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建设项目基本情况

	项目名称
	中国石化销售股份有限公司天津石油分公司大港华强加油站改造项目

	建设单位
	中国石化销售股份有限公司天津滨海石油分公司

	法人代表
	周学江
	联系人
	赵宇胜

	通讯地址
	天津市滨海新区大港徐庄子北抛庄

	联系电话
	022-65559955
	传真
	/
	邮政编码
	300400

	建设地点
	天津市滨海新区大港徐庄子北抛庄

	立项审批部门
	天津市滨海新区行政审批局
	批准文号
	津滨审批投准[2018]794号

	建设性质
	新建□ 改扩建( 技改□
	行业类别及代码
	机动车燃油零售F5265

	占地面积

（平方米）
	/
	绿化面积

（平方米）
	/

	总投资

（万元）
	215
	环保投资

（万元）
	32
	环保投资占总投资比例
	14.88%

	评价经费

（万元）
	2
	预期投产

日期
	2020.10


备

	
	1

	SF双层埋地汽油储罐

	30m3，采用钢制内壳和玻璃钢结构外壳油罐，内外壳间隙设置防渗漏报警仪
	2座

	更换（1座92#汽油、1座95#汽油）


	2

	SF双层埋地柴油储罐

	30m3，采用钢制内壳和强化玻璃纤维外壳油罐，内外壳间隙设置防渗漏报警仪
	2座

	更换

	3

	双枪双油品汽油加油机

	ICJSK-50H

	2台

	更换

	4

	双枪双油品柴油加油机

	ICJSK-50H

	2台

	更换

	5

	IC卡税控柴油加油枪

	5-50L/min

	4把
	更换

	6

	IC卡税控汽油加油枪

	5-50L/min
	4把

	更换

	7

	液位仪

	奥科

	4套

	利旧


	8

	阻火器

	-

	1台

	利旧


	9

	静电接地报警器

	SA-RL

	1台

	利旧


	10

	卸油汽油油气回收装置

	--

	1套

	更换

	11

	加油汽油油气回收装置

	--

	1套

	更换

	12

	潜油泵

	--

	4台

	更换



	8、油品销售情况

根据建设单位提供的数据和运行经验，确定本项目改造完成后，汽油销售量由原110t/a增加为130吨/年，柴油销售量不变，年销售量70吨/年。站内油品销售量总量为200吨/年。

本项目原料油品由供货单位采用罐车运输供应，汽油每20天左右卸油1次，柴油每40天左右卸油1次，每次最大卸油量为8吨，单次卸油时间约30min，卸油前需进行15min稳油。
表1-7  油品销售量情况一览表

序号

名称

单位

设计销售量

1

汽油（92#、95#）

吨

130

2

柴油

吨

70

9、公用工程

（1）给水
现有工程所在区域无市政供水管网，用水外购成品桶装水。本次改造不新增员工，改造完成后不新增生活用水。
（2）排水

现有工程所在区域无市政污水管网，生活污水经站内化粪池静置沉淀后，由天津金瑞管道清洗服务有限公司定期清掏，之后送入小王庄镇污水处理厂进行处理。本项目不新增废水排放。

（3）供电

本项目用电由市政电网供应，依托现有工程，改造后不新增用电量。

（4）供热和制冷

本项目供热和制冷采用分体式空调，依托现有工程。

（5）消防

加油站现配有35kg推车式干粉灭火器1具，8k手提式干粉灭火器4具，二氧化碳灭火器2具，灭火毯5块，2m3的消防沙箱1座，消防桶及消防锹若干，改造后不新增。

10、劳动定员和工作制度
本项目不新增员工，所需员工由现有人员自行调配。现有工程劳动定员5人，年工作天数365天。因华强加油站地理位置偏远，夜间行驶车辆较少，所以该站夜间不营业，日工作时间为12小时。


4.回收的油品另行处理。回收后，要用沙土覆盖残留油面，待充分吸

	残油后将沙土清除干净，必要时应将油浸地面砂土换掉，防止雨水冲刷污染周围环境或地下水源。

	

3.回收的油品另行处理。回收后，要用沙土覆盖残留油面，待充分吸取残

后将沙土清除干净，必要时应将油浸地面砂土

	掉，防止雨水冲刷污染周围环境或地下水源。

	

	现有工程于2018年11月编制了《中国石化销售有限公司天津石油分公司大港华强加油站突发环境事件应急预案》，并完成备案，备案号：120116-2018-197-L。

6、“以新带老”的环保措施

（1）改造项目拟将4座单层储油罐改为4座双层储油罐；

（2）单层加油管线改为双层管线；

（3）更换4台双枪双油品潜油泵加油机，汽油枪具备回收油气功能；

（4）新建汽油卸油油气回收系统、汽油加油油气回收系统（分散式），预留油气排放处理装置，替代老旧的卸油、加油油气回收系统。




建设项目所在地自然环境简况

	自然环境简况

1、地理位置

（1）地理位置

天津滨海新区位于华北平原北部、海河流域下游，天津市中心城区的东侧，北纬39°24′～38°34′，东经118°03′～117°19′，东临渤海湾，南面与河北省的黄骅市接壤，西与静海县、西青区、津南区、东丽区和宁河县为邻；北与河北省的丰南县交界。陆域面积2270km2，海岸线153km。

华强加油站位于天津市滨海新区大港徐庄子北抛庄，目前加油站周围现状为：东侧为农田，南侧为农田，西侧为津淄公路（205国道），北侧为汽车修理部。

2、地形地貌

天津滨海新区属于滨海冲积平原，西北高、东南低，海拔高度1～3m，地面坡度小于1/10000。主要地貌类型有滨海平原、泻湖和海滩。天津市域内海河、蓟运河、永定新河、潮白河、独流减河等主要河流均从本区入海。区内还有北大港、北塘等水库、大面积的盐田和众多坑塘，因此水域面积大和地势低平为本区主要地貌特征。

滨海新区区域构造处在华北地台的二级构造单元—华北断坳中，位于其三级构造单元—黄骅坳陷的北部，自北东至南西分别涉及宁河凸北塘凹陷、板桥凹陷和歧口凹陷四个4级构造单元，接近近黄骅坳陷的沉降中心。

天津滨海地区位于华北地区东部断陷盆地边缘，渤海盆地的西岸，处在黄骅坳陷中的北端。其地貌类型具有从海积冲积平原、海积平原到潮间带组成的比较完整的地貌分布带规律，也就是在第四纪初期构造坳陷基础上形成的报复型堆积平原。

3、气候气象
滨海新区属大陆性季风气候，具有海洋性气候特点：冬季寒冷、少雪；春季干旱多风；夏季气温高、湿度大、降水集中；秋季秋高气爽、风和日丽。全年平均气温12.3℃，高温极值41.2℃，低温极值-19.4℃。年平均降水量566.0mm，降水随季节变化显著，冬、春季少，夏季集中。全年大风日数较多，8级以上57天。冬季多雾、夏季8-9月份容易发生风暴潮灾害。主要气象灾害有：大风、大雾、暴雨、风暴潮、扬尘暴等。

4、水文地质
根据前人资料，将滨海新区大港地区第四系及新近系上新统明化镇组顶部400m以浅的平原松散地层孔隙水划分为四个含水组，即第Ⅰ含水组相当于全新统和上更新统（Ⅰ，Qh+Qp3），第Ⅱ含水组相当于中更新统（Ⅱ，Qp2），第Ⅲ含水组大致相当于下更新统（Ⅲ，Qp1），第Ⅳ含水组相当于明化镇组顶部（Ⅳ，N2m）。第Ⅰ含水组属于浅层地下水系统，第Ⅱ～Ⅳ含水组属深层地下水系统。

大港地区由于地处滨海平原，多次海侵形成广布的咸水，位于区域地下水排泄带，是本市咸水体厚度最大的地区，第Ⅰ、Ⅱ含水组均为咸水，咸水体下伏的深层淡水主要为第Ⅲ、Ⅳ含水组和新近系承压水，大港地区主要开采300m以下至850m新近系的第Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ含水组地下水。受含水介质沉积物源的影响，含水层颗粒和厚度有自北西向南东变细、变薄，富水性变差的规律。总体上大港地区含水层颗粒细，富水性差，但在咸水地区水量不大的深层淡水，却是可直接利用的宝贵的水资源。项目所在地区咸水底界埋深约200m，属于资源型缺水地区。

5、土壤

滨海新区土壤盐碱化严重，土壤及地下水中的盐分主要来自于海水，土壤积盐过程先于成土过程；不同盐碱度的土壤和不同矿化度的地下水，平行于海岸呈连续的带状分布，或不连续的带状分布；频繁的季节性积盐和脱盐交替过程；越趋向海岸，土壤含盐越重。滨海地区土壤平均含盐量在4～7%左右，pH值在8以上，含盐量大于0.1%的盐渍化土壤面积约为195890hm2，约占滨海新区总面积的86.3%。




环境质量状况


《地下水质检验

	法.紫外分光光度法测定硝酸根》DZ/T0064.59-1993

	
	石油类

	《水质石油类和动植物油类的测定红外分光光度法》HJ637-2012


	六价铬

	《水质六价铬的测定二苯碳酰二肼分光光度法》GB/T7467-1987


	氰化物

	《水质氰化物的测定容量法和分光光度法》HJ484-2009


	挥发酚

	《水质挥发酚的测定4-氨基安替比林分光光度法》HJ503-2009


	氨氮

	《水质氨氮的测定水杨酸分光光度法》HJ536-2009


	汞

	《水质汞、砷、硒、铋和锑的测定原子荧光法》HJ694—2014


	镉

	《水质65种元素的测定电感耦合等离子体质谱法》HJ700-2014


	铜

	《水质65种元素的测定电感耦合等离子体质谱法》HJ700-2014


	锰

	《水质65种元素的测定电感耦合等离子体质谱法》HJ700-2014


	镍

	《水质65种元素的测定电感耦合等离子体质谱法》HJ700-2014


	铅

	《水质65种元素的测定电感耦合等离子体质谱法》HJ700-2014


	锌

	《水质65种元素的测定电感耦合等离子体质谱法》HJ700-2014


	铁

	《水质32种元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法》HJ776-2015


	钠

	《水质32种元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法》HJ776-2015


	镁

	《水质32种元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法》HJ776-2015


	钾

	《水质32种元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法》HJ776-2015


	钙

	《水质32种元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法》HJ776-2015


	氟化物

	《地下水质检验方法离子选择电极法测定氟化物》DZ/T0064.54-1993


	总硬度（以碳酸钙计）

	《地下水检验方法 乙二胺四乙酸二钠滴定法测定硬度》DZ/T0064.15-1993


	苯系物

	《气相色谱质谱法测定挥发性有机化合物》 USEPA METHOD 8260C-2006


	萘

	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》HJ810-2016


	甲基叔丁基醚
	《气相色谱质谱法测定挥发性有机化合物》USEPA METHOD 8260C-2006




≤0.0

		≤0.10

	≤1.00

	≤4.80

	>4.80

	
	氨氮

	≤0.02

	≤0.10

	≤0.50

	≤1.50

	>1.50


	F－
	≤1.0

	≤1.0

	≤1.0

	≤2.0

	>2.0


	CN－
	≤0.001

	≤0.01

	≤0.05

	≤0.1

	>0.1


	Hg

	≤0.0001

	≤0.0001

	≤0.001

	≤0.002

	>0.002


	As

	≤0.001

	≤0.001

	≤0.01

	≤0.05

	>0.05


	Cd

	≤0.0001

	≤0.001

	≤0.005

	≤0.01

	>0.01


	Cr6+
	≤0.005

	≤0.01

	≤0.05

	≤0.1

	>0.1


	Pb

	≤0.005

	≤0.005

	≤0.01

	≤0.1

	>0.1


	石油类

	≤0.05

	≤0.05

	≤0.05

	≤0.5

	≤1.0


	苯（μg/L）
	≤0.5

	≤1.0

	≤10

	≤120

	>120


	甲苯（μg/L）
	≤0.5

	≤140

	≤700

	≤1400

	>1400


	乙苯（μg/L）
	≤0.5

	≤30.0

	≤300

	≤600

	>600


	二甲苯总量（μg/L）
	≤0.5

	≤100

	≤500

	≤1000

	>1000


	苯乙烯（μg/L）
	≤0.5

	≤2.0

	≤20.0

	≤40.0

	>40.0


	萘（μg/L）
	≤1

	≤10

	≤100

	≤600

	>600


	注：（1）pH无量纲；（2）石油类参照《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》；其余因子均执行《地下水质量标准（GB/T14848-2017）》。




0

	18

	100


	CN－（mg/L）
	<0.004

	<0.004

	<0.004

	—

	—

	—
	—
	0


	NO3－（以N计）（mg/L）
	0.993

	10.858

	11.129

	11.13
	0.993
	7.66
	4.72
	100

	NO2－（以N计）（mg/L）
	0.006
	0.014
	0.056
	0.056
	0.006
	0.03
	0.02
	100

	挥发性酚类（mg/L）
	<0.001
	<0.001
	<0.001
	—

	—

	—

	—

	0

	Fe（mg/L）
	<0.02
	<0.02
	<0.02
	—

	—

	—

	—

	0

	Zn（μg/L）
	132
	9
	9
	132
	9
	50.00
	57.98
	100

	Cu（μg/L）
	8.85

	3.07

	2.97

	8.85

	2.97

	4.96

	2.75

	100


	Mn（mg/L）

	1.66

	0.049

	0.005

	1.66

	0.005

	0.57

	0.77

	100


	Ni（μg/L）

	30.5

	6.99

	3.84

	30.5

	3.84

	13.78

	11.89

	100


	As（mg/L）

	<0.001

	<0.001

	<0.001

	—
	—
	—
	—
	0


	Hg（μg/L）

	<0.04

	<0.04

	<0.04

	—
	—
	—
	—
	0


	Cr6+（mg/L）

	<0.004

	<0.004

	<0.004

	—
	—
	—
	—
	0


	Pb（μg/L）

	0.36

	0.15

	0.24

	0.36

	0.15

	0.25

	0.09

	100


	Cd（μg/L）

	<0.05

	<0.05

	<0.05

	—
	—
	—
	—
	0


	氨氮（mg/L）

	2.70

	0.04

	0.03

	2.7

	0.03

	0.92

	1.26

	33


	石油类（mg/L）

	0.05

	0.04

	0.06

	0.06

	0.04

	0.05

	0.01

	100


	甲基叔丁基醚（μg/L）
	50.4

	38

	6.8

	50.4

	6.8

	31.73

	18.34

	100


	苯（μg/L）
	<0.8

	<0.8

	<0.8

	—
	—
	—
	—
	0


	甲苯（μg/L）
	<1.0

	<1.0

	<1.0

	—
	—
	—
	—
	0


	乙苯（μg/L）

	<1.0

	<1.0

	<1.0

	—
	—
	—
	—
	0


	间二甲苯（μg/L）

	<0.7

	<0.7

	<0.7

	—
	—
	—
	—
	0


	对二甲苯（μg/L）

	<0.7

	<0.7

	<0

	—
	—
	—
	—
	0


	苯乙烯（μg/L）

	<0.8

	<0.8

	<0.8

	—
	—
	—
	—
	0


	邻二甲苯（μg/L）

	<0.8

	<0.8

	<0.8

	—
	—
	—
	—
	0


	萘（μg/L）

	<0.6

	<0.6

	<0.6

	—
	—
	—
	—
	0




T

		监测值

	<1.0

	<1.0

	<1.0

	1.6

	<1.4

	<1.2

	<1.3


		标准指数

	—

	—

	—

	0

	—

	—

	—


	样品名称

	监测项目

	三氯甲烷(氯仿)

	1,1,1-三氯乙烷

	1,2-二氯乙烷

	四氯化碳

	三氯乙烯

	1,2-二氯丙烷

	1,1,2-三氯乙烷


	T1

	监测值

	<1.1

	<1.3

	<1.3

	<1.3

	<1.2

	<1.1

	<1.2


		标准指数

	—

	—

	—

	—

	—

	—

	—


	样品名称

	监测项目

	四氯乙烯

	氯苯

	1,1,1,2-四氯乙烷

	1,1,2,2-四氯乙烷

	1,2,3-三氯丙烷

	1,4-二氯苯

	1,2-二氯苯


	T1

	监测值

	<1.4

	<1.2

	<1.2

	<1.2

	<1.2

	<1.5

	<1.5


		标准指数
	—

	—

	—

	—

	—

	—

	—



	表3-22  土壤环境质量现状评价表  单位：mg/kg
样品名称

监测项目

苯胺

2-氯酚

硝基苯

苯并[a]蒽

屈

T1

监测值

<0.01

<0.06

<0.09

0.1

0.3

标准指数

—

—

—

0

0

样品名称

监测项目

苯并[b]荧蒽

苯并[k]荧蒽

苯并[a]芘

茚并[1,2,3-c,d]芘

二苯并[a,h]蒽

T1

监测值

0.2

<0.1

0.1

0.1

<0.1

标准指数

0

—

0

0

—

表3-23  土壤环境现状调查结果及评价统计表（1）  单位：mg/kg

样品名称

样品数量

最大值

最小值

均值

标准差

检出率（%）

超标率

（%）

最大超标倍数

PH

3

8.93

8.31

8.69

0.27

100

-

-

铜

1

20.8
20.8
20.8
0

100

0

0

镍

1

28.5
28.5
28.5
0

100

0

0

铅

1

21.2
21.2
21.2
0

100

0

0

镉

1

0.12
0.12
0.12
0

100

0

0

砷

1

11.8
11.8
11.8
0

100

0

0

汞

1

0.017
0.017
0.017
0

100

0

0

六价铬

1

<0.004
<0.004
-

-

0

0

0

石油烃（C10-C40）

3

23

5.7

14.35
8.65
66

0

0

苯胺

1

<0.01

<0.01

-

-

0

0

0

硝基苯

1

<0.09

<0.09

-

-

0

0

0

2-氯酚

1

<0.06

<0.06

-

-

0

0

0

苯并[a]蒽

1

<0.1
<0.1
-

-

0

0

0

屈

1

<0.1
<0.1
-

-

0

0

0

苯并[k]荧蒽

1

<0.1

<0.1

-

-

0

0

0

苯并[a]芘

1

<0.1
<0.1
-

-

0

0

0

茚并[1,2,3-c,d]芘

1

<0.1
<0.1
-

-

0

0

0

二苯并[a,h]蒽

1

<0.1

<0.1

-

-

0

0

0

苯并[b]荧蒽

1

<0.2
<0.2
-

-

0

0

0

甲基叔丁基醚

3

<0.005

<0.005

-

-

0

0

0

表3-24  土壤环境现状调查结果及评价统计表（2）  单位：μg/kg

样品名称

样品数量

最大值

最小值

均值

标准差

检出率（%）

超标率

（%）

最大超标倍数

氯甲烷

1

<1.0

<1.0

-

-

0

0

0

氯乙烯

1

<1.0

<1.0

-

-

0

0

0

1,1-二氯乙烯

1

<1.0

<1.0

-

-

0

0

0

二氯甲烷

1

1.6
1.6
-

-

100

0

0

反-1,2-二氯乙烯

1

<1.4

<1.4

-

-

0

0

0

1,1-二氯乙烷

1

<1.2

<1.2

-

-

0

0

0

顺-1,2-二氯乙烯

1

<1.3

<1.3

-

-

0

0

0

三氯甲烷(氯仿)

1

<1.1

<1.1

-

-

0

0

0

1,1,1-三氯乙烷

1

<1.3

<1.3

-

-

0

0

0

1,2-二氯乙烷

1

<1.3

<1.3

-

-

0

0

0

四氯化碳

1

<1.3

<1.3

-

-

0

0

0

三氯乙烯

1

<1.2

<1.2

-

-

0

0

0

1,2-二氯丙烷

1

<1.1

<1.1

-

-

0

0

0

1,1,2-三氯乙烷

1

<1.2

<1.2

-

-

0

0

0

四氯乙烯

1

<1.4

<1.4

-

-

0

0

0

氯苯

1

<1.2

<1.2

-

-

0

0

0

1,1,1,2-四氯乙烷

1

<1.2

<1.2

-

-

0

0

0

1,1,2,2-四氯乙烷

1

<1.2

<1.2

-

-

0

0

0

1,2,3-三氯丙烷

1

<1.2

<1.2

-

-

0

0

0

1,4-二氯苯

1

<1.5

<1.5

-

-

0

0

0

1,2-二氯苯

1

<1.5

<1.5

-

-

0

0

0

萘

1

<0.4

<0.4

-

-

0

0

0

苯

3

<1.9

<1.9

-

-

0

0

0

甲苯

3

<1.3

<1.3

-

-

0

0

0

乙苯

3

<1.2

<1.2

-

-

0

0

0

间二甲苯+对二甲苯

3

<1.2

<1.2

-

-

0

0

0

苯乙烯

3

<1.1

<1.1

-

-

0

0

0

邻二甲苯

3

<1.2

<1.2

-

-

0

0

0



	主要环境保护目标

1、大气环境及风险保护目标

本次改造项目位于天津市滨海新区大港徐庄子北抛庄，站址中心坐标为E117°14′88.08″，N38°68′97.34″。依据AERSCREEN估算模型，本项目大气评价工作等级为二级，大气环境评价范围为以项目厂界为中心边长5公里的矩形；本项目所处的声环境功能区为GB3096规定的2类地区，项目周边200m范围内无噪声敏感目标；经计算本项目环境风险潜势为Ⅰ级，需开展简单分析，调查范围为厂址周边3km区域。本项目环境空气保护目标、环境空气风险评价范围内保护目标分布情况见下表。

表3-26  环境空气保护目标

序号

名称
坐标

保护

对象

保护内容

环境功能区

相对厂址方位

相对厂界距离*/m

X

Y

1
西湾河村

0

2028

居住区

居民

环境空气功能二类区

N

2020

2
西湾河小学

0

2005

文化教育

师生

N

2000

3
东树深

2444

2331

居住区

居民

NE

3270

4
北抛庄村

1086

-1275

居住区

居民

SE

1630

5
大港向阳小学第一分校

1725

-1216

文化教育

师生

SE

2070

6
东抛庄村

1699

-1573

居住区

居民

SE

2270

7
大庄子村

-2040

0

居住区

居民

W

2040

8
大庄子中心小学

-2288
0

文化教育

师生

W

2290

9
大庄子村幼儿园

-2220

0

文化教育

师生

W

2220

10
十槐村

-2243

617

居住区

居民

NW

2290

11
清河村

-1153

2494

居住区

居民

NW

2670

注：以本项目中央为原点，东、北向设立坐标轴，（X、Y）为本项目厂界与最近环境保护目标边界的坐标。*为本项目厂界与最近环境保护目标边界的距离。
表3-27  本项目环境空气风险评价范围内敏感目标

类别

序号

敏感目标名称

相对方位

*距离/m

属性

环境风险

1

西湾河村

N

2020

居民

2

西湾河小学

N

2000

师生

3

东树深

NE

3270

居民

4

北抛庄村

SE

1630

居民

5

大港向阳小学第一分校

SE

2070

师生

6

东抛庄村

SE

2270

居民

7

大庄子村

W

2040

居民

8
大庄子中心小学

W

2290

师生

9
大庄子村幼儿园

W

2220

师生

10
金泰峰家园

NW

2840

居民

11
大庄子中学

NW

2950

师生

12
十槐村

NW

2290

居民

13
清河村

NW

2670

居民

2、地下水环境保护目标

本建设项目周边无集中式饮用水水源和分散式饮用水水源地，以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。潜水含水层水位埋深2.38m～2.90m，隔水底板埋深16.1m～16.3m，含水层厚度13.38m左右，岩性主要为粉质粘土、粉土；粉质粘土厚度较大，分布稳定，渗透能力较差。厂址所在地区地下水径流缓慢。潜水含水层与深层承压含水层之间存在分布连续、稳定的隔水层，水力联系很弱，污染组分很难对深层承压含水层造成污染。本调查评价区潜水含水组均为微咸水或咸水，目前没有开发利用。

因此，根据本工程的特点和地下水环境的功能，确定评价区内地下水环境保护目标为潜水含水层。

3、土壤环境保护目标

本项目土壤环境保护目标为占地范围内的土壤。




四、评价适用标准


污染物

	称

	浓度限值（μg/m3）

	依据

		1h平均

	8h平均

	24h平均

	年平均

	
	PM10
	--

	--

	150

	70

	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单


	PM2.5
	--

	--

	75

	35

	
	SO2
	500

	--

	150

	60

	
	NO2
	200

	--

	80

	40

	

C

		10000

	--

	4000

	--

	
	O3
	200

	160

	--

	--

	
	非甲烷总烃

	--

	2000

	--

	--

	《大气污染物综合排放标准详解》



	2、声环境

根据《天津市<声环境质量标准>适用区域划分》（2015版）：“本次功能区划分与调整工作中未涉及到的乡镇、村庄等区域如出现噪声污染事件时，所在区域统一按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相关规定执行。”。根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中7.2乡村声环境功能的确定，项目所在地为2类声功能区，声环境执行GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准。加油站西侧为津淄公路（二级公路），其西厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，其余三厂界执行2类标准。具体指标见表4-2。
表4-2  声环境质量标准

采用标准

标准值/dB(A)

昼间

夜间

2类

60

50

4a类

70

55

3、地下水环境

地下水评价标准执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017），对于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）没有的指标，参照《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）相关标准进行分析。具体见下表。

表4-3  地下水环境质量标准  单位：mg/L(pH无量纲)

指标

I类

II类

III类

IV类

V类

评价标准

pH

6.5~8.5

5.5~6.5

＜5.5；＞9

《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)

8.5~9

氨氮（mg/L）

≤0.02

≤0.1

≤0.5

≤1.5

＞1.5

氯化物（mg/L）

≤50

≤150

≤250

≤350

＞350

硫酸盐（mg/L）

≤50

≤150

≤250

≤350

＞350

硝酸盐（mg/L）

≤2.0

≤5.0

≤20.0

≤30.0

＞30

亚硝酸盐（mg/L）

≤0.01

≤0.1

≤1.0

≤4.8

＞4.8

氟化物（mg/L）

≤1.0

≤1.0

≤1.0

≤2.0

＞2.0

钠（mg/L）

≤100

≤150

≤200

≤400

＞400

锰（mg/L）

≤0.05

≤0.05

≤0.1

≤1.5

＞1.5

铁（mg/L）

≤0.1

≤0.2

≤0.3

≤2.0

＞2.0

溶解性总固体（mg/L）

≤300

≤500

≤1000

≤2000

＞2000

总硬度（mg/L）

≤150

≤300

≤450

≤650

＞650

耗氧量（mg/L）

≤1.0

≤2.0

≤3.0

≤10

＞10

汞（mg/L）

≤0.0001

≤0.0001

≤0.001

≤0.002

＞0.002

铬（六价）（mg/L）

≤0.005

≤0.01

≤0.05

≤0.1

＞0.1

锌（mg/L）

≤0.05

≤0.5

≤1

≤5

＞5

砷（mg/L）

≤0.001

≤0.01

≤0.01

≤0.5

＞0.05

铅（mg/L）

≤0.005

≤0.005

≤0.01

≤0.10

＞0.1

隔（mg/L）

≤0.0001

≤0.001

≤0.005

≤0.01

＞0.01

氰化物（mg/L）

≤0.001

≤0.01

≤0.05

≤0.1

＞0.1

挥发酚类（mg/L）

≤0.001

≤0.001

≤0.002

≤0.01

＞0.01

苯（ug/L）

≤0.5

≤1

≤10

≤120

＞120

甲苯（ug/L）

≤0.5

≤140

≤700

≤1400

＞1400

乙苯（ug/L）

≤0.5

≤30

≤700

≤1400

＞1400

二甲苯（ug/L）

≤0.5

≤100

≤500

≤1000

＞1000

萘（ug/L）

≤1

≤10

≤100

≤600

＞600

1,2二氯乙烷（ug/L）

≤0.5

≤3

≤30

≤40

＞40

石油类（mg/L）

≤0.05

≤0.05

≤0.05

≤0.5

≤1.0

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

4、土壤环境质量标准

建设场地包气带土壤环境质量现状评价按照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）中第二类用地的筛选值和管制值，作为工作区土壤环境评价标准，详见下表。

表4-4  《建设用地土壤污染风险筛选值和管制值》  单位：mg/kg
污染物项目

筛选值

管制值

第一类用地

第二类用地

第一类用地

第二类用地

砷

20

60

120

140

铬（六价）

3.0

5.7

30

78

铜

2000

18000

8000

36000

铅

400

800

800

2500

汞

8

38

33

82

镍

150

900

600

2000

镉

20

65

47

172

氯甲烷

12

37

21

120

氯乙烯

0.12

0.43

1.2

4.3

1,1-二氯乙烯

12

66

40

200

二氯甲烷

94

616

300

2000

顺-1,2-二氯乙烯

66

596

200

2000

反-1,2-二氯乙烯

10

54

31

163

1,1-二氯乙烷

3

9

20

100

三氯甲烷(氯仿)

0.3

0.9

5

10

1,1,1-三氯乙烷

701

840

840

840

1,2-二氯乙烷

0.52

5

6

21

苯

1

4

10

40

四氯化碳

0.9

2.8

9

36

三氯乙烯

0.7

2.8

7

20

1,2-二氯丙烷

1

5

5

47

甲苯

1200

1200

1200

1200

1,1,2-三氯乙烷

0.6

2.8

5

15

四氯乙烯

11

53

34

183

氯苯

68

270

200

1000

1,1,1,2-四氯乙烷

2.6

10

26

100

乙苯

7.2

28

72

280

间二甲苯+对二甲苯

163

570

500

570

苯乙烯

1290

1290

1290

1290

邻二甲苯

222

640

640

640

1,1,2,2-四氯乙烷

1.6

6.8

14

50

1,2,3-三氯丙烷

0.05

0.5

0.5

5

1,4-二氯苯

5.6

20

56

200

1,2-二氯苯

560

560

560

560

苯胺

92

260

211

663

硝基苯

34

76

190

760

萘

25

70

255

700

苯并[a]蒽

5.5

15

55

151

䓛_

490

1293

4900

12900

苯并[b]荧蒽

5.5

15

55

151

苯并[k]荧蒽

55

151

550

1500

苯并[a]芘

0.55

1.5

5.5

15

茚并[1,2,3-c,d]芘

5.5

1.5

55

151

二苯并[a,h]蒽

0.55

1.5

5.5

15

2-氯酚

250

2256

500

4500

石油烃（C10-C40）

826

4500

5000

9000


	

	污染物排放标准
	1、废气

①油气回收装置执行标准

加油站油气回收系统的液阻、密闭性执行《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2007)，具体见下表；气液比执行4.3.3款的有关规定，即“各种加油油气回收系统的气液比均应在大于等于1.0和小于等于1.2范围内，但对气液比进行检测时的检测值应符合技术评估报告给出的范围。依次检测每支加油枪的气液比，安装和未安装在线监测系统的加油站应按附录C规定的加油流量检测气液比。气液比应每年至少检测一次，检测方法见附录C”。

表4-5  加油站油气回收管线液阻最大压力限值

通入氮气流量L/min
18

28

30

最大压力Pa

40

90
150

表4-6  加油站汽油油气回收系统密闭性检测最小剩余压力限值  单位：Pa

储罐油气空间L

1893

2082

2271

2460

2650

2839

3028

3217

3407

3596

3785

受影响的加油枪数(1~6)
182

199

217

232

244

257

267

277

286

294

301

储罐油气空间L

4542

5299

6056

6813

7570

8327

9084

9841

10598

11355

13248

受影响的加油枪数(1~6)
329

349

364

376

389

396

404

411

416

421

431

储罐油气空间L

15140

17033

18925

22710

26495

30280

34065

37850

56775

75700

94625

受影响的加油枪数(1~6)
438

446

451

458

463

468

471

473

481

486

488

②无组织厂界执行标准

储罐、加油、卸油作业过程产生的无组织非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。

表4-7  非甲烷总烃厂界执行标准

污染工序

执行标准

污染因子

无组织排放监控浓度限制

监控点

浓度（mg/m3）

储罐、加油机作业废气
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

非甲烷总烃

周界外浓度最高

4.0

2、噪声
项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相应标准限值；运营期西侧厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，其余厂界执行2类标准。

表4-8  本项目噪声排放标准  单位：dB（A）

标准

昼间

夜间

《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

70

55

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类

60

50

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类

70

55

3、废水

本次改造不新增废水排放。改造完成后，生活污水排放依托站内现有处置方式。

4、固体废物

本次改造不新增生活垃圾，危险废物依托站内现有处置方式。

	总量控制标准
	污染物总量控制是以环境质量目标为基本依据，对区域内各污染源的污染物排放总量实施控制的管理制度。根据国务院（国发〔2016〕65号）《“十三五”生态环境保护规划》，“十三五”期间国家实施排放总量控制的污染物为化学需氧量（COD）、氨氮、二氧化硫、氮氧化物以及重点地区重点行业挥发性有机物（VOCs）、重点地区总氮。

1、水污染物

本项目不新增废水排放，不涉及废水排放总量。

2、大气污染物

本项目大气污染物主要为加油、卸油等过程产生的油气。通过分析，本项目加油、卸油等过程产生的油气经卸油油气回收系统和加油油气回收系统处理后以无组织排放形式排至环境空气。故本项目不涉及废气总量。本项目非甲烷总烃无组织排放量为0.0084t/a，改造完成后全厂非甲烷总烃无组织排放量为0.0580t/a。全厂污染物排放情况见下表。

表4-9  全厂污染物排放情况一览表（单位：t/a）

污染物名称

现有工程排放量

本项目排放量

以新带老削减量

全厂排放总量

增减量

废水

废水量

0

0

0

0

0

废气

非甲烷总烃

0.0496

0.0084
0

0.0580

+0.0084




建设项目工程分析

	工艺流程简述：

1、施工期工艺流程及产污环节

本项目为加油站储油罐双层罐改造项目，施工主要将两个地埋式20m3单层汽油储油罐改造为两个地埋式30m3双层汽油储油罐，两个地埋式30m3单层柴油储油罐改造为两个地埋式30m3双层柴油储油罐。

本项目施工属于一般的土建工程，因此施工期主要污染因子为修建过程中产生的建筑废渣、噪声、扬尘、施工废水、油罐底泥及清洗废水、废油罐、废管线、拆除的加油机等。这些污染是暂时性的，待施工结束，基本上可以得到恢复。施工期间工艺流程及产污情况见下图。
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图5-1  施工期工艺流程图
本次改造项目施工由北京燕华工程建设有限公司负责，主要对储油罐、透气管线、卸油管线、油罐人孔井、旧加油机等进行拆除。为避免施工产生火花等引起火灾爆炸等安全事故，本工程采用挖掘机配合人工开挖。拆除工程施工方案如下：①油罐清洗：拆除作业前由专业油罐清洗作业队对油罐进行清洗，清洗后的油罐必须达到无铁锈、无杂质、无水分、无油污的标准；②管线拆除：人孔井内卸油、发油、透气管线的法兰短管全部断开，对发油管线进行清洗，至出水口无油花冒出方可停止，并对管线内进行防爆检测。发油管线冲洗合格后，将管线开挖拆除，或将管线的两端进行封堵；③加油机拆除：原有加油机拆除前，首先将控制端电源断开，再将与加油机连接端发油管线、动力电源电缆、IC卡等仪表电缆、静电接地线等全部断开。加油机拆除过程中应轻拿轻放，尽量不损坏原有加油机，防止加油机与发油管口、地面碰撞产生火花；④人孔井、混凝土地面用防爆工具拆除；⑤油罐拆除：首先去除油罐上层土层，将埋地油罐的抗浮措施拆除，经防爆检测合格后再将埋地油罐起吊；⑥旧管线开挖拆除：旧管线经确认封堵完好后，开挖应自管线露出地面的两端开始，沿出露的管线循序渐进，切忌随处乱挖蛮干。

本项目地下油罐清洗由科海蓝天（天津）石油工程科技有限公司负责，采用全自动高压水清洗罐壁及罐底。原有介质（汽柴油）经过长时间的储存，罐体内壁必然浸润部分介质，和罐体锈体相互交织在一起，与铁的氧化物硫化物直接附着在管壁上。清洗过程中必须严格控制油气浓度，避免静电和明火造成闪爆，发生事故。清洗前首先对油罐的进出油管路进行检查，与被清洗的罐体进行隔离，加装盲板和跨接；之后从计量口对罐体内注入清洗剂进行油气中和，同时使用防爆型大型鼓风机或空气引风机，在卸油口对罐体进行强制通风，使清洗剂和油气充分混合以破坏罐体内油气分子，使油气LEL达到17%以下后，达到安全范围后，施工人员就可以开启人孔盖；随后打开罐底人孔，喷入雾化清洗剂，让罐内油气与清洗剂乳化、中和直至达到爆炸下限。清空过程中，对罐体内部用四合一气体检测仪进行实时监测，油气超标人员应停止工作，进行通风置换，达到标准方可继续工作。使用真空抽吸装置进行抽吸油罐的废液，如此反复，直至罐底基本无残留大量残留物介质；最后采用人工加机械清洗的方式进行清洗作业，采用高压喷头，对罐壁进行高压清洗，剥离罐壁附着物，直至罐体露出碳钢本体；清洗完成后，使用大型鼓风机或空气引风机，对罐体进行强制通风，直至干燥。清洗出的含油废水不在站内暂存，立即交天津滨海合佳威立雅环境服务有限公司集中处置。
改造过程中，储罐区土方开挖选用1台斗容量1m3的挖机于基坑顶作业，较深部位的掘土换用1台长臂挖机施工，挖方量约470m3。由于本项目施工期较短，挖出土方于站内暂存，同时应采取诸如密闭存储、设置围挡或堆砌围墙、采用防尘布苫盖等有效的防尘措施。本项目储罐区原址改造，进行局部回填，填方量约350m3，剩余土方用于站内低洼地面垫高，本次改造土方平衡。

由于本工程为旧加油站改造工程，油罐内储存有易燃易爆物品（汽油、柴油），罐区土方可能因长期运行油品渗漏而含油，受到污染的土方不能回填，应委托专业公司进行处理。
2、运营期工艺流程及产污环节

本项目为加油站储油罐双层罐改造项目，本项目建成后加油站运营流程不变,由卸油、储油、加油、油气回收系统组成。运营期产污节点主要为卸油、储油、加油过程中产生得油气。运营期卸油、储油、加油工艺流程及产污节点见下图。运营期卸油采用密闭式卸油方式，卸油过程产生的油气，全部通过卸油油气回收系统返回至油罐车内；储油采用地埋式储油罐，受外界环境温度影响较小，储油油气排放量很小，经通气管呼吸阀排出。
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图5-2  项目运营期工艺流程及排污节点
由以上可知，运营期主要污染物为卸油、储油、加油过程中产生的油气，其中卸油采用密闭式卸油方式，卸油过程产生的油气，全部通过卸油油气回收系统返回至油罐车内，卸油油气排放量可忽略不计；储油采用地埋式储油罐，受外界环境温度影响较小，储油油气排放量很小，经通气管呼吸阀排出。项目运营期卸油阶段具体工艺流程如下。

（1）卸油工艺
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图5-3  汽油卸油工艺流程及产污节点图
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图5-3  柴油卸油工艺流程及产污节点图
本项目所销售的成品油采用油罐车运输方式，卸油采用浸没式卸油方式，将燃料油分别卸至各地下储油罐中。由于汽油属于易挥发、易燃油品，卸油采用密闭式卸油方式。卸油管与油罐进油管线的连接采用快速连接头，同时设置密闭回收系统，油罐车向油品储罐中卸油过程产生的油气，全部通过卸油油气回收系统返回至油罐车内。柴油的卸油过程与汽油基本相同，由于柴油沸点较高，油气产生量很少，不设置卸油油气回收系统。

（2）加油工艺
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[image: image49]
图5-4  汽油加油工艺流程及产污节点图
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图5-5  柴油加油工艺流程及产污节点图
加油工艺过程主要为储油罐内的常压油品通过潜油泵提供压力，经地下油管线输送至加油设备，再经加油设备到汽车成品油容器内。其中汽油加油过程产生的油气通过加油油气回收系统返回油罐，加油过程中由于液体进入汽车油箱，油箱内的烃类气体被液体置换，经具有油气回收功能的加油枪和加油机中的真空泵回收进入汽油罐。当储油罐内油气量大于储油罐排出的油量，满足机械呼吸阀启动条件，呼吸阀启动，少量油气通过呼吸阀无组织排放。柴油加油过程与汽油基本相同，因柴油沸点较高，油气产生量很少，不设置加油油气回收系统，加油过程产生的油气损失无组织排放。

（3）油气回收处理工艺

加油站油气回收系统主要包括卸油油气回收系统、加油油气回收系统。本次改造拆除原有老旧的卸油油气回收系统和加油油气回收系统。新建一套卸油油气回收系统、加油油气回收系统（分散式），预留油气排放处理装置（本项目所在区域属于非建成区）。

卸油油气回收系统是将卸油时油罐产生的油气，通过密闭方式收集进入油罐车内的系统。该系统采取密闭措施，用一根软管将油罐上的呼吸阀和油罐车相连接，形成一个回气管路，油罐车通过卸油管路卸油的同时，油罐中的油气通过回气管路回到油罐车，达到油气回收的目的。
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图5-6  卸油油气回收系统原理图

加油油气回收系统是将给车辆油箱加油时产生的油气，被油气回收加油枪收集，反向同轴胶管在输送油气的同时，将油气回收加油枪收集的油气输送到油气分离接头，分离接头将油路和气路分开，油气经气路输送到汽油罐内。
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图5-7  加油油气回收系统原理图




产生速率

	kg/h

	回收效率

	排放量kg/a

	排放速率kg/h



汽

	油

	储油废气

	0.12kg/m3
	173.33m3
	20.7996

	0.0024

	/

	20.7996

	0.0024


		加油损失

	0.11kg/m3
	173.33m3
	19.0663

	0.0528

	/

	19.0663

	0.0528


		跑冒滴漏

	0.084kg/m3
	173.33m3
	14.5597

	0.0033

	/

	14.5597

	0.0033


	柴油

	卸油损失

	0.002kg/m3
	70t

	0.1647

	0.0240

	/

	0.1647

	0.0240


		加油损失

	0.048kg/t

	70t

	3.36

	0.0326

	/

	3.36

	0.0326


	合计

	/

	/

	57.9503

	/

	/

	57.9503

	/



	②拟被替代污染源

本项目建设将替代原有2座20m3汽油单层储罐、2座30m3柴油单层储罐，加油岛、加油机以及汽油油气回收装置均采用更加环保、更加安全的新设备。根据建设单位提供的《中国石化销售股份有限公司天津石油分公司大港华强加油站汽油油气回收改造项目》（天津市环境影响评价中心，2013.11）数据，拟被替代的原有项目非甲烷总烃排放量为191.9kg/a。

2）汽车尾气

项目在运营期给机动车加油过程中，机动车进出站减速加速过程中会产生汽车尾气，汽车尾气污染物主要有CO、NOx、HC等。车辆在站内行程较短，排放量较小，且加油站周边无高大建筑物，有利于汽车尾气扩散，因此对环境影响较小。本次扩建后，油品消耗量与扩建基本持平，车流量不会发生明显变化，尾气产生量基本一致。

（3）噪声

本次改造更换4台双枪双油品潜油泵加油机。改造完成后，项目运营期固定声源为潜油泵、加油机油泵等，其中潜油泵设置于地下油罐内，噪声源强约75dB(A)，经油罐及地面隔声后其外放噪声源低于55dB(A)；加油机油泵置于加油机内，噪声源源强约70dB(A)，经加油机设备隔声和基础减振后其外放噪声低于60dB(A)。移动噪声源为进站加油加气车辆的车辆发动机噪声，噪声源强约为55～65dB(A)。

（4）固体废物

本次改造完成后，固体废物种类和产量基本不变。

1）生活垃圾

本项目不新增员工，不新增生活垃圾。

2）危险废物

①成品油装卸以及给车辆加油的过程中，在正常情况下不产生固体废弃物污染，如人为操作不当，或操作失误时会造成油的滴漏，当这种情况发生时用消防沙覆盖，用过的废消防沙（含油）年产生量约0.03t，需集中收集后储存于危险废物暂存柜内，然后交天津滨海合佳威立雅环境服务有限公司集中处置。

②油罐大约3年需清洗保养一次，本项目油罐每次保养清洗产生废油及油泥200kg，属于危险废物，但由于站内无危废暂存间，现有的危废暂存柜容积有限，故废油及油泥不在站内暂存，立即交天津滨海合佳威立雅环境服务有限公司集中处置。

③日常检修过程中，会产生少量含油抹布及手套，产生量约0.01t/a，收集后储存于危废暂存柜内，然后交天津滨海合佳威立雅环境服务有限公司集中处置

表5-4  改造完成后全厂固体废物产排情况一览表

固废名称

产生环节

固废性质

危废代码

产生量/t

处理措施

生活垃圾

职工生活

生活垃圾

/

0.91

收集后委托环卫部门定期清运。

废消防沙

漏油清理

危险废物

HW08

900-249-08

0.03

集中收集后储存于危险废物暂存柜内，交由天津滨海合佳威立雅环境服务有限公司集中处置。
废油及油泥

油罐保养清洗

HW08

900-210-08

0.067

不在站内暂存，立即交天津滨海合佳威立雅环境服务有限公司集中处置。

含油抹布及手套

日常检修

HW49

900-041-49

0.01

集中收集后储存于危险废物暂存柜内，交由天津滨海合佳威立雅环境服务有限公司集中处置。

5、三本帐

本项目改造完成后，全厂污染物排放情况见下表。

表5-5  全厂污染物排放“三本帐”  单位：t/a

污染源

污染物

现有工程排放量

拟建工程

排放量

以新带老削减量

全站总排放量

排放增减量

废气

非甲烷总烃

0.0496（现有工程）

0.0084
0

0.0580

+0.0084

0.1919（环评报告）

-0.1339

-0.1339

废水

废水量

0

0

0

0

0

注：因现有监测数据未检出非甲烷总烃排放浓度，因此根据本评价的计算方法计算出现有工程排放量，即0.0496t/a。


六、项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容

类型
	排放源
	污染物名称
	处理前产生浓度及产生量
	排放浓度及排放量

	大

气

污

染

物
	施工期
	各项施工
	颗粒物
	少量
	少量

	
	
	机械运行
	CO、NOx等
	少量
	少量

	
	运营期
	加油站站区
	非甲烷总烃
	0.0084t/a
	0.0084t/a

	
	
	加油汽车废气、扬尘
	汽车尾气、扬尘
	少量
	少量

	水

污

染

物
	施工期
	施工废水
	SS等
	少量，经沉淀后综合利用，不外排

	
	
	施工人员生活污水
	SS、COD、BOD5、NH3-N等
	10.8t
	0

	
	
	洗罐废水
	含油废水
	0.2t
	0

	固

体

废

物
	施工期
	废油罐、废加油机及配套管线
	废油罐、废加油机及配套管线
	20t
	0

	
	
	施工过程
	建筑垃圾
	0.65t
	0

	
	
	施工人员
	生活垃圾
	0.2t
	0

	
	运营期
	日常维护
	含油抹布及手套
	0.01
	0

	
	
	油品泄露
	废消防沙
	0.03
	0

	
	
	油罐清洗
	废油及油泥
	0.067
	0

	噪

声
	施工期
	施工期噪声源主要来自于挖掘机、空压机、推土机、起重机、振捣机等施工机械以及运输车辆等噪声。

	
	运营期
	主要为油泵、加油机及机动车辆进出产生的噪声，噪声值在55~75dB(A)之间，通过减振、站内绿化和距离衰减后，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2、4类。

	其他
	油罐事故泄露、着火或爆炸是污染环境的风险性因素。

	主要生态影响

本项目工程不新增占地，仅拆除原有单层储油罐、旧加油机及单层管线，重新建设双层储油罐、新加油机及双层管线，汽油储罐容积加大，不会对项目附近区域生物量及生物多样性产生重大影响。



	环境影响分析

施工期环境影响分析

1、大气环境

施工现场的扬尘主要来自单层储油罐、旧加油机及单层管线的拆除；以燃油为动力的施工机械和运输车辆废气；以及施工过程中的开挖、回填及砂灰料装卸过程中产生的粉尘污染，车辆运输引起的二次扬尘。

（1）施工扬尘影响分析

1）单层储油罐、旧加油机及单层管线拆除影响

本项目涉及拆除量较少，在这个过程中，将会造成工程拆除场地附近区域环境空气中TSP含量增高，从而对周围环境空气质量造成一定的影响。但是鉴于工程拆除属短期行为，只要拆除工程选择在无风或小风的天气进行作业，拆除时适当围挡，并及时回收和运走建筑废料，同时运输建筑废料的车辆加盖篷布，则工程在拆除过程中所产生的扬尘，对周围环境空气质量的影响是可以接受的。

2）双层储油罐回填工程施工影响

回填工程施工扬尘的影响范围与施工面积、施工管理水平、施工机械化程度和施工活动频率以及施工季节、建设地区土质及天气等诸多因素有关，因此很难定量评价施工现场扬尘源强。本评价采用类比法对施工过程可能产生的扬尘情况进行分析。

参照建筑施工场地的实测数据，工地的扬尘监测结果见下表：

表7-1  施工扬尘监测结果

监测地点

监测结果

气象条件

上午

下午

均值

工地内

640

589

614.5

风向：西南

风速：2.7m/s

温度16-21℃
工地上风向50m

384

286

335

工地下风向50m

411

331

371

工地下风向100m

369

298

334

工地下风向150m

275

338

306.5

由以上类比监测结果分析，在风速2.7m/s时：施工工地上风向对照点的TSP浓度在286~384μg/m3，平均值在335μg/m3；施工工地内扬尘污染严重，工地内的TSP浓度是上风向的1.96倍（平均）；对施工工地界外的影响随距离衰减，在界外100米处的TSP浓度基本与对照点的浓度值一致。说明施工扬尘的影响有局地性，主要在近距离范围内使TSP的浓度显著增高；本项目选址周围没有环境敏感点，且项目工程量较小，施工期短，施工期严格落实扬尘防治措施，不会对周围环境空气质量产生明显影响。

（2）施工扬尘污染控制措施

为保护好环境空气质量，降低施工对周围环境的扬尘污染，建设单位仍应严格执行《天津市大气污染防治条例》、《天津市突发事件总体应急预案》、《市环保局关于落实清新空气清水河道行动要求强化建设项目环境管理的通知》(津环保管[2013]167号)、《天津市清新空气行动方案》(津政发[2013]35号)、《天津市重污染天气应急预案》、《防治城市扬尘污染技术规范》、《京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则》（环发〔2013〕104号）等的要求，严格落实《天津市建设工程文明施工管理规定》(2006年市人民政府令 第100号)以及《中共天津市委关于深入贯彻落实习近平总书记在津考察重要讲话精神加快建设美丽天津的决定》，采取以下施工污染控制对策：

1）建设单位应向当地环境保护行政主管部门提供施工扬尘防治实施方案，并填报《施工工地建设单位排放污染物基本信息申请表（试行）》和《施工工地建设单位排放污染物动态申报表（试行）》，并根据施工工序编制施工期内扬尘污染防治任务书，实施扬尘防治全过程管理，责任到每个施工工序。

2）严格落实周边围挡、物料（渣土）堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输、中心城区智能渣土车辆全覆盖、场内非道路施工机械达标排放“八个百分之百”污染防控措施。严格控制施工场地扬尘污染。施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取诸如密闭存储、设置围挡或堆砌围墙、采用防尘布苫盖等有效的防尘措施。运输车辆应按要求配装密闭装置、不得超载、控制车速、合理分流车辆、减少卸料落差、运输车辆行驶路线尽量避开环境保护目标。

3）在施工场地四周均设置围挡，一律采用密目网围护，土堆、料堆遮盖、洒水喷淋，施工车辆经冲洗后才能进入市政道路。

4）在施工过程中，作业场地四周采取围挡、围护以减少扬尘扩散。围挡高度不低于2.5m，围挡底端应设置防溢座，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙。对于特殊地点无法设置围挡、围栏及防溢座的，应设置警示牌。

5）注意气象条件变化，冬季土方施工应尽量避开风速大、湿度小的气象条件。当出现4级及以上风力天气情况时禁止进行土方施工，同时作业处覆以防尘网。
6）根据《天津市重污染天气应急预案》的有关要求，建立健全重污染天气预警和应急机制。当发布Ⅲ级（黄色）或者Ⅱ级预警时，启动Ⅲ级或者Ⅱ级响应，建设单位应停止所有建筑、拆房、市政、道路、水利、绿化、电信等施工工地的土石方作业（包括：停止土石方开挖、回填、场内倒运、掺拌石灰、混凝土剔凿等作业，停止建筑工程配套道路和管沟开挖作业，停止工程渣土运输）；当发布Ⅰ级预警时，启动Ⅰ级响应，停止全市与建设工程有关的生产活动。

一般情况下应急指挥部办公室通过以下三种方式发布预警信息：

一是通过已建立的18个单位和16个区县人民政府重污染天气应急工作联络网，以文件传真的方式发布预警信息。

二是通过手机短信平台发布预警信息，通知各责任部门、各区县人民政府以及重点工业企业和各类施工工地启动应急响应，同时，还会将预警信息、建议和健康防护措施通知广大手机用户。

三是由应急指挥部提供应急预警的新闻通稿，由市政府新闻办组织协调本市各新闻网站、广播电台、电视台和报刊等媒体向公众发布预警信息、建议和健康防护措施。预警信息内容包括重污染天气发生的时间、地点、范围、预警等级、主要污染物浓度范围等。

建设单位在施工过程中一旦接收到经上述途径传达的预警信息，或相关责任部门和滨海新区人民政府的通知，应立即启动各自保障预案和实施方案，按照保障预案、实施方案落实应急响应措施，施工工地停止土石方开挖、回填、场内倒运、掺拌石灰、混凝土剔凿等作业，停止建筑工程配套道路和管沟开挖作业，停止工程渣土运输等施工作业活动。

施工期通过加强管理、切实落实上述一系列环保措施后，可有效地控制施工扬尘对周围环境的影响，同时施工扬尘对环境的影响也将随施工的结束而消失。

7）强化管理，实行管理责任制，倡导文明施工。施工过程中采取严格的管理等措施，将施工扬尘对周围环境影响降至最低，且施工扬尘影响为短期影响，施工工程量较少，施工结束后，地区环境空气质量可以恢复至现状水平。

（3）施工机械尾气的影响分析

施工期需加强对燃油机械、车辆的管理和维修，保持设备在正常良好的状态下工作，以减少机械、车辆状况不佳造成的空气污染。同时运输车辆应禁止超载，合理布置运输路线，保证行驶速度，减少怠速时间，以减少机动车尾气的排放。

（4）施工期大气影响分析小结

根据调查，本项目周边1km范围内无环境空气保护目标。通过采取上述防尘措施后，可有效减小施工期扬尘影响范围，将其控制在100m范围内，施工扬尘对周边环境的影响很小。

2、水环境

施工期废水来源主要为施工人员的生活污水及车辆、设备冲洗水。车辆和设备冲洗水等成分相对比较简单，污染物浓度低，水量较少，通过施工现场设置的沉淀池将冲洗水等经简单沉淀处理后，由环卫部门统一外运处理，不会对环境产生明显影响。施工人员如厕、盥洗于加油站厕所中，由于改扩建项目工程量较小，生活污水不会对环境造成明显影响。

洗罐废水：项目油罐拆除过程中需对油罐进行清洗，产生危险废物洗罐水约0.2t，不在站内暂存，及时交由天津滨海合佳威立雅环境服务有限公司外运集中处理。

建设单位应采取以下措施减少施工期废水对环境的影响：

（1）施工期间，建设单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，严禁乱排、乱流而污染道路环境或淹没市政基础设施。

（2）施工时要尽量减少弃土，做好各项排水、截水、防止水土流失的设计，做好必要的截水沟和沉砂池，防止雨天水土流失污染附近道路、市政管道。

（3）在施工中，应合理安排施工计划、施工程序，协调好各个施工步骤。雨季中尽量降低地面坡度，减少开挖面，并争取土料随挖随运，减少堆土、裸土的暴露时间，以避免受降雨的直接冲刷。在暴雨期还应采取应急措施，尽量用覆盖物覆盖新开挖的陡坡，防止冲刷和崩塌。

（4）在施工场地内需构筑相应的集水沉淀池和排水沟，以收集地表径流和施工过程产生的泥浆水、污水，上述污水经临时沉淀池处理后，回用于施工场地洒水抑尘，余水自然蒸发，严禁废水随意排放。

（5）施工人员本地雇佣，施工现场不设施工营地，充分利用站内已有的厕所。

经采取以上措施后，施工期废水对区域水环境影响较小，且随施工的结束而消失。
3、声环境

在施工过程中，需动用大量的车辆及施工机械，在一定范围内将对周围环境产生一定影响。因此，应针对这些噪声源所产生的环境影响进行预测。

（1）预测结果及分析

①预测公式及预测结果

当声源的大小与测试距离相比小得多时，可将此声源视为点声源，其距离衰减公式为：

LP=Lp0-20lgr/r0–R–α（r–r0）

式中：LP：受声点所接受的声压级，dB（A）；

Lp0：距声源1m处的声级，dB（A）；

r：声源至受声点的距离，m；

r0：参考位置的距离，取1m；

R：墙体等维护结构的隔声量；

α：大气对声波的吸收系数，dB(A)/m，平均值为0.008dB(A)/m。

通过以上公式计算各噪声源随距离增加衰减后的噪声值，施工机械对场界和环保目标的噪声影响结果见下表。

表7-2  施工期场界噪声影响预测结果

预测位置

距离/m

噪声影响最大值

结构

装修

土石方

东场界

10

62

60

65

南厂界

25

55

53

58

西厂界

30

53

51

56

北场界

60

39

38

43

②预测结果分析

厂界处：本项目夜间不施工，由上表预测数值，对照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）可以看出，本项目四侧场界四个施工阶段噪声均未超标（昼间 70dB（A））。最近环保目标为项目东南侧1639m处的北抛庄村，距离较远，影响甚微。
（2）控制措施

为减轻施工期噪声对外环境的影响，建设单位应严格执行天津市人民政府令第6号《天津市环境噪声污染防治管理办法》的精神，采取以下施工污染控制对策：

①选用低噪声（加装消声装置的）设备，加强设备的维护与管理。

②本项目在施工过程中，除抢修、抢险作业外，不得在夜间（22:00~6:00）进行产生噪声污染的施工作业。确需夜间施工作业的，必须提前3日向所在地相关部门提出申请夜间施工证，在滨海新区环境局备案后，方可施工，并由施工单位公告当地居民。

③增加消声减噪的装置，如在某些施工机械上安装消声罩，在工地四周设围挡，避免午休时间施工。

④可固定的机械设备如电锯等安置在施工场地临时房间内，降低噪声对外环境影响。

⑤加强对施工人员的监督和管理，促进其环保意识的增强，减少不必要的人为噪声。如对施工用框架模板要轻拿轻放，不得随意乱抛，夜间禁止喧哗等。

⑥周围环境排放建筑施工噪声超过建筑施工场界噪声限值的，确因技术条件所限，不能通过治理消除环境噪声污染的，必须采取有效措施，把噪声减少到最低程度，并在当地环境保护行政主管部门和建设部门监督下与受其噪声污染的居民组织和有关单位协商，达成一致后，方可施工。若在施工工程中发生临近居民楼居民因为施工噪声而要求索赔，需要经过建设方与施工方和居民及其他部门经过协商，达成一致后，方可施工。

4、固体废弃物
施工期产生的固体废物主要拆除废油罐、旧加油机及废油管线、拆除建筑垃圾、施工建筑垃圾及施工人员的生活垃圾。

（1）拆除废油罐、旧加油机及废油管线共约20t，经清洗后，入库保存。

（2）拆除建筑垃圾：拆除建筑垃圾收集后运至渣土办指定地点倾倒。

（3）施工建筑垃圾：经收集后弃至渣土办指定区域。

（4）施工生活垃圾：应集中堆放并及时清理，防止露天长期堆放可能产生的二次污染。

正常情况下，本项目施工期环境影响都是暂时的，待施工结束后受影响的环境要素大多可以恢复到现状水平。

土壤、地下水污染防护措施

（1）地下油罐及管道的更换和污染防护措施

拆除作业前由专业油罐清洗作业队对油罐进行清洗，清洗废水由有专业资质单位运输车辆运至处理单位，清洗合格后在油罐内打入氮气置换出罐内氧气，油罐所有接口采用法兰盲板封堵密封；与油罐相连接的所有管线断开、清洗并用法兰盲板封堵管口。根据本项目施工特点，采用挖掘机配合人工开挖。

①油罐清洗和拆除

排空油罐内剩余残油，按照作业施工方案用盲板隔离封堵进出油管、呼吸管、断开接地地线。断开与油罐相连接的电气、自动化仪表接线；打开人孔卸下进（出）油管线阀门，切断与其他输油管线或油罐的通路；用防爆专用泵吸底油，并放至铝制密封的油桶内；罐内清洗，清除油罐罐底所有的油污杂质。用防爆抽油泵将油水废液抽吸到回收车内，进行环保处理。清除罐底油垢污杂和铁锈及残留的油水废液，用铝桶盛装污杂运出罐外清理到有专业资质废油回收车内运到指定油污水处理单位；清洗后的油罐标准，必须达到无铁锈、无杂质、无水分、无油污。

油罐拆除，首先去除油罐上层土层。原有埋地油罐的抗浮措施拆除。油罐井口法兰拆除采取水浸式操作。原有埋地油罐的起吊。去掉土层至油罐半径时，拉松油罐与罐池的连接；油罐吊起装车外运。

②管线拆除

人孔井内卸油、发油、透气管线的法兰短管全部断开；法兰短管拆除前，法兰下方应放置铝盆、铝桶盛接管内存油，防止污染地面及油品流散造成土壤污染。

发油管线断开后，松开加油机下方进油管法兰以利进气，方便发油管线内存油流出。油管线顶水、冲洗。利用自来水管线，对油管线进行顶水、冲洗，顶水冲洗时在出口端用铝制盆或桶进行盛接。盛接到的油水混合物进行沉淀分离，油品回灌或作其他妥善处理，不直接倒于站内污染地面及造成土壤污染。

运营期环境影响分析

1、大气环境影响分析

（1）预测因子及评价标准

预测因子：加油站对大气环境的污染，主要是油罐车卸油、加油作业以及管线跑冒滴漏等过程造成油品以气体形式逸出进入大气环境以及加油车辆产生的尾气，主要污染因子为挥发性有机物（以非甲烷总烃计）。故本次预测因子为非甲烷总烃。

评价标准：加油站装有卸油油气回收系统和加油油气回收系统。本项目汽油卸油管与油罐的连接采用快速连接头，同时设置密闭回收系统，油罐车向油品储罐中卸油过程产生的油气，全部通过卸油油气回收系统返回至油罐车内，不外排。柴油储罐无油气回收系统，卸油废气以无组织形式排放；汽油加油设有密闭回收系统，加油过程产生的油气通过加油油气回收系统返回至油罐。柴油加油不设加油油气回收系统，加油损失油气无组织排放；管线跑冒滴漏造成的油气挥发呈无组织排放形成。非甲烷总烃排放浓度执行中国环境科学出版社的国家环境保护局科技标准司的《大气污染物综合排放标准详解》中2mg/m3的标准限值。

（2）估算模型参数

本项目估算模型参数见下表。

表7-3  估算模式参数表
参数

取值

城市/农村选项

城市/农村

农村

人口数（城市选项时）

297万（滨海新区）

最高环境温度/℃

41.2℃（中国气象数据网）
最低环境温度/℃

-19.4℃（中国气象数据网）
土地利用类型

农田

区域湿度条件

中等湿度

是否考虑地形

考虑地形

是(  否(
地形数据分辨率/m

/

是否考虑岸线熏烟

是否考虑岸线熏烟

是(  否(
岸线距离/km

/

岸线方向/°

/

（3）废气源强分析
本项目罩棚、罐区面源参数见下表。

表7-4  罩棚面源参数表

编号

名称

面源起点

坐标

面源海拔高度/m

面源长度

（m）

面源宽度（m）

与正北向夹角/°

面源排放有效高度/m

年排放小时数/h

排放工况

污染物排放速率(kg/h)

X

Y

非甲烷总烃

1

罩棚
117.148808
38.689734
5.5

30

28
5

8
361.11
间歇

0.0528
注：以本项目中央为原点，东、北向分别设立坐标X轴、Y轴。罩棚面源坐标分别为（-16.7，9.6）、（10.6，7.7）、（10.5，-19.1）、（-18.1，-18.9）。
表7-5  罐区面源参数表
编号

名称

面源起点

坐标

面源海拔高度/m

面源长度

（m）

面源宽度（m）

与正北向夹角/°

面源排放有效高度/m

年排放小时数/h

排放工况

污染物排放速率(kg/h)

X

Y

非甲烷总烃

1

罩棚
117.148808
38.689734
5.5

27
10
5

4
6.86
间歇

0.0240
注：以本项目中央为原点，东、北向分别设立坐标X轴、Y轴。罐区面源坐标分别为（5.7，-20.5）、（14.9，-20.1）、（5.3，-46.1）、（15.3，-45.7）。

（4）评价等级及结果判定

本评价使用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模型AERSCREEN，预测项目非甲烷总烃排放对环境影响。

表7-6  主要污染源估算模型计算结果表

离源距离(m)

非甲烷总烃
罩棚
罐区
下风向预测浓度(ug/m3)

浓度占标率(%)

下风向预测浓度(ug/m3)
浓度占标率(%)
1
31.04
1.55
79.57
3.98
25

67.39
3.37
108.3
5.42
50

55.11
2.76
76.65
3.83
75

41.99
2.10
66.60
3.33
100

32.57
1.63
57.23
2.86
200

23.41
1.17
42.10
2.11
300
20.38
1.02
33.89
1.69
400
17.98
0.90
28.02
1.40
500
16.04
0.80
23.95
1.20
600
14.98
0.75
20.94
1.05
700
14.06
0.70
18.57
0.93
800
13.32
0.67
16.64
0.83
900
12.57
0.63
15.05
0.75
1000
11.89
0.59
13.71
0.69
1500
9.311
0.47
10.15
0.51
2000
7.587
0.38
8.087
0.40
2500
6.406
0.32
6.780
0.34
下风向最大质量浓度及占标率/%

68.14
3.41
115.5
5.78
下风向最大质量浓度处距离（m）

21
19
根据估算模式AERSCREEN计算，无组织排放的非甲烷总烃下风向最大质量浓度占标率Pmax为5.78%。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)规定判定依据，本项目的大气环境影响评价等级为二级，不需要进行进一步预测和评价，只对污染物排放量进行核算及达标分析。本项目评价范围为以项目厂址为中心区域，边长5km的矩形区域。
（5）非正常工况废气预测

本项目废气发生非正常排放的原因主要为二次油气回收处理装置失效，未经回收的废气直接排入大气环境中。具体见下表。

表7-7  非正常排放量参数表

非正常排放源

非正常排放原因

污染物

非正常排放速率（kg/h）

单次持续时间（h）

年发生频次（次）

加油、卸油、储油

二次油气回收处理装置运行故障

非甲烷总烃

0.5241
0.5

1

建设单位须加强二次油气回收处理装置的管理，定期检修，确保环保设施正常运行，在环保设施停止运行或出现故障时，产生非甲烷总烃的各工序也必须停止生产。

（6）大气环境防护距离

根据AERSCREEN的计算结果，本项目非甲烷总烃的最大地面浓度可以满足环境空气质量的要求，无需设置大气环境防护距离。

（7）达标可行性分析

根据预测结果，加油站无组织排放的非甲烷总烃下风向最大质量浓度为115.5ug/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中周界外浓度最高点浓度限值（非甲烷总烃≤4.0mg/m3）的要求，因此厂区四界均能够实现达标排放。

（8）污染物排放量核算

本项目大气污染物年排放量核算见下表。

表7-8  大气污染物无组织排放量核算表
序号

排放口编号

产污环节

污染物

主要污染

防治措施

国家或地方污染物排放标准

年排放量（t/a）

标准名称

浓度限值（mg/m3）

1

加油站
加油、储油、卸油
非甲烷总烃

/
《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中新污染源大气污染物

4.0

0.0084
无组织排放总计

无组织排放总计

非甲烷总烃

0.0084
表7-9  大气污染物年排放量核算表

序号

污染物

年排放量/（t/a）

1

非甲烷总烃

0.0084
本项目无组织非甲烷总烃年排放量为0.0084t/a。

（9）建设项目大气环境影响评价

表7-10  建设项目大气环境影响评价自查表

工作内容

自查项目

评价等级与范围

评价等级

一级(
二级(
三级(
评价范围

边长=50km(
边长5-50km(
边长=5km(
评价因子

SO2+NOx

排放量

≥2000t/a(
500-2000t/a(
＜500t/a(
评价因子

基本污染物（/）

其他污染物（非甲烷总烃）

包括二次PM2.5(
不包括二次PM2.5(
评价标准

评价标准

国家标准(
地方标准(
附录D(
其他标准(
现状评价

环境功能区

一类区(
二类区(
一类区和二类区(
环评基准年

（2019）年

环境空气质量现状调查数据来源

长期例行监测数据(
主管部门发布的数据

(
现状补充监测

(
现状评价

达标区(
不达标区(
污染源

调查

调查内容

本项目正常排放源(
本项目非正常排放源(
现有污染源(
拟替代的污染源(
其他在建、拟建项目污染源(
区域污染源(
大气环境影响预测与评价

预测模型

AERMOD(
ADMS(
AUSTAL2000(
EDMS/AEDT(
CALPUFF(
网格模型(
其他

(
预测范围

边长≥50km(
边长5-50km(
边长=5km(
预测因子

预测因子（非甲烷总烃）

包括二次PM2.5(
不包括二次PM2.5(
正常排放短期浓度贡献值

C本项目最大占标率≤100%(
C本项目最大占标率＞100%(
正常排放年均浓度贡献值

一类区

C本项目最大占标率≤10%(
C本项目最大占标率＞10%(
二类区

C本项目最大占标率≤30%(
C本项目最大占标率＞30%(
非正常排放1h浓度贡献值

非正常持续时长（/）h

C本项目占标率≤100%(
C本项目占标率＞100%(
保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值

C叠加达标(
C叠加不达标(
区域环境质量的整体变化情况

k≤-20%(
k＞-20%(
环境监测

计划

污染源监测

监测因子（非甲烷总烃）

有组织废气监测(
无组织废气监测(
无监测(
环境质量监测

监测因子（）

监测点位数（）

无监测(
评价结论

环境影响

可以接受(不可以接受(
大气环境防护距离

距（/）厂界最远（/）m

污染源年排放量

SO2（/）t/a

NOx（/）t/a

颗粒物

（/）t/a

非甲烷总烃（0.0084）t/a

注：“(”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项

（10）《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2007)等相关要求分析

①本项目卸油、加油、储油均采用了密闭式油气回收系统对过程中产生的油气进行回收，满足《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2007)中“加油站卸油、储油和加油时排放的油气，应采用以密闭收集为基础的油气回收方法进行控制。”

②《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2007)中要求加油油气回收管线液阻检测值应小于表1规定的最大压力限值，液阻应每年检测1次，检测方法满足附录A要求；油气回收系统密闭性压力检测值应大于等于表2规定的最小剩余压力限值，密闭性应每年检测1次，检测方法满足附录B要求；加油油气回收系统的气液比应在大于等于1.0和小于等于1.2范围内，气液比应每年至少检测1次，检测方法满足附录C要求，同时还应符合其他相关监测要求。本项目须满足以上相关限值要求。

③《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2007)中要求“位于城市建成区的加油站应安装处理装置”。本项目所在地属于非城市建成区，可不安装处理装置，本次改造预留油气排放处理装置。

④《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2007)中要求符合下列条件之一的加油站应安装在线监测系统：a.年销售汽油量大于8000t的加油站；b.臭氧浓度超标城市年销售汽油量大于5000t的加油站；c.省级环境保护局确定的其他需要安装在线监测系统的加油站。此外，根据《天津市“十三五”挥发性有机物污染防治工作实施方案》(津气分指函[2018]18号)，年销售汽油量大于5000t加油站全部安装油气回收在线监测设备。本项目年销售汽油量130t，根据以上要求，可不安装在线监测系统，本次改造已预留在线监测系统。

（11）废气治理措施可行性分析

由工程分析可知，本项目废气主要来源于卸油、加油、储油等过程的油气损耗。本项目采用卸油油气回收系统、加油油气回收系统对产生的油气进行回收处理。具体分析如下：

①卸油油气回收系统

卸油时产生的油气，通过密闭方式收集进入油罐车内的系统。即：采取密闭措施，通过软管将油罐上的呼吸阀和油罐车相连接，形成一个回气管路，油罐车通过卸油管路卸油的同时，油罐中的油气通过回气管路回到油罐车，达到油气回收的目的。待卸油结束，地下储罐与油罐车内压力达到平衡状态，油气回收结束。该系统可将产生的油气全部回收。
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图7-1  卸油油气回收系统原理图

②加油油气回收系统

采用真空辅助式油气回收设备，将在加油过程中挥发的油气通过地下油气回收管线收集到地下储罐内的油气回收过程。即：在加油站为汽车加油过程中，通过真空泵产生一定真空度，经过加油枪、油气回收管、真空泵等油气回收设备，按照气液比控制在1.0至1.2之间的要求，将加油过程中挥发的油气回收到汽油罐内。
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图7-2  加油油气回收系统原理图
2地表水环境影响分析

本项目不新增废水排放。
3地下水环境影响分析

3.1地下水污染源与污染途径分析

（1）污染源分析

本项目对地下水污染的可能来源有：

①油储罐体

本项目油储罐体防渗措施出现故障，油品泄漏后经包气带渗入含水层，对地下水环境造成影响。

②地下输油管线

地下输油管线防渗由于老化腐蚀、防渗性能降低的情况下，输油管线发生泄漏，污染物穿过管道防渗渗入地下并直接进入含水层中，从而对地下水环境造成影响。

③油品输送

柴油或汽油在输送过程中发生跑、冒、滴、漏和事故性泄露对地下水环境造成影响。

④加油操作过程

加油操作过程中，输油管线的法兰、丝扣等因日久磨损有少量油品滴漏，残留油品渗入包气带土壤，从而对地下水环境造成影响。

（2）污染途径

本项目运营期的柴油或汽油输送、储存和油储罐体在运行过程中，在防渗层失效的情况下，可能产生连续或间歇性入渗污染，并通过径流污染流场下游的地下水，因此本项目地下水的污染途径主要以间歇性或连续入渗污染为主。另外，本项目场地下赋存第四系松散岩类孔隙水，根据水文地质条件，该地区深层地下水与潜水地下水之间存在隔水层，因此项目很难发生潜水越流污染深层地下水（淡水）的情况，发生越流型污染的现象。

3.2地下水污染模拟预测情景的设定

（1）正常状况

①油储罐体

本项目将按《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年版）的要求进行设计和施工，储油设备采用地埋式钢制卧式油罐，油路管线采用无缝钢管，使用焊接工艺，敷设于地下，钢罐和管道进行加强级防腐处理，即采用玻璃布、沥青、聚氯乙烯工业膜等材料做成多层防腐涂层，以防止钢罐和钢管腐蚀造成油品泄漏而污染土壤及地下水。因此，正常情况下，油储罐体对地下水无明显影响。

②地下输油管线

本项目设计埋地加油管线采用热塑性塑料管线（双层PE复合管），双层管道系统的内层管和外层管之间的缝隙贯通，外层管满足耐油、耐腐蚀、耐老化和系统试验压力的要求，并设置管道检漏装置。正常情况下，地下输油管线泄漏很难对地下水环境造成明显影响。

③油品输送

正常情况下，按行业建设规范要求，加油站地面进行防渗，柴油或汽油在输送过程中即使有少量的污染物泄漏或渗漏，也很难通过防渗层渗入包气带。正常情况下，油品输送很难对地下水环境造成明显影响。

④加油操作过程

加油过程中，输油管线的法兰、丝扣等因日久磨损会可能有少量油品滴漏，但轻油可以很快挥发、残留部分油品按操作规范用拖布擦干净。因此加油操作过程中，基本无含油废水排出，且加油区内地面硬化，不会有残留油品渗入地下的情况发生。因此，加油操作过程对地下水环境无明显影响。

在正常状况下，存在污染物的部位经防渗处理后，污染物从源头和末端以及污染土壤和地下水的途径得到控制，污染物进入地下水可能性很小，难以对地下水产生明显影响。

（2）非正常状况

①油储罐体

本项目将按《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年版）的要求进行设计和施工，储油设备采用地埋式钢制卧式油罐，油路管线采用无缝钢管，使用焊接工艺，敷设于地下，钢罐和管道进行加强级防腐处理，即采用玻璃布、沥青、聚氯乙烯工业膜等材料做成多层防腐涂层，以防止钢罐和钢管腐蚀造成油品泄漏而污染土壤及地下水。本项目油储罐体采用双层罐，外层罐材料采用非金属复合材料，同时安装油罐测漏系统；并配备渗漏检测装置，能对间隙空间进行24小时全程监控。一旦内罐或外罐发生渗漏，渗漏检测装置的感应器可以监测到间隙空间底部液位时发出警报，保证油罐的安全使用。双层油罐如果内罐渗漏，双层间隙内带有一定压力的气体或检测液，会进入常压的内罐；双层间隙内的压力或液位会发生变化，触发声光报警器。储液渗漏进双层间隙后，由于外罐完好，储液并不会漏出。因此，非正常情况下，油储罐体渗漏容易发现，能及时处理泄漏物，对地下水无明显影响。

②地下输油管线

本项目设计埋地加油管线采用热塑性塑料管线（双层PE复合管），双层管道系统的内层管和外层管之间的缝隙贯通，外层管满足耐油、耐腐蚀、耐老化和系统试验压力的要求，并设置管道检漏装置，但在发生少量油料渗漏时，若检漏装置无法识别，则会发生油料持续渗漏污染地下水。因此，非正常情况下，地下输油管道泄漏可能对地下水环境造成影响。

③油品输送

非正常情况下，按行业建设规范要求，加油站地面进行防渗，柴油或汽油在输送过程中即使有少量的污染物泄漏或渗漏，但轻油可以很快挥发、残留部分油品也很难通过防渗层渗入包气带。非正常情况下，油品输送很难对地下水环境造成明显影响。

④加油操作过程

非正常情况下，加油过程中，输油管线的法兰、丝扣等因日久磨损会有少量油品滴漏，但轻油可以很快挥发、残留部分油品按操作规范用拖布擦干净。因此加油操作过程中，基本无含油废水排出，且加油区内地面硬化，很难有残留油品渗入地下的情况发生。因此，加油操作过程对地下水无明显影响。

综上所述，在非正常状况下，存在污染物的部位经防渗处理后，污染物从源头和末端以及污染地下水的途径得到控制，污染物进入地下水可能性很小，难以对地下水产生明显影响。

3.3地下水预测评价结论

本项目存在污染物的部位经防渗处理后，污染物从源头和末端以及污染地下水的途径得到控制，污染物进入地下水可能性很小，难以对地下水产生明显影响，对地下水环境的影响可接受。

3.4地下水环境保护措施及对策

3.4.1地下水污染控制原则

源头控制：主要包括在管道、设备及储存构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。点源污染防治措施主要包括：加强污管网建防腐工作，防止污染物扩散或下渗污染到浅层地下水。

分区防控：结合建设场区处理设备、管道、污染物储存等布局，实行防渗措施有区别的防渗原则。主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来。

污染监控：实施覆盖生产区的地下水污染监控系统，包括建立完善的监测制度、配备先进的检测仪器和设备、科学合理设置地下水污染监控井，及时发现污染、及时控制。保留长期观测井，定期进行监测，发现水质异常应立即进行监测，并加密监测频率。

应急响应：包括一旦发现地下水污染，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。

3.4.2地下水污染防治措施

（1）源头控制措施

项目埋地油罐均采用内外玻璃纤维增强塑料双层油罐，内罐与外罐间隙设置测漏报警仪，所有油罐均设置在地下承重罐池内，罐池底、侧壁采用防渗处理，油罐池内设置测漏观测井，一旦发生油罐泄露，能很快发现泄漏并及时处理泄露油品。输油管道埋地安置，并设置管道检漏装置，一旦发生泄露事件，能很快发现并及时处理泄露油品。

进行质量体系认证，实现“质量、安全、环境”三位一体的全面质量管理目标。设立地下水动态监测小组，负责对地下水环境监测和管理，或者委托专业的机构完成。建立有关规章制度和岗位责任制。制定风险预警方案，设立应急设施减少环境污染影响。

（2）地面防渗工程设计原则

①采用国际国内先进的防渗材料、技术和实施手段，确保建设项目对地下水影响较小。

②坚持分区管理和控制原则，根据厂址所在地的工程地质、水文地质条件和可能发生泄漏的物料性质、排放量，参照相应标准要求有针对性的分区，并分别设计地面防渗层结构。

③坚持“可视化”原则，在满足工程和防渗层结构标准要求的前提下，尽量在地面实施防渗措施，便于泄漏物质的收集和及时发现破损的防渗层。

④根据地形特点和生产需要，设置合理的污水收集系统。

（3）分区控制措施

分区方法：

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），结合地下水环境影响评价结果，对工程设计或可行性研究报告提出的地下水污染防控方案提出优化调整的建议，给出不同分区的具体防渗技术要求。

一般情况下，应以水平防渗为主，防控措施应满足以下要求：

①已颁布污染控制国家标准或防渗技术规范的行业，水平防渗技术要求按照相应标准或规范执行，如《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2019）、《危险废物填埋场污染控制标准》（GB18597-2019）、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）、《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）等；

②未颁布相关标准的行业，根场地包气带特征及其防污性能，提出防渗技术要求；或根据建设项目场地天然包气带的防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，参照表7-13提出防渗技术要求。其中天然包气带防污性能分级和污染控制难易程度分级分别参照下表7-11和7-12进行相关等级的确定。

表7-11  天然包气带防污性能分级参照表

分级

主要特征

强

岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续稳定。

中

岩土层单层厚度0.5m≤Mb＜1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续稳定。

岩土层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数1×10-6cm/s＜K≤1×10-4cm/s，且分布连续稳定。

弱

岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件

表7-12  污染物控制难易程度分级参照表

污染控制难易程度

主要特征

难

对地下水环境有污染的物料或污染物渗漏后，不能及时发现和处理

易

对地下水环境有污染的物料或污染物渗漏后，可及时发现和处理

表7-13  地下水污染防渗分区参照表

防渗分区

天然包气带防污性能

污染控制难易程度

污染物类型

防渗技术要求

重点防渗区

弱

难

重金属、持久性有机物污染物

等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s；或参照GB18598执行

中-强

难

弱

易

一般防渗区

弱

易-难

其他类型

等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s；或参照GB16889执行

中-强

难

中

易

重金属、持久性有机物污染物

强

易

简单防渗区

中-强

易

其他类型

一般地面硬化

分区控制措施：

根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156）、《加油站在役油罐防渗漏改造工程技术标准》（GB/T51344）、《钢-玻璃纤维增强塑料双层埋地储油罐》（JC/T2286）、《加油站用埋地玻璃纤维增强塑料双层油罐工程技术规范》（SH/T3177）和《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》（环办水体函〔2017〕323号）等要求，以及各功能单元是否可能对地下水造成污染及其风险程度，结合拟建项目总平面布置情况，将拟建项目区分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。

重点防渗区包括储罐区、地下输油管道。参照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50943-2013）及《加油站地下水污染防治技术指南》（试行）。防渗技术要求为等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s。

一般防渗区包括站房、加油机罩房和化粪池等。防渗技术要求为等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s，或参照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50943-2013）执行。

简单防渗区主要包括附属用房和厂区路面，一般要求进行地面硬化处理。

危险废物暂存场所防渗技术要求应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）执行。尤其注意危险废物暂存区基础必须防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s）或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。必须有托盘和耐腐蚀的硬化地面，确保表面无裂隙；危险废物定期交由具有相应经营范围和类别的单位进行资源化、无害化和减量化处理。

将厂区内各生产功能单元分类进行防渗处理后，应制定相应的监督和维护办法，并指派专人定期对防渗层的防渗性能进行检查，一旦发现异常及时维护，编写检查及维护日志。

表7-14  地下水污染防渗分区

编号

单元名称

天然包气带防污性能

污染控制难易程度

污染物类型

污染防渗

类别

污染防渗区域及部位

1

储罐区

参照《加油站地下水污染防治

技术指南》（试行）和《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50943-2013）

重点防渗
储罐及承重池

2

地下输油管道

重点防渗

管道

3

化粪池

中

难

其他
一般防渗
池体

4

站房

中

难

其他
一般防渗
地面

5

加油机罩房

中

难

其他
一般防渗

地面

6

厂区路面

中

易

其他

简单防渗

地面

7

附属用房

中

易

其他

简单防渗

地面

8

危废暂存场所

按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）执行

地面

本建设项目防渗分区图见图7-3：
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图7-3  厂区防渗分区图
为防止加油站油品泄漏，污染土壤和地下水，加油站需要取防渗漏和防渗漏检测措施。

双层钢制油罐和内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐的内层罐的罐体结构设计，要按现行行业标准《钢制常压储罐 第一部分：储存对水有污染的易燃和不易燃液体的埋地卧式圆筒形单层和双层储罐》（AQ3020-2008）的有关规定执行，并应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年版）的其他规定。与土壤接触的钢制油罐外表面，其防腐设计要符合现行行业标准《石油化工设备和管道涂料防腐蚀设计规范》（SH/T3022-2011）的有关规定，且防腐等级不应低于加强级。双层油罐系统的渗漏检测参考《双层罐渗漏检测系统》（GB/T30040-2013）中的渗漏检测方法。

可能发生油品渗漏的部位，要采取相应的防渗措施。具体设计要求要符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）的规定。双层油罐、防渗池和管道系统的渗漏检测需采用在线监测系统，其他设置要求需满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）及《石油化工防渗工程技术规范》（GB/T50934-2013）。
4、土壤环境影响分析

4.1土壤污染源及污染因子识别

本项目为加油站储油罐双层罐改造项目。本项目施工属于一般的土建工程，因此施工期主要污染因子为施工过程中产生的建筑废渣、噪声、扬尘、施工废水、油罐底泥及清洗废水、废油罐、废管线、废加油机等。这些污染是暂时性的，待施工结束，基本上可以得到恢复。施工期不涉及地表漫流等影响。

结合本项目工程分析，对项目运营期可能对土壤环境造成影响的工艺流程或产污节点进行分析，结果见下表。

①油储罐体

本项目油储罐体防渗措施出现故障，油品泄漏后对土壤环境造成影响。

②地下输油管线

地下输油管线防渗由于老化腐蚀、防渗性能降低的情况下，输油管线发生泄漏，污染物穿过管道防渗渗入地下从而对土壤环境造成影响。

③油品输送

柴油或汽油在输送过程中发生跑、冒、滴、漏和事故性泄露对土壤环境造成影响。

④加油操作过程

加油操作过程中，输油管线的法兰、丝扣等因日久磨损有少量油品滴漏，残留油品渗入包气带土壤，从而对土壤环境造成影响。

表7-15  建设项目土壤环境影响类型与影响途径表

不同时段

污染影响型

生态影响型

大气沉降

地面漫流

垂直入渗

其他

盐化

碱化

酸化

其他

建设期

－

－

－

－

－

－

－

－

运营期

－

－

√

－

－

－

－

－

服务期满后

－

－

－

－

－

－

－

－

注：在可能产生的土壤环境影响类型处打“√”，列表未涵盖的可自行设计。

表7-16  污染影响型建设项目土壤环境影响源及影响因子识别表

污染源

工艺流程/节点

污染途径

全部污染物指标a
特征因子

备注b
油储罐体

存储

垂直入渗

pH、苯、甲苯、乙苯、间二甲苯+对二甲苯+邻二甲苯、石油烃、甲基叔丁基醚、萘。

苯、甲苯、乙苯、间二甲苯+对二甲苯+邻二甲苯、石油烃、甲基叔丁基醚、萘。

事故

地下输油管线

转运

油品输送

转运

加油操作过程

转运

a根据工程分析结果填写。

b应描述污染源特征，如连续、间断、正常、事故等；涉及大气沉降途径的，应识别建设项目周边的土壤环境敏感目标。

4.2土壤污染模拟预测情景的设定

（1）正常状况

①油储罐体

本项目将按《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年版）的要求进行设计和施工，储油设备采用地埋式钢制卧式油罐，油路管线采用无缝钢管，使用焊接工艺，敷设于地下，钢罐和管道进行加强级防腐处理，即采用玻璃布、沥青、聚氯乙烯工业膜等材料做成多层防腐涂层，以防止钢罐和钢管腐蚀造成油品泄漏而污染土壤。因此，正常情况下，油储罐体对土壤无明显影响。

②地下输油管线

本项目设计埋地加油管线采用热塑性塑料管线（双层PE复合管），双层管道系统的内层管和外层管之间的缝隙贯通，外层管满足耐油、耐腐蚀、耐老化和系统试验压力的要求，并设置管道检漏装置。正常情况下，地下输油管线泄漏很难对土壤环境造成明显影响。

③油品输送

正常情况下，按行业建设规范要求，加油站地面进行防渗，柴油或汽油在输送过程中即使有少量的污染物泄漏或渗漏，也很难通过防渗层渗入包气带。正常情况下，油品输送很难对土壤环境造成明显影响。

④加油操作过程

加油过程中，输油管线的法兰、丝扣等因日久磨损会可能有少量油品滴漏，但轻油可以很快挥发、残留部分油品按操作规范用拖布擦干净。因此加油操作过程中，基本无含油废水排出，且加油区内地面硬化，不会有残留油品渗入地下的情况发生。因此，加油操作过程对土壤环境无明显影响。

在正常状况下，存在污染物的部位经防渗处理后，污染物从源头和末端以及污染土壤和地下水的途径得到控制，污染物进入土壤可能性很小，难以对土壤产生明显影响。

（2）非正常状况

①油储罐体

本项目将按《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年版）的要求进行设计和施工，储油设备采用地埋式钢制卧式油罐，油路管线采用无缝钢管，使用焊接工艺，敷设于地下，钢罐和管道进行加强级防腐处理，即采用玻璃布、沥青、聚氯乙烯工业膜等材料做成多层防腐涂层，以防止钢罐和钢管腐蚀造成油品泄漏而污染土壤。因此，非正常情况下，油储罐体渗漏容易发现，能及时处理泄漏物，对土壤无明显影响。

②地下输油管线

本项目设计埋地加油管线采用热塑性塑料管线（双层PE复合管），双层管道系统的内层管和外层管之间的缝隙贯通，外层管满足耐油、耐腐蚀、耐老化和系统试验压力的要求，并设置管道检漏装置，但在发生少量油料渗漏时，若检漏装置无法识别，则会发生油料持续渗漏污染地下水。因此，非正常情况下，地下输油管道泄漏可能对土壤环境造成影响。

③油品输送

非正常情况下，按行业建设规范要求，加油站地面进行防渗，柴油或汽油在输送过程中即使有少量的污染物泄漏或渗漏，但轻油可以很快挥发、残留部分油品也很难通过防渗层渗入包气带。非正常情况下，油品输送很难对土壤环境造成明显影响。

④加油操作过程

非正常情况下，加油过程中，输油管线的法兰、丝扣等因日久磨损会有少量油品滴漏，但轻油可以很快挥发、残留部分油品按操作规范用拖布擦干净。因此加油操作过程中，基本无含油废水排出，且加油区内地面硬化，很难有残留油品渗入地下的情况发生。因此，加油操作过程对土壤无明显影响。

综上所述，在非正常状况下，存在污染物的部位经防渗处理后，污染物从源头和末端以及污染土壤的途径得到控制，污染物进入土壤可能性很小，难以对土壤产生明显影响。

4.3土壤环境影响评价结论

本项目存在污染物的部位经防渗处理后，污染物从源头和末端以及污染土壤和地下水的途径得到控制，污染物进入土壤可能性很小，难以对土壤产生明显影响。
4.4土壤环境影响评价自查表

表7-17  土壤环境影响评价自查表

工作内容
完成情况
备注
影响识别

影响类型
污染影响型(；生态影响型□；两种兼有□
/

土地利用类型

建设用地(；农用地□；未利用地□
土地利用

类型图

占地规模
（0.56）hm2
/

敏感目标信息
敏感目标（农田）、方位（东侧、南侧）、距离（）（                     ）
/

影响途径
大气沉降□；地面漫流□；垂直入渗(；地下水位□；其他（        ）
/

全部污染物
pH、苯、甲苯、乙苯、间二甲苯+对二甲苯+邻二甲苯、石油烃、甲基叔丁基醚、萘。

/

特征因子
苯、甲苯、乙苯、间二甲苯+对二甲苯+邻二甲苯、石油烃、甲基叔丁基醚、萘。

/

所属土壤环境影响评价项目类别

Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类(；Ⅳ类□
/

敏感程度
敏感(；较敏感(；不敏感(
/

评价工作等级
一级(；二级(；三级(
/

现状调查内容

资料收集
a）(；b）(；c）(；d）(
/

理化特性
/

同附录C
现状监测点位

/

占地范围内
占地范围外
深度
点位布置图

表层样点数
3

/

0~0.2m

柱状样点数
/

/

/

现状监测因子
pH、镍（Ni）、铜（Cu）、铅（Pb）、六价铬（Cr6+）、砷（As）、汞（Hg）、镉（Cd）、石油烃（C10-C40）、苯、甲苯、乙苯、间&对-二甲苯、苯乙烯、邻-二甲苯、1,2-二氯丙烷、氯甲烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、反-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、顺-1,2-二氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳、1,2-二氯乙烷、三氯乙烯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、氯苯、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯、氯仿、2-氯苯酚、萘、苯并(a)蒽、䓛、苯并(b)荧蒽、苯并(k)荧蒽、苯并(a)芘、茚并(1,2,3-cd)芘、二苯并(a,h)蒽、硝基苯、苯胺、甲基叔丁基醚

/

现状评价

评价因子
pH、镍（Ni）、铜（Cu）、铅（Pb）、六价铬（Cr6+）、砷（As）、汞（Hg）、镉（Cd）、石油烃（C10-C40）、苯、甲苯、乙苯、间&对-二甲苯、苯乙烯、邻-二甲苯、1,2-二氯丙烷、氯甲烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、反-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、顺-1,2-二氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳、1,2-二氯乙烷、三氯乙烯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、氯苯、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯、氯仿、2-氯苯酚、萘、苯并(a)蒽、䓛、苯并(b)荧蒽、苯并(k)荧蒽、苯并(a)芘、茚并(1,2,3-cd)芘、二苯并(a,h)蒽、硝基苯、苯胺、甲基叔丁基醚

/

评价标准
GB15618□；GB36600(；表D.1□；表D.2□；其他（        ）
/

现状评价结论

土壤评价因子满足GB36600中相关要求

/

影响预测

预测因子
-

/

预测方法
附录E(；附录F□；其他（类比分析）
/

预测分析内容

影响范围（厂界内）
影响程度（可以接受）
/

预测结论

达标结论：a）(；b）(；c）(
不达标结论：a）(；b）(
/

防治措施

防控措施
土壤环境质量现状保障(；源头控制(；过程防控(；其他（        ）
/

跟踪监测

监测点数
监测指标
监测频次
/

3

pH、苯、甲苯、乙苯、间二甲苯+对二甲苯+邻二甲苯、石油烃、甲基叔丁基醚、萘。
必要时进行

信息公开指标
检测点位及监测值

评价结论
采取环评管控措施后，环境影响可以接受

/

注1：“□”为勾选项，可√；“（  ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。
注2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。

5、声环境影响分析
根据《天津市<声环境质量标准>适用区域划分》（2015版）：“本次功能区划分与调整工作中未涉及到的乡镇、村庄等区域如出现噪声污染事件时，所在区域统一按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相关规定执行。”。根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中7.2乡村声环境功能的确定，项目所在地为2类声功能区，声环境执行GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准。加油站西侧为津淄公路（二级公路），其西厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，其余三厂界执行2类标准。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）噪声评价等级分级方法，本项目建设所在区域处于声环境功能区为《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的2类、4类区，项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB(A)以下，且受影响人口数量变化不大，因此，本项目声环境影响评价等级为二级。

（1）噪声源强

项目运营期固定声源为潜油泵、加油机油泵等，其中潜油泵设置于地下油罐内，噪声源强约75dB(A)，经油罐及地面隔声后其外放噪声源低于55dB(A)；加油机油泵置于加油机内，噪声源源强约70dB(A)，经加油机设备隔声和基础减振后其外放噪声低于60dB(A)。移动噪声源为进站加油车辆的车辆发动机噪声，噪声源强约为55～65dB(A)。

为降低设备产生的噪声对周围环境的影响，可从噪声源、噪声传播途径和个体防护三方面进行控制：

1）噪声源控制：在选购设备时应购置符合国家颁布的各类机械噪声标准的低噪声设备，以保证今后设备投入运行时能符合工业企业车间噪声卫生标准，同时能保证达到厂界噪声控制值；

2）噪声传播途径：所有高噪声设备合理布局，尽量远离厂界，同时配置减振装置，以降低噪声的环境影响；

（3）个体防护：各类设备选型时选用符合国家标准的低噪声设备，采取基础减振、隔声等降噪措施，并加强设备维护和保养。

（2）噪声预测

本项目不新增噪声源，因此改造完成后噪声值基本不变。本项目噪声值引用《中国石化销售股份有限公司天津石油分公司大港华强加油站竣工环境保护验收检测报告表》中的监测数据，见下表。

表7-18  声环境现状监测结果   单位：dB（A）

监测点位

监测结果

标准：限值dB(A)

6月12日

6月13日

昼间

（第1次）

昼间

（第2次）

昼间

（第1次）

昼间

（第2次）

昼间

2类/4类

N1东面厂界

50.6

49.1

49.8

52.4

60/70

N2南面厂界

52.7

52.2

51.4

54.4

N3西面厂界

62.3

63.0

60.7

63.2

N4北面厂界

54.2

53.7

52.0

54.8

从上表可以看出，改造完成后本项目东、南、北侧厂界处的噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值（昼间60B（A）），西厂界处的噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4a类标准限值（昼间70dB（A）），在保障机器设备正常运行的情况下，不会对周围声环境产生明显影响。

此外，所有进入加油站的车辆均为低速进站，噪声较小，源强约55~65dB（A），建设单位应于加油站进出口处设置减速路拱，控制车辆行驶速度，以降低进出车辆交通噪声对站外敏感点的影响，同时站区内应设置禁鸣标志。采取以上措施后，预计移动声源噪声不会对周围环境产生显著影响。

6、固体废物影响分析

（1）固体废物产生及处置汇总

本项目不新增固体废物。改造完成后加油站产生的固体废物主要为职工产生的生活垃圾、含油抹布及手套、油罐清洗产生的废油泥、漏油使用的消防沙等危险废物。加油站内设垃圾箱，生活垃圾收集后委托环卫部门定期清运；废消防沙、含油抹布及手套集中收集后储存于危险废物暂存柜内，然后交天津滨海合佳威立雅环境服务有限公司集中处置；废油及油泥不在站内暂存，立即交天津滨海合佳威立雅环境服务有限公司集中处置。

（2）危险废物影响分析

本项目不新增危险废物。根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，本次评价对加油站产生的危险废物影响进行分析如下：

①危险废物处置途径可行性分析

根据工程分析结果，依据《国家危险废物名录》(2016年版)，危险废物情况见下表。

表7-19  危险废物汇总表

序号

危险废物

危险废物类别
危险废物代码

产生量t/a

产生工序及装置

形态

主要

成分

有害

成分

产废周期

危险特性

污染防治措施

1

含油抹布及手套

HW49

900-041-49

0.05

维护及漏油

固体

矿物油

矿物油

随时

毒性、易燃性

委托天津滨海合佳威立雅环境服务有限公司处置

2

废消防沙

HW08
900-249-08

0.1

漏油

固态

矿物油

矿物油

1年

毒性、易燃性

3

废油及油泥

HW08
900-249-08

0.066

油罐清洗

液态

矿物油

矿物油

3年

毒性、易燃性
②危险废物暂存管理要求

站内产生的废消防沙采用密闭铁桶盛装，含油抹布及手套采用密封塑料袋封存，收集后统一暂存站房一侧的危废暂存柜内。本加油站现有的危废暂存柜为封闭结构，地面进行防腐防渗处理，危险废物在厂内暂存周期不超过一个月，且与天津滨海合佳威立雅环境服务有限公司签订了危废处理协议，目前站内危险废物暂存过程中各项污染控制措施符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单相关规定的要求。

危险废物贮存场所（设施）基本情况详见下表。

表7-20  危险废物贮存场所（设施）基本情况表

贮存场所名称

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

位置

占地面积

贮存方式

贮存能力

贮存周期

危废暂存柜

废消防沙

HW08废矿物油与含矿物油废物

900-249-08

站房一侧

1m2
桶装

0.1t

1个月

含油抹布及手套

HW49其他废物

900-041-49

密封袋

0.05t

1个月

③运输过程环境影响分析

本项目危险废物从产污部位运送到危废暂存柜，运送过程中危险废物均密封在包装桶内，并且运送距离较短，因此危险废物产生散落的可能性很小；如果万一发生散落，由于危险废物运输量较少，且在站房所在的罩棚下进行运输，均为硬化地面，可以确保及时进行收集，故本项目危险废物在运输过程基本不会对周围环境产生影响。

④委托处置过程环境影响分析

本项目危险废物均交由有资质单位处理，危废处置具有可行性。

⑤危险废物环境管理要求

建设单位运营过程应该对本项目产生的危险废物从收集、贮存、运输、利用、处置各环节进行全过程的监管，各环节应严格执行《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）的相关要求。

7、环境风险分析

根据《建设项目环境风险评价技术导则》HJ169-2018，风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险经行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

大港华强加油站涉及的风险物质汽油、柴油，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B进行危险性识别，本项目运营过程涉及到的汽油、柴油均属于危险物质。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中对加油站储存物料的临界量的相关规定，结合本项目实际运营情况及评价工作等级，确定本项目环境风险防范措施和应急预案作为评价工作重点。

7.1评价工作等级

（1）环境风险潜势划分

建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅳ+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照下表确定环境风险潜势初判等级。

表7-21  建设项目环境风险潜势划分

环境敏感程度（E）

危险物质及工艺系统危险性（P）

极高危害（P1）

高度危害（P2）

中等危害（P3）

轻度危害（P4）

环境高度敏感区

Ⅳ+

Ⅳ

Ⅲ

Ⅲ

环境中度敏感区

Ⅳ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅱ

环境低度敏感区

Ⅲ

Ⅲ
Ⅱ

Ⅰ

注：Ⅳ+为极高环境风险

（2）P的分级确定

参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中危险物质的临界量，按照附录C对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断，当只涉及一种环境风险物质时，计算该物质的总数量与其临界量比值即为Q；当存在多种环境风险物质时，则按下式计算物质的数量与临界量比值（Q）：

Q=q1/Q1+q1/Q1+…+qn/Qn
式中：

q1，q2，…，qn——每种危险物质最大存在总量，单位为吨（t）；

Q1，Q2，…，Qn——与各危险物质相对应的临界量，单位为吨（t）。

当Q值小于1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ；当Q值大于等于1时，将Q值划分为：（1）1≤Q≤10；（2）10≤Q≤100；（3）Q≥100。

大港加油站汽油储量共60m3，装量系数取0.85，汽油的平均密度取0.75t/m3，储存量为60×0.85×0.75=38.25t。柴油储量共60m3，装量系数取0.85，柴油的平均密度取0.85t/m3，储存量为60×0.85×0.85=43.35t。

本项目工艺系统危险性（P）等级如下表。

表7-22  危险物质数量与临界量比值Q

序号

危险物质名称

最大存在总量

qi/t

临界量

Qi/t

该种危险物质

Q值

1

汽油

38.25

2500

0.0153

2

柴油

43.35

2500

0.01734

合计

0.03264

本项目所涉及物质均Q=0.03264<1，项目环境风险潜势为Ⅰ。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中评价工作等级划分，环境风险潜势为Ⅰ，可仅进行简单分析。

表7-23  评价工作等级划分

环境风险潜势

Ⅳ、Ⅳ+
Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

评价工作等级

一

二

三

简单分析a
a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。

7.2环境风险识别

（1）风险物质识别

加油站涉及的主要风险物质为汽油、柴油，均储存于地下油罐区内，其主要理化性质见下表。

表7-24  汽油理化性质及危险性表

1

化学品名称

化学品中文名称：汽油；

CAS NO：8006-61-9；

分子式：C4H10-C12H26；

分子量：72~170。

2

组分

组分：汽油；

含量：＞94%。

3

危险性概述

健康危害：急性中毒：对中枢神经系统有麻醉作用。轻度中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。可伴有中毒性周围神经病及化学性肺炎。部分患者出现中毒性精神病。液体吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎，甚至灼伤。吞咽引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状，并可引起肝、肾损害。慢性中毒：神经衰弱综合征、植物神经功能症状类似精神分裂症。皮肤损害。

爆燃危险：极度易燃。
4

急救措施

皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：给饮牛奶或用植物油洗胃和灌肠。就医。

灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳。用水灭火无效。

5

消防措施

危险特性：其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。

有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳。

灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。

灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳。用水灭火无效。

6

泄漏应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。或在保证安全的情况下，就地焚烧。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

7

操作处置和贮存

操作注意事项：密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员穿防静电工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸汽泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

8

接触控制和个人保护

工程控制：生产过程密闭，全面通风；

呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）；

眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜；

身体防护：穿防静电工作服；

手防护：戴橡胶耐油手套；

其他防护：工作现场严禁吸烟，避免长期反复接触。
9

理化特性

主要成分：C4～C12脂肪烃和环烷烃；

外观与性状：无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味；

pH：无资料；

熔点（℃）：<-60；

沸点（℃）：40～200；

相对密度（水=1）：0.70～0.79；

相对蒸气密度（空气=1）：3.5；

溶解性：不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇、脂肪；

稳定性：稳定；

危险标记：7（易燃液体）；

用途：主要用作汽油机的燃料，用于橡胶、制鞋、印刷、制革、颜料等行业，也可用作机械零件的去污剂。
10

稳定性与反应性

需要避免的物料：强氧化剂。

11

毒理学资料

急性中毒：LD50：67000mg/kg（小鼠经口）（120号溶剂汽油）；LC50：103000mg/m3，2小时（小鼠吸入）（120号溶剂汽油）；

刺激性：人经眼140ppm/8小时，轻度刺激。

12

生态学资料

该物质对环境可能有危害，对水体应给予特别注意。

表7-25  柴油理化性质及危险性表

1

化学品名称

化学品中文名称：柴油

2

组分

组分：柴油。

3

危险性概述

健康危害：皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。

环境危害：对环境有危害，对水体和大气可造成污染。

爆燃危险：本品易燃，具刺激性。
4

急救措施

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：尽快彻底洗胃。就医。

5

消防措施

危险特性：遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳。

灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。

灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

6

泄漏应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。

小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。

大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

7

操作处置和贮存

操作注意事项：密闭操作，注意通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、卤素接触。充装要控制流速，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

8

接触控制和个人保护

中国MAC(mg/m3)：未制定标准。

工程控制：密闭操作，注意通风。

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿一般作业防护服。

手防护：戴橡胶耐油手套。

其他防护：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。

9

理化特性

外观与性状：稍有粘性的棕色液体；

熔点(℃)：-18；

沸点(℃)：282-338；

相对密度(水=1)：0.83-0.855；

闪点(℃)：38；

引燃温度(℃)：257；

主要用途：用作柴油机的燃料。

10

稳定性与反应性

禁配物：强氧化剂、卤素。

11

毒理学资料

急性毒性：LD50：无资料；

LC50：无资料。

12

生态学资料

其它有害作用：该物质对环境有危害，建议不要让其进入环境。对水体和大气可造成污染，破坏水生生物呼吸系统。对海藻应给予特别注意。

根据以上辨识结果可知，本项目涉及易燃、易爆物质。根据《常用危险化学品的分类及标志》（GB13690-92），常用危险化学品按其主要危险特性分为8类。汽油属第3 类“易燃液体”中的“低闪点液体”，柴油属于第3类“可燃液体”中的“高闪点液体”。按照《爆炸危险场所安全规定》（劳动部发[1995]56号），加油加气站属于特别危险场所。其危险特性为：

①汽油蒸汽与空气易形成爆炸性混合物；

②汽油与氧化剂会发生强烈反应，遇明火、高热会引起燃烧爆炸；

③火灾爆炸危险；

④泄漏事故发生后可能造成的危害类型主要包括泄漏油气扩散至环境空气中的直接危害以及燃爆后的冲击波危害和热辐射危害；

⑤毒性危害：主要的毒性物质为汽油和柴油，汽油对中枢神经系统有麻醉作用，轻度中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调，高浓度吸入出现中毒性脑残，极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止，液体吸入呼吸道可引起吸入性皮炎，溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎，甚至灼伤；皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中，柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。

（2）生产系统单元危险性识别

本项目生产系统危险性识别主要为储运设施。汽油和柴油按不同的理化性质分别存储于储罐区中的汽油储罐、柴油储罐，产生的废消防沙以桶装形式贮存于危废暂存柜内。汽油、柴油在储存过程中存在着由于罐体破损导致泄漏的风险；若发生泄漏的同时遇明火，存在发生火灾或爆炸的风险。潜在风险事故包括因材质设备、操作失误等方面出现的问题而造成的容器破裂、物料泄漏、火灾、爆炸等风险事故，从而对环境造成污染和对人群造成伤害等事件。

7.3环境敏感目标调查

本项目环境风险评价范围内环境敏感目标见表3-25。

7.4环境风险分析

根据风险识别的结果，本项目存在的环境风险主要包括汽油、柴油等容器因材质设备、操作失误等方面出现的问题而造成的容器破裂、物料泄漏以及卸油状态下产生的泄漏，进而引发火灾、爆炸等事故。

（1）事故易发部位及危险点

1）油储罐及管道

在加油站的各类事故中，油罐和管道发生的事故占很大比例。卸油时油气外溢遇明火引爆；油罐、卸油接管等处接地不良，排气管遇雷击或静电闪火引燃引爆。

加油车不熄火时，送油车静电没有消散，油罐车卸油连通软管导静电性能差；雷雨天往油罐卸油或往汽车车箱加油速度过快，加油操作失误；密闭卸油接口处漏油；对明火源管理不严等，都会导致火灾、爆炸等。

储罐是加油加气站最容易发生事故的场所，如油罐泄漏遇雷击或静电闪火引燃引起爆炸。

2）加油岛（加油场地、加油机）

加油岛为各种机动车辆加油的场所。由于汽车尾气带火星、加油过满溢出、加油机漏油、加油机防爆电气故障、加油机泄露等原因，容易引发火灾爆炸事故。违章用油枪向塑料容器加油，汽油在塑料容器内流动摩擦产生静电聚集， 当静电压和桶内的油蒸汽达到一定值时，就会引发爆炸。

3）装卸作业区

由于装卸作业时车不熄火，送油车静电没有消散，罐车卸油连通软管导静电性能差；雷雨天气向油罐卸油或加油器车车箱加油速度过快，加油操作失误；密闭卸油接口处漏油；对明火源管理不严等，都有可能会导致火灾、爆炸或设备损坏、人员伤亡等事故。

4）站房

如有油气窜入站房，遇到明火，值班人员违反管理要求烧水、热饭和随意吸烟、乱扔烟头余烬等，会招致火灾或爆炸。

5）防雷装置

加油站已经安装规定的防雷装置，避免雷雨天容易造成设备损坏，如果产生电火花，就容易引起火灾。

（2）风险事故类型

a.火灾、爆炸等引发的伴生污染物排放事故

汽油属易燃、易爆液体，如果在储存、输送过程发生跑、冒、滴、漏，卸油过程中如果静电接地不好或管线、接头等有渗漏，加油过程加油设备及管线出现故障或加油过程操作不当等引起油料泄漏；油料蒸发出来的可燃气体在一定的浓度范围内，能够与空气形成爆炸性混合物，遇明火、静电及高温或与氧化剂接触等易引起燃烧或爆炸；同时其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃，也会造成火灾爆炸事故。

b.溢出泄漏事故

油罐的溢出和泄漏较易发生。根据统计，加油站可能发油泄漏的部位、原因如下：

油罐超装外溢：高液位报警器或液位指示失灵，操作未按时检尺量油。加油作业超装外溢：加油机故障及加油量估计错误（如汽车油箱油量指示偏低）等。油品泄漏：卸油连接及加油枪连接的软管损坏漏油，或快装接头不严密漏油或管线阀门等连接部位泄漏；卸油期间由于卸油胶管破裂、密封垫破损、快速接头紧固栓松动等导致油品泄漏。

（3）扩散途径

本项目风险物质扩散途径主要有以下几个方面：

a.大气扩散：汽油泄漏后挥发进入大气环境，或者泄漏发生火灾爆炸事故时伴生污染物进入大气环境，通过大气扩散对项目周围环境造成危害。

b.水环境扩散：卸车作业时，发生泄漏事故，汽油未能得到有效收集而进入周边外环境，对外环境造成影响。

c.土壤、地下水扩散：汽油泄漏通过周边地面渗透进入土壤/地下含水层，对土壤环境/地下水环境造成风险事故。

7.5环境风险事故影响分析

（1）大气环境影响分析

油品泄漏事故将导致非甲烷总烃挥发进入大气，短时间内影响大气环境质量，除直接对人体健康有害外，在一定条件下经日光照射还能产生光化学烟雾，对环境和人类造成危害；泄漏事故遇明火将在站区内发生火灾、爆炸等安全事故，油品的急剧燃烧所需的供氧量不足，会产生含大量的一氧化碳、二氧化碳等物质的废气直接进入大气环境，污染大气环境。另外，火灾和爆炸过程还可能产生烟雾，污染环境空气。烟雾是物质在燃烧反应过程中产生的含有气态、液态和固态物质与空气的混合物，通常由极小的炭黑粒子完全燃烧或不完全燃烧产物、水分及可燃物的燃烧分解产物组成。

发生火灾爆炸事故时，加油站即刻启动站区的《突发环境事件应急预案》，及时疏散周边群众，做好各项应急措施。此类事故持续时间较短，事故中产生的CO等污染物将通过大气扩散稀释净化，在短时间内影响环境空气质量，不会对周边环境造成持久性影响。

（2）对水体环境风险的分析

若泄漏油品未能及时围堵，会导致泄漏油品污染地表水。油品进入地表水后，由于难溶于水，大部分上浮在水层表面，首先造成对地表水的景观破坏，产生严重的刺鼻气味；其次油膜使空气与水隔离，造成水中溶解氧浓度降低，致使水中生物死亡；再次，燃料油的主要成分是C4~C9的烃类、芳烃类、醇酮类以及卤代烃类有机物，由于可生化性差，一旦进入水环境，可能造成被污染水体长时间得不到净化。

当发生油品泄漏时，即刻停止相应作业，泄漏油量较少时，用非化纤棉纱或拖布等不产生静电的物品对现场的油品进行清理。泄漏量较多时，应用沙袋、防水垫等对现场及周边雨水井进行围挡，用空桶回收泄漏物；回收后，要用沙土覆盖残留油面，待充分吸取残油后，作为危废交至有资质的单位进行处理。必要时应将油浸地面砂土换掉，防止雨水冲刷污染周围环境或地下水源。

当发生火灾、爆炸事故时，需要用泡沫灭火器进行灭火，产生的消防废液或掺杂油品的降温废水，未得到及时围挡、收集时，可能散流至周边雨水井。发生较大火灾时，加油站需第一时间上报上级应急指挥部，并启动应急预案，用沙袋及时封堵站区周边雨水井并通知下游雨水泵站及时关闭雨水泵站，防止废水污染下游水体。同时在加油站边界用沙袋做临时围堰，防止废水排入厂界，同时用泵将其转移至槽车运输到有能力处理厂家进行处理。

（3）对土壤环境风险的分析

若油品渗漏进入土壤层，燃料油会被土壤层吸附，在土壤团粒中形成膜网结构，环境中的空气难以进入土壤颗粒中，从而造成植物生物的死亡。

站内卸油区采用地面硬化及防渗措施，采用双层人工合成材料防渗衬层，防渗级别不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层的防渗性能。

综上所述，一旦发生油品泄漏或消防废液外溢事故，企业及时围挡收集，第一时间向上级汇报，废水不会长时间暴露于地面，不会渗入土壤深层及污染地下水。因此，本评价认为油品泄漏风险事故造成地下水、土壤污染影响的可能性很小。
7.6环境风险防范措施

（1）总图布置

本项目总图布置基本符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》和《建筑设计防火规范》，各生产和辅助装置按功能分别布置，车辆进、出口分开设置，站内平面布置按进站汽车、槽车正向行驶设计，三界设有不低于2.2m的非燃烧式围墙。站区设环形消防车道并保证有足够的路面净化高度，合理设置消火栓、灭火器，相应的防火、防触电安全警示、标志。本项目加油岛、地埋式油罐、通气管关口、密闭卸油点、加油机、站房、围墙等相互防火间距符合规范要求。

（2）工艺设备

本项目采用先进、成熟、可靠地工艺和设备，以减少事故的发生。

系统严格密闭，选用材质性能好的设备和管件，以防泄漏和爆炸。同时所有储油罐采用卧式油罐；储油罐采取锚桩措施避免油罐受地下水或雨水作用而上浮，埋地油罐采用防渗漏措施。采用截流阀或浮筒阀或其他防溢油措施，控制卸油时可能发生的溢油，此外设置高液位报警功能的液位计。加油机采用导静电软管，加油软管应配备拉断截止阀工艺管线采用NUPI双层复合管线，卸油采用密闭卸油方式，油罐通气管口在高出地面4.5m以上，同时管口安装呼吸阀；对通气管、呼吸阀、静电接地扁钢等定期进行检测、维护。

（3）罐区防范措施

本项目油品储存量不构成重大危险源，但考虑汽油和柴油为易燃易爆物质，在罐区明显位置应设置警示标志。罐顶部覆土厚度不小于0.5m，埋地储罐间净距不应小于0.5m，油罐进行防雷接地，接地点不少于两处。油罐还设置高液位报警功能的液位计。在储罐区严格按安全、消防有关规范进行建设，并列为重点防范区，油罐采取防渗保护和检测设备，周边设置安全标识，配备必要的消防器材，储罐安装避雷装置和自动检测报警装置，罐区一旦发生泄漏，能立即报警，及时对事故进行处理。

加强生产管理。严格按照操作规程作业，严格执行24小时值班制度和巡回检查制度，及时发现并向有关部门通报，并及时解除不安全因素。

储罐采用卧式油罐，其钢板的标准不小于5mm，定期请具有资职的技术监督部门测试储罐的厚度、缝隙、压力等安全技术性能指标，及时更换服饰受损设备，根除事故隐患。

在场内高处设置风向标，用于应急情况判断风向，指导人员疏散。

（4）消防措施

①按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）和《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）的相关要求，对站内可能发生火灾的各类场所、工艺装置区、主要建筑物等，根据其火灾危险性、区域大小等实际情况，分别配置一定数量不同类型、不同规格的移动式灭火器材，以便及时补救初始零星火灾。

②站内各类设备选用安全可靠设备，防止站内法兰阀门泄漏、设备机体泄漏、并在没有可燃气体报警仪的场站装置区内安装可燃气体报警仪，并定期检查报警系统是否正常工作。

③站内爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路铺设等，应符和现行《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058）的规定。电气设备、仪表选用防爆型设备；操作人员应按规定穿戴劳保用品，防止静电火花的产生。

④汽车必须熄火后加油，加油完毕后才能启动。站内应严禁烟火，设明显警示牌，禁止使用手机、塑料桶等易产生静电的物品，严禁危险区内吸烟和或违章动用明火。站内各个生产运行环节空间均应保持空气流通，以增强对其气体挥发物的稀释扩散能力。

⑤安装避雷和防静电设施，保证站内报警设施完好无损，并定期检查接地电阻和避雷设施，以确保其完好性。

⑥提高员工素质，增强安全意识。建立严格的安全管理制度，杜绝违章用火、吸烟等现象，按规定配备劳动防护用品，经常性的向员工进行安全和健康防护方面的教育。

7.7事故应急预案

本项目于2018年编制了《中国石化销售有限公司天津石油分公司大港华强加油站突发环境事件应急预案》，并完成备案，备案号：120116-2018-197-L。

根据环境保护部于2015年1月下发了“关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行》（以下简称“办法”）的通知”（环发[2015]4号）中第十二条关于预案修订办法，本项目扩建后，企业应结合自身特点在项目建设完成后组织修改现有突发环境事件应急预案，并提交上级主管部门备案。

7.8环境风险评价自查表

本项目环境风险评价自查表见表7-26。

7.9环境风险评价小结

综上所述，建设单位通过编制事故防范措施及采取一定的应急处理措施，可以将大港华强加油站的风险降到较低的水平，其环境风险可以接受。

表7-26  建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称

中国石化销售股份有限公司天津石油分公司大港华强加油站改造项目

建设地点

天津市

滨海新区

天津市滨海新区大港徐庄子北抛庄

地理坐标

经度

117.148808
纬度

38.689734
主要危险物质及分布

汽油、柴油，环境风险易发生于储罐区、加油区等

环境影响途径及危害后果

1、发生火灾爆炸事故时，加油站即刻启动站区的《突发环境事件应急预案》，及时疏散周边群众，做好各项应急措施。此类事故持续时间较短，事故中产生的CO等污染物将通过大气扩散稀释净化，在短时间内影响环境空气质量，不会对周边环境造成持久性影响。

2、当发生油品泄漏时，即刻停止相应作业，泄漏油量较少时，用非化纤棉纱或拖布等不产生静电的物品对现场的油品进行清理。泄漏量较多时，应用沙袋、防水垫等对现场及周边雨水井进行围挡，用空桶回收泄漏物；回收后，要用沙土覆盖残留油面，待充分吸取残油后，作为危废交至有资质的单位进行处理。经采取有效措施后，油品泄漏风险事故造成地下水污染影响的可能性很小。

3、站内卸油区采用地面硬化及防渗措施，采用双层人工合成材料防渗衬层，防渗级别不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层的防渗性能。若油品发生泄漏，污染物进入土壤可能性很小，对土壤污染影响的可能性很小。

风险防范措施要求

卸油区：油罐采用卧式双层罐埋地设置，油储车卸油采用密闭卸油方式，卸油口设置快速接头及密封盖；储罐设置液位仪，具有高液位报警功能；设置加油站管理系统；并设置卸油防溢阀，当卸油液位达到油罐容积的90%时，卸油防溢阀自动关闭，停止进油；汽油罐的通气管分开设置，高出地面高度不小于4m。通气管端部设有防雨型阻火器，能够在发生火灾时阻止火焰经通气管进入油罐；储油罐区域旁设置消防器材箱，且备有消防沙等应急物资。输油管线采用导静电双层热塑性塑料管道，油品渗漏检测点采用专用双层管道终端检测接头；卸油管线、通气管线和油气回收管线均采用无缝钢管。

2、加油岛：站内设有紧急切断系统，可在事故状态下迅速切断加油泵，加油枪采用密封式并配备拉断阀及紧急切断按钮，同时配置手提式干粉灭火器等应急物资。

3、站区：设置摄像头监控系统，备有灭火器、消防沙等应急物资。

4、其他：站区内地面全部硬化，以避免汽油泄漏时污染周边土壤和地下水体。

填表说明

加油站汽油、柴油存储量小于临界量，环境风险潜势为Ⅰ级风险评价等级为简单分析，存在泄漏、火灾、爆炸事故类型，其环境风险影响范围主要集中在站内。站区内采取了一系列事故防范措施，按要求制定完备的环境风险应急预案，当出现事故时，通过采取紧急的工程应急措施和

必要的应急措施，环境风险的影响是短暂的，在事故妥善处理后，周围环境质量可以恢复原状。事故环境风险为可防控水平。

表7-27  环境风险评价自查表

工作内容

完成情况

风险调查

危险物质

名称

汽油

柴油

/

存在总量/t

38.25

43.35

/

环境敏感性

大气

500m范围内人口数 人

5km范围内人口数  人

每公里管段周边200m范围内人口数（最大）/人

地表水

地表水功能敏感性

F1□
F2□
F3□
环境敏感目标分级

S1□
S2□
S3□
地下水

地下水功能敏感性

G1□
G2□
G3□
包气带防污性能

D1□
D2□
D3□
物质及工艺系统危险性

Q值

Q＜1(
1≤Q＜10□
10≤Q＜100□
Q＞100□
M值

M1□
M2□
M3□
M4□
P值

P1□
P2□
P3□
P4□
环境敏感程度

大气

E1□
E2□
E3□
地表水

E1□
E2□
E3□
地下水

E1□
E2□
E3□
环境风险潜势

Ⅳ+□
Ⅳ□
Ⅲ□
Ⅱ□
Ⅰ(
评价等级

一级□
二级□
三级□
简单分析(
风险识别

物质危险性

有毒有害(
易燃易爆(
环境风险类型

泄漏(
火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放(
影响途径

大气(
地表水(
地下水(
事故情形分析

源强设定方法

计算法□
经验估算法□
其他估算法□
风险预测与评价

大气

预测模型

SLAB□
AFTOX□
其他□
预测结果

大气毒性终点浓度-1最大影响范围/m

大气毒性终点浓度-2最大影响范围/m

地表水

最近环境敏感目标/，到达时间/h

地下水

下游厂区边界到达时间/d

最近环境敏感目标/，到达时间/d

重点防范措施
1、卸油区：油罐采用卧式双层罐埋地设置，油储车卸油采用密闭卸油方式，卸油口设置快速接头及密封盖；储罐设置液位仪，具有高液位报警功能；设置加油站管理系统；并设置卸油防溢阀，当卸油液位达到油罐容积的90%时，卸油防溢阀自动关闭，停止进油；汽油罐的通气管分开设置，高出地面高度不小于4m。通气管端部设有防雨型阻火器，能够在发生火灾时阻止火焰经通气管进入油罐；储油罐区域旁设置消防器材箱，且备有消防沙等应急物资。输油管线采用导静电双层热塑性塑料管道，油品渗漏检测点采用专用双层管道终端检测接头；卸油管线、通气管线和油气回收管线均采用无缝钢管。

2、加油岛：站内设有紧急切断系统，可在事故状态下迅速切断加油泵，加油枪采用密封式并配备拉断阀及紧急切断按钮，同时配置手提式干粉灭火器等应急物资。

3、站区：设置摄像头监控系统，备有灭火器、消防沙等应急物资。

4、其他：站区内地面全部硬化，以避免汽油泄漏时污染周边土壤和地下水体。

评价结论与建议

在认真落实本报告提出的各项风险防范措施和应急措施后，本项目环境风险可防控。

注：“□”为勾选项，“_”为填写项

8、排污口规范化要求

本项目的排污口依托加油站内现有工程排污口，根据天津市环保局《关于加强我市排放口规范化整治工作的通知》（津环保监理[2002]71号）及天津市环保局“关于发布《天津市污染物排放口规范化技术要求》的通知”要求（津环保监测[2007]57号），对排污口规范建设的要求如下：

(1)危废贮存场所必须实行规范化整治，设置环境保护图形标志牌，专用堆放场地必须有防扬散、防流失、防渗漏等措施。

(2)固定噪声污染源：须按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的规定，在噪声源附近设置醒目的环境保护图形标志牌。

(3)排放口立标要求：一切排污单位的污染物排放口(源)和危废贮存场地，必须实行规范化整治，按照国家标准《环境保护图形标志》的规定，设置与之相适应的环境保护图形标志牌。

9、总量平衡分析

1、水污染物总量

本项目不新增废水排放，故不涉及废水排放总量。

2、大气污染物总量

本项目大气污染物主要为加油、卸油等过程产生的油气。通过分析，本项目加油、卸油等过程产生的油气经卸油油气回收系统和加油油气回收系统处理后以无组织排放形式排至环境空气。故本项目不涉及废气总量。本项目非甲烷总烃无组织排放量为0.0084t/a。

3、固体废物

本项目油罐清洗产生的废油及油泥0.066t/a、漏油使用的消防沙0.03t/a、废弃含油抹布及手套0.01t/a均为危险废物，委托天津滨海合佳威立雅环境服务有限公司处理。

10、环保投资估算

本项目总投资215万元，本次改造项目环保投资32万，占总投资14.88%，详见下表。

表7-28  环保设施及其估算一览表

时段

名称

金额（万元）

施工期

建筑垃圾储运

2

施工机械减震隔声

1

围栏、挡风板

1

危废处理(洗罐废水、废油罐)

2

防尘网苫盖材料

1

运营期

卸油油气回收系统、加油油气回收系统

10

风险防范、应急措施

防渗措施（双层储油罐、双层复合输油管线、地面硬化等）

10

监控设施（静电接地报警仪、高液位报警仪等）

4

应急设施

1

合计

32

11、环境管理与环境监测

为贯彻执行国家环境保护的有关规定，确保本项目实施可持续发展的长远战略，协调好环境管理，本环评报告表对营运期的环境管理与环境监测制度提出建议。

（1）环境管理要求

1）大港华强加油站须将环境管理工作纳入日常经营管理，设一名兼职环保人员，负责企业运行过程中的环境管理、环境监控等工作，并接受滨海新区行政审批局的监督和指导；安排专人定期对环保设施进行检查、维修、保养等工作，确保环保设施长期、稳定、达标运行；定期对员工进行环境保护教育、培训，提高员工的环保意识。

2）本工程实施后，须建立相关的环境管理档案，确保各环保设施稳定运行、污染物达标排放。

（2）环境监测计划与信息公开

1）环境监测计划

①施工期

本项目施工期较短，主要污染源为施工噪声，但周边以仓储物流、汽修为主，居民较少，因此，施工期环境影响较小，可不进行监测。

②运营期

为贯彻执行国家环境保护的有关规定，确保本项目实施可持续发展的长远战略，协调好站区管理和环境管理，本环评报告表对营运期的环境监测制度提出建议。营运期企业应按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ1118-2020）的要求对污染源和环境质量进行监控，本项目实施后的具体环境检测项目和监测频次等详见下表。

表7-29  华强加油站污染源自行监测计划

监测项目

监测站位

监测因子

监测频次

采样时间

执行标准

实施机构

负责机构
营运期

生产装置

加油油气回收管线

液阻

每年一次

监测一天，一天一次

《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2007)

有资质的检测单位

建设单位

油气回收系统

密闭性

每年一次

监测一天，一天

一次

《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2007)

油气回收系统

气液比

每年一次

监测一天，一天

一次

《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2007)

大气

厂界

非甲烷总烃

每年一次
监测一般不少于2天，每天3次

《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)

噪声

厂界噪声监测

等效连续A声级

每季度一次

连续监测2天，昼夜各2次

《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)

土壤

加油区、站房、储罐区

pH、石油烃、苯、甲苯、乙苯、间二甲苯+对二甲苯+邻二甲苯、萘、甲基叔丁基醚

土壤环境跟踪监测在有必要时展开

/

表7-30  华强加油站厂区地下水监控点布置一览表

井号

井深及井孔结构

监测项目

监测层位

监测频率

流场方位

主要功能

W1

井深12m，滤水管在松散岩类孔隙含水层范围之内，之下为沉淀管

pH、溶解氧、氧化还原电位、电导率、色、嗅和味、浑浊度、溶解性总固体、甲基叔丁基醚、总石油烃（总石油烃（TPH总）、C6-C9、C10-C40）、苯、甲苯、乙苯、间二甲苯+对二甲苯+邻二甲苯、萘。
潜水含水层

按照《加油站地下水污染防治技术指南》（试行）要求，分为

①定性监测。可通过肉眼观察、使用测油膏、便携式气体监测仪等其他快速方法判定地下水监测井中是否存在油品污染，定性监测每周一次。

②定量监测。若定性监测发现地下水存在油品污染，立即启动定量监测；若定性监测未发现问题，则每季度监测1次。地下水监测采样及分析方法应满足《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）的有关规定。
上游

背景值监测井

W2

侧向

污染监视、跟踪监测井

W3

下游

12、落实排污许可证制度

根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号令）及《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）中的有关规定、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《市环保局关于环评文件落实与排污许可制衔接具体要求的通知》（津环保便函[2018]22号）、《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）相关要求，本项目属于名录中“四十二、零售业52”中“汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售526”-“其他加油站”，根据《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2007)，本项目所在地属于非城市建成区，因此本项目实行排污登记管理，需根据《固定污染源排污登记工作指南（试行）》（环办环评函[2020]9号）中的相关规定在启动生产设施或者发生实际排污之前对排污单位基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息进行填报。

13、建设项目三同时污染治理措施

根据《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日起施行）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）和《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部2018年第9号），建设项目竣工后建设单位自主开展环境保护验收工作，建设项目需要配套建设水、噪声或者固体废物污染防治设施的，建设项目中的防治污染的设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测报告。

除按照国家需要保密的情形外，建设单位应当通过其网站或其他便于公众知晓的方式，向社会公开下列信息：（一）建设项目配套建设的环境保护设施竣工后，公开竣工日期；（二）对建设项目配套建设的环境保护设施进行调试前，公开调试的起止日期；（三）验收报告编制完成后5个工作日内，公开验收报告，公示的期限不得少于20个工作日。建设单位公开上述信息的同时，应当向所在地县级以上环境保护主管部门报送相关信息，并接受监督检查。环境保护设施的验收期限一般不超过3个月。

验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息，环境保护主管部门对上述信息予以公开。建设单位应当将验收报告以及其他档案资料存档备查。




建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大

气

污

染

物
	施工期
	各项施工
	颗粒物
	强化管理，实行管理责任
制，倡导文明施工。
	不会对周围环境产生明显影响

	
	
	机械运行废气
	CO、NOx等
	
	

	
	运营期
	卸油、加油、储油
	非甲烷总烃
	采用地埋式工艺、加油油气回收系统、卸油油气回收装置
	达标排放，对环境影响较小

	
	
	加油汽车
	汽车尾气、扬尘
	产生量较小，自然扩散
	不会对周围环境

产生明显影响

	水

污

染

物
	施工期
	施工废水
	SS
	沉淀池沉淀后综合利用，

不外排
	不会对周围环境

产生明显影响

	
	
	油罐清洗废水
	含油废水
	交由天津滨海威立雅环境服务有限公司处理
	

	
	
	施工人员生活污水
	COD、BOD5、NH3-N等
	排入加油站化粪池，与员

工生活污水一起清掏外

运处理
	

	固

体

废

物
	施工期
	拆除的废油罐等
	废油罐、油管

及加油机
	经清洗后，入库保存
	合理处置，不产生二次污染

	
	
	拆除建筑垃圾及施工废弃物等
	建筑垃圾
	经收集后弃至渣土办指

定区域。
	

	
	
	施工人员生活垃圾
	生活垃圾
	置于垃圾暂存点，由市政

环卫部门清运处理
	

	
	运营期
	含油抹布及手套
	危险废物
	集中收集后储存于危险废物暂存柜内
	

	
	
	废消防沙
	危险废物
	集中收集后储存于危险废物暂存柜内
	

	
	
	废油及油泥
	危险废物
	不在站内暂存，立即交由有资质单位进行处理
	

	噪声
	施工期
	施工工地
	短期影响，采用低噪声设备，加强其维修养护、合理布局和指定施工计划等措施，减轻对环境影响。

	
	运营期
	加油
	噪声源为油泵运行及机动车辆进出时产生的噪声，噪声值在55~75dB(A)之间，通过选用低噪声设备，经距离衰减后，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2、4类标准限值。

	其

他
	做好分区防渗工作，建立安全、环境管理体系，一旦发生事故，要做到快速、高校处理处置，将风险事故对环境的影响降至对地

	生态保护措施及预期效果

项目施工期短、土方开挖及建设面积较小，项目对周边生态环境影响较小。




结论及建议

	结论

1、项目概况

中国石化销售股份有限公司天津石油分公司大港华强加油站（以下简称“该企业”）（原名称“中国石油化工股份有限公司天津石油分公司大港华强加油站”、“中国石化销售有限公司天津石油分公司大港华强加油站”）始建于2003年，位于天津市滨海新区大港徐庄子北抛村，加油站总占地面积为5600m2，为三级加油站。站内现有工程建设内容包括站房、附属用房、加油岛、油罐区及加油罩棚等。油罐区设卧式地埋单层钢制储油罐4座，其中汽油储罐2座，单台罐容积20m3，柴油储罐2座，单台罐容积30m3。站内设加油岛4座，每座加油岛设加油机1台，其中电脑数控汽油加油机2台，共4把带油气回收装置的汽油加油枪，电脑数控柴油加油机2台，共4把柴油加油枪。站内主要进行车用成品油的销售，2019年站内油品年销售量为180吨，其中汽油年销售量为110吨，柴油年销售量为70吨。

由于建站时间较早，建站初期未履行环评手续。2012年，天津市发布《关于加强油气污染治理工作的通知》（津环保气[2012]186号），为配合全市油气污染治理工作方案的实施，加强油气污染治理工作，为环保达标验收打好基础，华强加油站于2013年委托天津市环境影响评价中心编制了《中国石化销售股份有限公司天津石油分公司大港华强加油站汽油油气回收改造项目》，完成了加油站油气回收改造工程。2018年11月，中国石化销售股份有限公司天津石油分公司大港华强加油站完成了项目自主验收。

根据《水污染防治行动计划》，为防治地下水污染，加油站地下油罐应于2017年底前全部更新为双层罐或完成防渗池设置。因此，中国石化销售股份有限公司天津石油分公司大港华强加油站决定对站内4座单层钢制油罐（1座20m3的92#汽油、1座20m3的95#汽油、2座30m3的柴油）进行更换，更换为4座双层油罐（1座30m3的92#汽油、1座30m3的95#汽油、2座30m3的柴油），同时单层加油管线改为双层管线，并更换4台双枪双油品潜油泵加油机。项目改造完成后汽油年销售量由原110t/a增加为130t/a，柴油销售量不变，为70t/a。
2、产业政策及选址规划符合性分析

本项目属于机动车燃料零售业，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》（发改委令[2019]第29号），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类范畴；根据《市场准入负面清单（2019年版）》相关规定，本项目不属于禁止准入类。因此，本项目符合国家和天津市当前产业政策要求。

本项目位于天津市滨海新区大港徐庄子北抛村，本次改造在现有工程原址上进行，不涉及新增用地。根据天津市大港区规划土地管理局“批准乡镇村非农业用地通知（1998）津港土管准字第007号”和“批准乡镇村非农业用地通知（2000）津港土管准字第008号”，本项目用地性质为非农业用地，符合《天津市滨海新区土地利用总体规划（2015-2020年）》规划要求，项目选址可行。

3、生态保护红线符合性分析

生态用地保护实行分级管控，划分为红线区和黄线区。红线区除已经市政府批复和审定的规划建设用地外，禁止一切与保护无关的建设活动；黄线区要严格按照相关法律、法规的规定实施管理，同时各项建设活动必须符合经市政府审批的规划；不同生态保护区涉及重叠的部分，应按高级别的管控标准实施管理。

根据《天津市永久性保护生态区域管理规定》（津政发〔2019〕23号）、《天津市人民政府关于发布天津市生态保护红线的通知》（津政发〔2018〕21号）和《天津市生态用地保护红线划定方案》，永久性保护生态区域分为红线区与黄线区，永久性保护生态区域是指《天津市人民代表大会常务委员会关于批准划定永久性保护生态区域的决定》（2014年2月14日市第十六届人大常委会第八次会议通过）中划定的山地、河流、水库和湖泊、湿地和盐田、郊野公园和城市公园、林带六类区域。本项目选址不涉及生态保护目标及生态红黄线。距离本项目最近的生态红线为项目东侧的长深高速交通干线防护林带，约为4.9km。
4、环境质量状况

（1）空气环境质量现状

滨海新区2019年常规大气污染物除SO2年均值和CO24小时平均浓度第95百分位数能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求外，PM10、PM2.5、NO2、O3日最大8小时平均浓度第90百分位数超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3，六项污染物年评价指标全部达标即为城市环境空气质量达标。因此，本项目所在区域为不达标区域。

委托河北弘盛源科技有限公司于2020年3月21日~3月27日对本项目所在地的非甲烷总烃现状进行监测。由监测结果可知，项目区域现状非甲烷总烃小时值可以满足《大气污染物综合排放标准详解》推荐值2.0mg/m3的标准要求。

（2）声环境质量状况现状

根据建设单位提供的《中国石化销售股份有限公司天津石油分公司大港华强加油站项目竣工环境保护验收监测报告表》中厂界噪声监测数据，本项目东、南、北侧厂界均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求，西厂界满足4a类标准要求，该地区声环境质量较好。

（3）地下水环境质量现状监测与评价

根据2019年9月对项目评价区3个监测孔地下水的现状监测数据：pH、F-、CN-、挥发性酚类、Fe、Cu、As、Hg、Cr6+、Pb、Cd、苯、甲苯、乙苯、二甲苯总量、苯乙烯、奈满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅰ类标准限值；NO2-、Zn满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅱ类标准限值；NO3-满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准限值；耗氧量、Ni满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅳ类标准限值；溶解性总固体、总硬度、SO42-、Cl-、Mn、氨氮满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅴ类标准限值。石油类满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准限值。因甲基叔丁醚没有地下水或地表水质量标准，故保留其现状值。总体来说，该项目地下水水质属于Ⅴ类水。

从评价结果来看，工作区潜水地下水现状值中含量较高的主要组分为溶解性总固体、总硬度、耗氧量、SO42-、Cl-、Mn、氨氮，属于Ⅴ类。参考收集资料中的地下水测试结果，这些指标在区域上也多表现为含量较高，说明本区潜水水质较差。评价区地下水埋藏很浅，径流迟缓，浅层地下水的蒸发、淋滤作用强，造成盐分的不断积累，因此在潜水地下水中溶解性总固体、总硬度、耗氧量、SO42-、Cl-、Mn、氨氮含量普遍较高，这主要是属于原生地质环境作用结果。

（4）土壤环境质量现状监测与评价

根据2019年9月3个土壤样品的监测数据表明，各监测点各项指标（镉、汞、砷、铜、铅、六价铬、镍、石油烃、氯甲烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、反-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、顺-1,2-二氯乙烯、三氯甲烷(氯仿)、1,1,1-三氯乙烷、1,2-二氯乙烷、苯、四氯化碳、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、甲苯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、氯苯、1,1,1,2-四氯乙烷、乙苯、间二甲苯+对二甲苯、苯乙烯、邻二甲苯、1,1,2,2-四氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯、苯胺、硝基苯、萘、苯并[a]蒽、屈、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、苯并[a]芘、茚并[1,2,3-c,d]芘、二苯并[a,h]蒽、2-氯酚）均能满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（暂行）》（GB36600-2018）中第二类建设用地土壤污染风险筛选值标准。pH、甲基叔丁基醚作为现状监测值保留。

5、施工期环境影响及防治措施

（1）大气环境

施工现场的扬尘主要来自单层储油罐、旧加油机及单层管线的拆除；以燃油为动力的施工机械和运输车辆废气；以及施工过程中的开挖、回填及砂灰料装卸过程中产生的粉尘污染，车辆运输引起的二次扬尘。此类粉尘为无组织粉尘。本项目施工期较短，只要拆除工程选择在无风或小风的天气进行作业，拆除时适当围挡，并及时回收和运走建筑废料，同时运输建筑废料的车辆加盖篷布，则工程在拆除过程中所产生的扬尘，对周围环境空气质量的影响是可以接受的。双层罐回填施工阶段，根据同类工程实地监测结果，扬尘浓度在施工界外100米处的TSP浓度基本与对照点的浓度值一致，说明施工扬尘的影响有局地性，主要在近距离范围（100m）内使TSP的浓度显著增高。通过强化管理，实行管理责任制，倡导文明施工，施工过程中采取严格的管理等措施，将施工扬尘对周围环境影响降至最低，且施工扬尘影响为短期影响，施工工程量较少，施工结束后，地区环境空气质量可以恢复至现状水平。

（2）水环境

施工期废水来源主要为施工人员的生活污水及车辆、设备冲洗水。车辆和设备冲洗水等成分相对比较简单，污染物浓度低，水量较少，通过施工现场设置的沉淀池将冲洗水等经简单沉淀处理后，由环卫部门统一外运处理，不会对环境产生明显影响。施工人员如厕、盥洗于加油站厕所中，由于本项目工程量较小，生活污水不会对环境造成明显影响。项目油罐拆除过程中需对油罐进行清洗，产生危险废物洗罐水约0.2t，不在站内暂存，及时交由天津滨海合佳威立雅环境服务有限公司外运集中处理。经采取以上措施后，施工期废水对区域水环境影响较小，且随施工的结束而消失。
（3）声环境

本项目夜间不施工，根据预测结果，本项目四侧场界四个施工阶段噪声均未超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求（昼间70dB（A））。最近环保目标为项目东南侧的北抛庄村，距离较远，影响甚微。施工过程中，应注意选用低噪声（加装消声装置的）设备，加强设备的维护与管理，增加消声减噪的装置，如在某些施工机械上安装消声罩，在工地四周设围挡，避免午休时间施工。

（4）固体废物

施工期产生的固体废物主要为拆除废油罐、旧加油机及废油管线、拆除建筑垃圾、施工建筑垃圾及施工人员的生活垃圾。正常情况下，本项目施工期环境影响都是暂时的，待施工结束后受影响的环境要素大多可以恢复到现状水平。

6、运营期环境影响及防治措施

（1）大气环境

加油站运行产生的影响主要为加油、卸油、储油过程中产生的非甲烷总烃。根据估算模式AERSCREEN计算，无组织排放的非甲烷总烃最大地面浓度占标率Pmax为5.78%。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)规定判定依据，本项目的大气环境影响评价等级为二级，不需要进行进一步预测和评价。根据工程分析，本项目非甲烷总烃无组织排放量为0.0084t/a。本次改造后厂界非甲烷总烃的排放浓度均符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中新污染源大气污染物排放限值无组织排放的4.0mg/m3限值要求。
（2）地表水环境

本项目不新增废水排放。

（3）地下水环境

本项目存在污染物的部位经防渗处理后，污染物从源头和末端以及污染地下水的途径得到控制，污染物进入地下水可能性很小，难以对地下水产生明显影响，对地下水环境的影响可接受。

（4）土壤环境

本项目存在污染物的部位经防渗处理后，污染物从源头和末端以及污染土壤和地下水的途径得到控制，污染物进入土壤可能性很小，难以对土壤产生明显影响。

（5）声环境

本项目东、南、北侧厂界处的噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值（昼间60B（A）），西厂界处的噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4a类标准限值（昼间70dB（A）），在保障机器设备正常运行的情况下，不会对周围声环境产生明显影响。

（6）固体废物

本项目营运期产生的固体废物主要为含油抹布及手套、油罐清洗产生的废油泥、漏油使用的消防沙等。废消防沙（含油）、含油抹布及手套集中收集后储存于危废暂存柜内，然后交天津滨海合佳威立雅环境服务有限公司集中处置；油罐保养清洗产生废油及油泥不在站内暂存，立即交天津滨海合佳威立雅环境服务有限公司集中处置。在严格对产生的危险废物进行全过程管理并落实相关要求的条件下，本项目产生的危险废物能够得到合理妥善处置，对环境影响很小。
（7）环境风险

本工程涉及的主要风险物质为汽油、柴油，均储存于地下油罐区汽油罐及柴油罐内。加油站汽油、柴油的存储量小于临界量，环境风险潜势为Ⅰ级，风险评价等级为简单分析。项环境风险主要为加油站运营过程中由于操作不当、机器故障、静电聚集等原因引起的泄漏火灾、爆炸事故等，企业要从生产、运输及储存等多方面积极采取防护措施，加强风险管理，通过相应的技术手段降低风险发生概率，并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施及应急预案，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制，将事故风险控制在可以防控的范围内。

（8）排污口规范化

根据天津市环境保护局文件津环保监测[2007]57号“关于发布《天津市污染源排放口规范化技术要求》的通知”、津环保监测[2002]71号“关于加强我市排放口规范化整治工作的通知”要求，站内现有工程噪声、固废临时场所应按照规范进行排污口规范化设置。

（9）环保投资

本项目环保投资32万元，占工程总投资的14.88%，主要用于卸油油气回收系统、加油油气回收系统、防渗措施、监控设施等的建设。

（10）总量控制

本项目非甲烷总烃排放量为0.0084t/a；油罐清洗产生的废油及油泥0.066t/a、漏油使用的消防沙0.03t/a、含油抹布及手套0.01t/a均为危险废物，委托天津滨海合佳威立雅环境服务有限公司处理。

7、建设项目环境可行性

本项目符合国家产业政策，选址符合滨海新区区域规划，符合天津市生态用地保护红线要求，采取有效的治理措施后，在认真落实本报告中提出的各项污染防治措施的前提下，各污染物均能达标排放或得到合理处置或处理，项目建设对区域环境质量影响较小。从环境保护角度考虑，本次改造项目建设是可行的。

建议

（1）建设单位应不断更新和完善风险事故防范措施和应急预案，力求全面周到、切实可行，并加强与当地环保、消防、卫生等部门及周边单位的沟通、联络，以取得其理解、支持和应急救援。

（2）对储油系统及管道定期进行检查和维护，定期检查加油机内各油管、油泵及流量计是否有渗漏情况发生，并在火灾危险场所设置报警装置。

（3）按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单相关规定》，落实危险废物收集、暂存设施的污染控制要求。危废收集、暂存应执行《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）。

（4）按照相关环保要求做好废水的及时清掏、外运处理工作
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