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一、验收项目概况
	建设项目名称
	松瑞电子新建塑料零部件生产线一阶段验收

	建设单位名称
	天津市松瑞电子有限公司

	建设项目性质
	新建

	建设地点
	天津中北工业园区梁鸿路5号

	主要产品名称
	塑料零部件

	设计验收能力
	年产塑料零部件550万个

	实际生产能力
	年产塑料零部件550万个

	建设项目环评时间
	2019.12
	开工建设时间
	2020.3

	调试时间
	2020.3
	验收现场监测时间
	2020.3.22-2020.3.23

	环评报告表
审批部门
	天津市西青区

行政审批局
	环评报告表
编制单位
	中科环境工程（天津）有限公司

	环保设施设计单位
	天津德航环保设备
有限公司
	环保设施施工单位
	天津绿洁环保科技有限公司

	投资总概算
	100万
	环保投资总概算
	10万
	比例
	10 %

	实际总投资
	100万
	实际环保投资
	10万
	比例
	10 %

	验收监测依据
	（一）相关法律法规
1、
《中华人民共和国环境保护法》2015年1月1日执行；
2、
《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日起执行）；
3、
《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日起执行）；
4、 《中华人民共和国水污染防治法》（2018年6月1日起执行）；
5、
《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年修订）；
6、
《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日施行；

7、 '《国家危险废物名录》（新版），2018年3月23日施行；

（二）建设项目竣工环境保护验收技术规范
（1）环境保护部国环规环评［2017］4号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》；
（2）生态环境部公告［2018］年第9号《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》；
（3）天津市人民政府令［2015］第20号《天津市建设项目环境保护管理办法》；
（4）津环保监测［2002］234号《关于下发〈天津市建设项目竣工环境保护验收监测技术要求〉的通知》 ；
（5）津环保监测［2003］61号《关于印发〈天津市建设项目竣工环境保护验收监测管理办法〉的通知》；
（6）中华人民共和国国务院令第682号《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》；
（三）建设项目环境影响报告表及审批部门审批决定
（1）中科环境工程（天津）有限公司编制的《天津市松瑞电子有限公司松瑞电子新建塑料零部件生产线环境影响报告表》；
（2）西青区行政审批局“关于对天津市松瑞电子有限公司松瑞电子新建塑料零部件生产线项目环境影响报告表的批复”（津西审环许可表［2020］060号）。



二、工程建设情况

1、项目背景
天津市松瑞电子有限公司位于天津中北工业园区梁鸿路5号，主要从事塑料零部件生产，项目租赁杨树臣现有闲置厂房，总占地面积2000m2，建筑面积1800m2。本公司具备完整的销售网络，为公司市场竞争需要，投资100万元，购置注塑机、等主要生产设备，建设松瑞电子新建塑料零部件生产线。本项目为新建项目，建成后可以达到年产塑料零部件550万个的生产能力。本次验收生产设备全部投入生产，环保设备全部投入使用，项目符合建设项目环境保护“三同时”竣工验收条件。
2020年3月12日天津市松瑞电子有限公司取得了天津市西青区行政审批局出具的《天津市松瑞电子有限公司松瑞电子新建塑料零部件生产线环境影响报告表》审批意见（津西审环［2020］060号）。
2020年3月生产设备调试完成，2020年3月开始筹备本项目一阶段环保验收工作，并依据环评报告及批复内容制定验收监测方案。
2020年3月22~23日河北弘盛源科技有限公司受托，依据监测方案对本项目的废气、噪声等实施检测。本次验收对天津市松瑞电子有限公司新建塑料零部件生产线项目进行一阶段验收。验收监测期间，企业日产18.3万个塑料零部件，生产设备全部投入生产运行，环保设备全部正常运行，生产产能达到75%以上，满足监测条件。
2020年3月30日河北弘盛源科技有限公司出具了《天津市松瑞电子有限公司新建塑料零部件生产线竣工环境保护验收》检测报告。依据公司实际生产情况及验收监测结果，天津市松瑞电子有限公司编制完成了《天津市松瑞电子有限公司新建塑料零部件生产线竣工环境保护验收监测报告》。

2、地理位置及平面布置
项目租赁杨树臣现有闲置厂房进行运营生产，项目地理坐标为：东经117.059499°、北纬39.141907°。项目东侧为天津市鲁信电气设备安装有限公司，南侧为艾特美机械设备有限公司，西侧为天津汇润机电设备，北侧为天津市香尔麦有限公司。本工程为长方形厂区，其中包括：注塑车间、办公室、库房、和休息室等。 
     本项目注塑车间卫生防护距离为100m。故本项目卫生防护距离为注塑车间为中心外延100m的包络线区域。项目卫生防护距离见附图。根据现场调查，目前该范围内无村庄、学校、医院等环境敏感目标，当地政府在今后进行区域规划时，该范围内也不得规划村庄、学校、医院等环境敏感目标。
3、建设内容
项目租赁杨树臣现有闲置厂房进行运营生产，不进行土建施工，项目总占地面积2000m2，建筑面积1800m2，均为现有建筑。厂区包括：注塑车间、办公室、库房等。
主要建设情况见下表：
表 1 本项目各功能区一览表
	序号
	建筑物名称
	层数
	建筑面积 (m2)
	结构
	总层高（m）
	有无变化

	1
	注塑车间
	1
	600
	钢结构
	5
	无

	2
	库房1
	1
	150
	钢结构
	5
	无

	3
	库房2
	1
	150
	钢结构
	5
	无

	4
	库房3
	1
	150
	钢结构
	5
	无

	5
	办公室
	1
	150
	钢结构
	5
	无

	6
	闲置车间1
	1
	200
	钢结构
	5
	无

	7
	闲置车间2
	1
	300
	钢结构
	5
	无

	8
	休息室
	1
	100
	钢结构
	3
	无

	合计
	1800
	/
	/
	无


表 2 本项目主要工程内容及规模一览表

	项目组成
	项目
	环评建设内容
	实际建设内容

	主体工程
	注塑车间
	1F，注塑车间总面积为600m2，长30m，宽20m，高5m，布置主要生产设备海星注塑机、直立式塑胶射出成型机（注塑机）、工业冷水机、强力塑胶粉碎机、强力粉碎机等，建成后可达年产塑料配件550万个的生产能力。
	粉碎工序未投入使用，粉碎机不在本次验收范围内

	辅助工程
	库房
	3座，位于厂区南侧，每座面积为150m2。用于存放原料、成品
	与环评一致

	
	办公区
	位于注塑车间西侧，建筑面积为150m2。用于员工办公
	

	公用工程
	供电
	园区市政供电管网
	生活污水经化粪池处理后，由个体清掏处理。待污水管网接通后，排入市政污水管网。

	
	给水
	园区市政供水管网
	

	
	排水
	生产冷却水循环使用，不外排。生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网排入咸阳路污水处理厂
	

	
	供暖和制冷
	生产用电加热，办公区供暖及制冷由单独的分体冷暖空调提供
	

	环保工程
	废气
	本项目注塑过程产生的有机废气经收集后由光氧和活性炭吸附二级处理后由15m 排气筒P1排放；本项目粉碎过程产生的颗粒物经收集后由布袋除尘器处理后由15m高排气筒P2排放。
	本次一阶段验收不涉及粉碎机，故没有颗粒物产生。

	
	废水
	生产冷却水循环使用，不外排。生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网排入咸阳路污水处理厂
	生活污水经化粪池处理后，由个体清掏处理。待污水管网接通后，排入市政污水管网。

	
	噪声
	设备置于厂房内，基础减震、厂房隔声、合理布局
	与环评一致

	
	固体废物
	一般固废：下脚料、不合格产品、废包装材料、除尘器收尘外售处理
	本次一阶段验收不涉及粉碎机，故无除尘器收尘。

	
	
	危险废物：废活性炭、废UV灯管等作为危险废物由危废间收集后交由有资质单位统一处置
	与环评一致

	
	
	生活垃圾由城管委定期清运
	与环评一致



主要生产设备情况见下表：
表3主要生产设备对比
	序号
	名称
	型号
	环评数量（台）
	位置
	年运行时间（h）
	实际建设情况

	1
	海星注塑机
	HXF 160J5
	2
	注塑车间
	2400
	与环评一致

	2
	海星注塑机
	HXF 128J5
	1
	注塑车间
	2400
	与环评一致

	3
	海星注塑机
	HXF 88
	1
	注塑车间
	2400
	2台

	4
	海雄注塑机
	HXM 158
	1
	注塑车间
	2400
	与环评一致

	5
	直立式塑胶射出成型机（注塑机）
	/
	2
	注塑车间
	2400
	与环评一致

	6
	工业冷水机
	/
	1
	注塑车间
	2400
	与环评一致

	7
	强力塑胶粉碎机
	PC-400
	0
	注塑车间
	-
	未投入使用不在本次验收范围内

	8
	强力粉碎机
	PC-250
	0
	注塑车间
	-
	未投入使用不在本次验收范围内

	9
	UV光氧+活性炭一体化处理设备
	/
	1
	注塑车间
	2400
	与环评一致

	10
	布袋除尘器
	/
	1
	注塑车间
	-
	未投入使用不在本次验收范围内

	11
	风机
	/
	2
	注塑车间
	2400
	1台，改为变频风机


注：为满足生产需要，实际增加了一台海星注塑机（HXF88），整体产能不发生变化，故不属于重大变化。由于原环评中风机设计风量过大，本次整改为变频风机。
4、主要原辅材料及能源

项目主要原辅材料及能源见下表：
表4主要原辅材料

	序号
	原辅料名称
	单位
	用量
	最大存储量
	形态
	包装规格
	储存位置
	粒径
	与环评对比

	1
	聚酰胺
	t/a
	30
	5
	固态
	25kg/袋
	库房
	1mm~2mm
	无变化

	2
	聚苯乙烯
	t/a
	80
	5
	固态
	25kg/袋
	库房
	1mm~2mm
	无变化

	3
	丙烯酸树脂
	t/a
	60
	5
	固态
	25kg/袋
	库房
	1mm~2mm
	无变化

	4
	活性炭
	t/a
	0.4
	0.4
	固态
	/
	环保设备
	/
	无变化

	5
	色母粒
	t/a
	0.12
	0.02
	固态
	25kg/袋
	库房
	1mm~2mm
	无变化


5、 产品方案

    项目产品方案详见下表。

	序号
	产品名称
	年产量（个/年）
	规格（mm）
	与环评对比

	1
	螺栓组件
	300万
	16.37×16.38×41.81
	无变化

	2
	护罩盖板
	30万
	54.28×37.28×6.16
	无变化

	3
	黑头
	20万
	23.56×23.56×75.72
	无变化

	4
	小护套
	30万
	19.37×21.7×19.96
	无变化

	5
	黑件
	20万
	8.41×8.41×20.83
	无变化

	6
	灯泡

（塑料件外壳）
	50万
	23.66×23.66×17.28
	无变化

	7
	灯座
	50万
	46.24×23.57×10.97
	无变化

	8
	灯座盖
	50万
	23.54×23.54×2.03
	无变化


6、公用工程
（1）供水

给水由园区市政自来水供水系统提供，主要为生活用水、冷水机补水。

生活用水主要为职工生活用水。根据企业统计，生活用水量约为0.4m3/d（120m3/a）。  
生产过程中会用到少量冷却水，经冷水机冷却后循环使用，循环过程中会有少量水因受热等因素损失，需定期补充冷却水。根据建设单位提供的技术资料，冷却水补水量为0.5m3/d（150m3/a），冷却水循环使用不外排。

综上，本项目总用水量约0.9m³/d（270m3/a）。
（2）排水
本项目厂区内排水采取雨污分流制，雨水经厂区雨水管收集后排入工业区雨水管网。本项目的生产用水仅是设备冷却用水不外排只添加，冷却机补水量约0.5m3/d。生活污水的排水主要为职工卫生间冲洗水，日用水量为0.4m3/d，年工作300天，排放系数取0.8，则生活污水排放量为96m3/a，生活污水经化粪池沉淀后由个体清掏处理。本项目给排水情况详见表5，本项目水平衡图见图2。
表5本项目给排水情况一览表
	用水对象
	用水标准
	日均用水量（m3/d）
	年用水量（m3/a）
	排放系数(%)
	排放量

	生活用水
	40L/人•d
	0.4
	120
	0.8
	96m3/a

	循环冷却补充用水
	/
	0.5
	150
	/
	0

	合计
	/
	0.9
	270
	/
	96m3/a
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图2水平衡图单位:m3/d
（3）供电

    依托市政供电管网。

（4）供热

    生产用电加热；办公室冬季供热、夏季制冷采用分体式空调。

（5）其他生活设施

    本项目不设食堂、宿舍。

（6）工作制度及劳动定员
    工作制度：项目年工作300天。实行1班工作制。其中注塑工序2400h/a。

    劳动定员：项目员工10人。

7、生产工艺

本项目生产工艺流程及污染流程见图3：
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图3 项目生产工艺流程图

生产工艺流程：

    上料：各原料树脂经人工上料至各类注塑机，各颗粒树脂粒径较大，且为外购的原包料，不涉及废旧或再生树脂，上料过程不产生粉尘。

    加热熔融：注塑过程需加热熔融，温度在180℃~200℃，注塑在注塑机内部受热熔融，热能由电提供。产生的主要的污染物为挥发性有机物及噪声。
    冷却：熔融树脂在模具腔内冷却成型，冷却过程使用水冷机进行水冷，须定期补充冷却循环水。
    修整：冷却成型后人工取件，修整去除毛刺等其余边角料即为成品入库待售。产生的主要的污染物为边角料。粉碎设备未投入使用，故暂无粉碎工序，粉碎工序不在本次验收范围内
8、项目变动情况

企业在现阶段建设过程中，生产设备全部投入生产，相对配套的环保设备全部正常运行，满足环境保护“三同时”竣工验收条件。按照《天津市松瑞电子有限公司松瑞电子新建塑料零部件生产线项目环境影响报告表》环评中建设内容与实际建设情况，具体见下表。

表6 环评中建设情况与实际建设情况对比表
	项目组成
	项目
	环评建设内容
	实际建设内容
	是否为重大变化

	主体工程
	注塑车间
	1F，注塑车间总面积为600m2，长30m，宽20m，高5m，布置主要生产设备海星注塑机、直立式塑胶射出成型机（注塑机）、工业冷水机、强力塑胶粉碎机、强力粉碎机等，建成后可达年产塑料配件550万个的生产能力。
	粉碎设备未投入使用，不在本次验收范围内
	否

	辅助工程
	库房
	3座，位于厂区南侧，每座面积为150m2。用于存放原料、成品
	与环评一致
	无变化

	
	办公区
	位于注塑车间西侧，建筑面积为150m2。用于员工办公
	
	无变化

	公用工程
	供电
	园区市政供电管网
	生活污水经化粪池处理后由个体清掏，待污水管网接入后，排入市政污水管网。
	无变化

	
	给水
	园区市政供水管网
	
	无变化

	
	排水
	生产冷却水循环使用，不外排。生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网排入咸阳路污水处理厂
	
	否

	
	供暖和制冷
	生产用电加热，办公区供暖及制冷由单独的分体冷暖空调提供
	
	无变化

	环保工程
	废气
	本项目注塑过程产生的有机废气经收集后由光氧和活性炭吸附二级处理后由15m 排气筒P1排放；本项目粉碎过程产生的颗粒物经收集后由布袋除尘器处理后由15m高排气筒P2排放。
	粉碎设备未投入使用，不在本次验收范围内，无颗粒物产生
	否

	
	废水
	生产冷却水循环使用，不外排。生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网排入咸阳路污水处理厂
	生活污水经化粪池处理后由个体清掏，待污水管网接入后，排入市政污水管网。
	否

	
	噪声
	设备置于厂房内，基础减震、厂房隔声、合理布局
	与环评一致
	无变化

	
	固体废物
	一般固废：下脚料、不合格产品、废包装材料、除尘器收尘外售处理
	粉碎设备未投入使用，不在本次验收范围内，无除尘器收尘
	否

	
	
	危险废物：废活性炭、废UV灯管等作为危险废物由危废间收集后交由有资质单位统一处置
	与环评一致
	无变化

	
	
	生活垃圾由城管委定期清运
	与环评一致
	无变化


对比环评中的建设情况，本项目实际建设并未发生重大变化。
三、环境保护设施

1、污染物治理/处置设施
（1）废水

    生产过程生产用水主要用于注塑机设备配套冷却机循环冷却水，冷却机为密封冷却系统，冷却用水只添加不外排，冷却机补水量约0.5m3/d。职工生活污水，主要污染物为pH、SS、COD、BOD5、氨氮、总氮、总磷、石油类。职工生活污水排放量为96m3/a，生活污水经防渗化粪池静置沉淀，由个体清掏处理。待污水管网接入后，排入市政污水管网。
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（2）废气
本项目产生的大气污染物主要为注塑产生的挥发性有机废气。
本项目注塑过程产生的有机废气（VOCS、非甲烷总烃、苯乙烯、甲苯、乙苯、氨、臭气浓度）经收集后由光氧和活性炭吸附二级处理由排气筒P1排放。
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图4 本项目排气筒和环保设备

（3）噪声

    本项目主要噪声源为注塑机、冷水机和风机等。
（4）固体废物

本项目产生固体废物包括一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾。

其中下脚料、不合格品、废包装材料属于一般工业固体废物，产生量分别为5t/a、2t/a、0.1t/a，收集后外售废品收购站；废活性炭、废UV灯管属于危险废物，产生量分别为0.4 t/a、0.025 t/a，收集后委托天津合佳威立雅环境服务有限公司统一处置；生活垃圾产生量为1.5t/a，由城管委定期清运。
四、环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目总投资为100万元，环境保护措施投资10万元，约占总投资的10%。具体明细见下表。
表7环保投资概算对比表
	项目
	环保设施名称
	预计环保投资（万元）
	实际环保投资（万元）

	运营期
	废气
	本项目注塑过程产生的有机废气经收集后由光氧和活性炭吸附二级处理后由15m 排气筒P1排放
	6
	5

	
	噪声
	基础减振及厂房隔声
	1
	1

	
	废水
	生产冷却水循环使用，不外排。生活污水经化粪池处理后由个体清掏处理
	1
	2

	
	固废
	生产固废暂存点、危险废物暂存点、生活垃圾收集点规范化设置
	1
	1

	
	排污口规范化与环境风险
	1
	1

	合计
	10
	10


表8 项目环保设施环评、实际建设情况一览表
	污染物
	环保设施
	作用
	实际建设

	废气
	P1 排气筒
	本项目注塑过程产生的有机废气（VOCS、非甲烷总烃、苯乙烯、甲苯、乙苯、氨、臭气浓度）经收集后由光氧和活性炭吸附二级处排气筒P1排放。
	粉碎设备未投入使用，不在本次一阶段验收范围内

	
	P2 排气筒
	粉碎过程产生的颗粒物经收集，经布袋除尘器处理后由15m高排气筒P2排放。
	

	废水
	污水总排口
	生活污水经化粪池沉淀后排入市政污水管网。
	生活污水经化粪池沉淀后由个体清掏处理，待污水管网接入后，排入市政污水管网。

	固废
	一般固废间
	生活垃圾：由城管委定期清运。
一般固体废物：收集后外售废品收购站。
危险废物：废UV灯管和废活性炭委托天津合佳威立雅环境服务有限公司处理处置。
	与环评一致

	
	危险固废间
	
	

	噪声
	选用低噪声设备，

利用墙体隔声、减振等
	减少粉碎机、注塑机、冷水机和风机产生的噪声，使噪声经距离衰减达标。
	粉碎设备未投入使用，不在本次一阶段验收范围内


五、建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定

1、建设项目环评报告表的主要结论与建议

（1）废气对环境的影响
    本项目注塑过程产生的有机废气经收集后由光氧和活性炭吸附二级处理后由15m 排气筒P1排放。

    排气筒P1排放VOCs排放浓度及速率满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）塑料制品制造行业标准要求。非甲烷总烃排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中特别排放限值。苯乙烯排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中特别排放限值，排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（DB12/059-2018）标准要求，甲苯排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中特别排放限值，乙苯放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中特别排放限值，排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（DB12/059-2018）标准要求，氨放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中特别排放限值，排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（DB12/059-2018）标准要求，

注塑过程会产生恶臭气体，本项目主要表现形式主要以乙苯、氨、苯乙烯排放，其臭气浓度产生量较低，项目各污染因子排放量较小，经治理及扩散后对环境的影响不大。
综上，项目的建设对大气环境的影响不大。

（2）废水对环境的影响
本项目生产过程生产用水主要用于注塑机设备配套冷却机设备的循环冷却水，注塑机冷却循环水为间接冷却水，每年更换一次更换后的废水为清净下水可以直接排放。由于本厂区暂未接入污水管网，生活污水经过化粪池处理后，由个体清掏处理（后附清掏协议），带管网接入后，排入市政污水管网，去向合理。
（3）噪声对环境的影响分析
    本项目主要噪声源为注塑机、冷水机和变频风机等。对于本项目的噪声控制可以从噪声源控制、传播途径和各生产设备与风机的降噪措施三方面进行。生产设备噪声通过采取基础减震、墙体隔声等防治措施后，再经过厂区内距离衰减，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中3类（昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)）标准的要求，不会对周边声环境质量产生明显不利影响。

（4）固体废物对环境的影响分析
本项目运营期产生的固体废物主要为：一般工业固体废物，危险废物，生活垃圾。一般工业固废经收集后外售综合利用，危险废物交由合佳威立雅环境服务有限公司进行处理。生活垃圾由城管委定期清运，均可满足相应标准要求，本项目固体废物去向合理，不会造成二次污染。

（5）建议
1、定期组织职工学习，增强环保意识，加强环保观念；

2、制定环保相关的制度，并认真落实各项相关规定；

3、落实报吿中各项环保措施，确保环保设施正常运行；

4、定期检查、维修，确保设备的良好运行，避免因设备故障造成的环境影响事件产生。

2、审批部门审批决定
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表9 环评审批意见落实情况一览表

	序号
	环评批复内容
	落实情况

	1
	该项目无生产成水，生活污水经沉淀处理后进入污水管道，最终排入咸阳路污水处理

厂。
	本项目无生产成水，生活污水经沉淀处理后由个人清掏处理。待污水管网接入后，排入市政污水管网。
基本落实

	2
	加强对注塑工序的管理，产生的有机废气经收集后由光氧和活性炭吸附二级处理后由15m高排气筒P1达标排放。


	加强了对注塑工序的管理，产生的有机废气经收集后由光氧和活性炭吸附二级处理后由15m高排气筒P1达标排放。

已落实

	3
	加强对粉碎工艺的管理，产生的颗粒物经收集后由布袋除尘器处理后由15m高排气筒

P2达标排放。
	粉碎设备未投入生产，不在本次一阶段验收范围内。。



	4
	对产生噪声的机械采取隔声、减噪措施，保证厂界噪声达标。
	本项目主要噪声源为生产车间内注塑机、冷却机等, 厂区内光氧催化设备风机噪声。本项目通过采取隔声、减振和距离衰减进行隔声降噪，厂界噪声监测值满足（GB12348—2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（3类区）限值要求, 不会对周围环境产生不利影响。

已落实。

	5
	做好各类固体疲物的收集、贮存、运输和处置，做到资源化、减量化、无害化，项目

产生废活性炭、UV 灯管等危险废物须按《危险废物收集、贮存、运输技术规范》

（8J2025-2012）进行收集、贮存及运館，并交由有相应资质的单位进行处理，处置；危险废

物暂存库应按《危险皮物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行建设和管理；严格按照《工

业危险皮物产生单位规范化管理指标及拍查表》做好危险应物规范管理工作，一般废物下脚

料、不合格品、废包装材料，除尘器收尘外售处理，生活垃圾由管委清运。
	本项目产生固体废物包括一般工业固体废物，生活垃圾和危险废物。一般工业固体废物主要为边角料与不合格品，其中边角料与不合格品外售或回用于生产。本公司拥有职工10人，生活垃圾产生量为1.5t/a，均由城管委及时清运。符合《天津市城镇生活垃圾袋装管理办法》及《天津市生活废弃物管理规定》中的有关规定。危险废物包括废UV灯管、废活性炭暂存于危废暂存间内，定期交天津合佳威立雅环境服务有限公司处理。

已落实

	6
	建设单位需按照市环保局《关于加强我市排放口规范化整治工作的道知》(津环保监

理[2002]71 号》和《关于发布<天津市污染源排放口规范化技术要求>的通知》(津环保监测

[2007]57号）的要求，落实排污口规范化有关工作。污水排效口实行规范化整治，预留采样

口，并设置环保标志牌；废气排气简应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台，并设置环保标志牌。
	废气排气简应设置了便于采样、监测的采样口和采样监测平台，并设置了环保标志牌。

已落实

	7
	加强日常管理，认真制定环境风险应急预案，落实风险防范措施。健全环境保护管理机构，加强运营管理，设一名专职环保人员负责公司环保日常管理工作，确保环保设施正常

运转，实现各项污染物稳定达标排放，并按照《企业事业单位环境信息公开办法》等法律规

定做好环境信息公开工作。
	已设立专门的环保部门；环境风险应急预案已编制完成。本项目行业类别属于“塑料零件及其他塑料制品制造”行业，根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》中对需要申报排污许可行业的规范，本行业应申报排污登记表，本项目已完成排污登记表的备案并取得登记回执。
已落实


	8
	项目建成后涉及的总量控制指标及排放总量应控制在下列范围内：化学需氧量0.048

吨/年、氨氮0.004吨/年、VOCs 0.01275 吨/年。
	达标


六、验收监测内容

1、环境保护设施调试效果
通过对各类污染物达标排放及各类污染治理设施去除效率的监测，来说明环境保护设施调试效果，具体监测内容如下：

1.1 噪声监测
（1）监测点位：在本项目厂区四周各布设1个监测点，总计4个。
（2）监测项目：等效连续A声级。
（3）监测时间与频率：昼间（6:00～22:00）监测两次，夜间（22:00～次日6:00）监测两次，每次监测20分钟；共监测2天。监测点位见下表：

（天津市松瑞电子有限公司位于天津中北工业园区梁鸿路5号，项目租赁杨树臣现有闲置厂房进行运营生产，项目地理坐标为：东经117.059499°、北纬39.141907°，项目所在地周围无范围内居民、学校和医院等环境保护目标，无敏感点。)

表10 噪声监测内容及监测点位一览表
	序号
	采样位置
	监测污染因子
	监测频次

	1#
	东厂界1m
	工业企业厂界环境噪声
	每天昼间2次、夜间2次
连续监测2天

	2#
	南厂界1m
	
	

	3#
	西厂界1m
	
	

	4#
	北厂界1m
	
	


厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，具体标准值见下表：
表11《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
	时段
类别
	昼间
	夜间
	单位

	3类标准
	65
	55
	dB（A）


1.2 生活废水监测
生活污水经过化粪池处理后，由个体清掏处理（后附清掏协议），无需监测。
1.3 废气监测
有组织废气监测：
（1）监测点：光氧催化+活性炭吸附设施进口、排气筒P1排口/ 厂界（测进出口、净化效率）

（2）监测因子： VOCs、臭气浓度、苯乙烯、非甲烷总烃、甲苯、乙苯、氨（P1）

（3）监测频次：监测2天，每天3次，每次连续1小时监测取均值，监测排放浓度和排放速率。监测时同时记录：废气量、排气口高度、天气状况，风向、风速、气温、湿度、大气压等气象资料。

（4）监测工况要求：装置正常运行，生产负荷75% 以上，监测报告中记录监测取样时实际运行工况。

排放标准见下表有组织排放标准：
有机废气VOCs排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中的塑料制品制造行业中VOCs排放标准；
    臭气浓度、乙苯、氨、苯乙烯排放执行《恶臭污染物排放标准》（DB12/059-2018）中相应限值；
    苯乙烯、氨、非甲烷总烃、甲苯、乙苯排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中特别排放限值。
表12有组织废气排放限值
	产污环节
	污染物
	最高允许排放浓度 mg/m3
	排气筒高度m
	最高允许排放速率 kg/h
	厂界监控点浓度限值 mg/m3
	标准

	注塑
	VOCs
	50
	15
	1.5
	2.0
	DB12/524-2014

	
	苯乙烯
	20
	15
	-
	1.0
	GB31572-2015

	
	
	-
	-
	1.5
	-
	DB12/059-2018

	
	臭气浓度
	-
	15
	-
	20（无量纲）
	DB12/059-2018

	
	氨
	20
	15
	-
	2.0
	GB31572-2015
DB12/059-2018

	
	甲苯
	8
	15
	-
	-
	GB31572-2015

	
	乙苯
	50
	15
	-
	-
	GB31572-2015
DB12/059-2018

	
	非甲烷总烃
	60
	15
	-
	-
	GB31572-2015


无组织废气监测：
（1）监测点：厂界上风向1个，下风向3个
（2）监测因子： VOCs、苯乙烯、氨、甲苯、乙苯、臭气浓度、非甲烷总烃
（3）监测频次：连续监测2天，每天3次，每次连续1小时监测取均值，监测无组织排放废气厂界浓度。监测时同时记录：天气状况，风向、风速、气温、湿度、大气压等气象资料。
（4）监测工况要求：装置正常运行，生产负荷75%以上，监测报告中记录监测取样时实际运行工况。
排放标准见下表无组织排放标准：
    VOCs执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）；
    苯乙烯、臭气浓度、氨、乙苯排放执行《恶臭污染物排放标准》（DB12/059-2018）中相应限值；
    甲苯、非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》 （GB31572-2015）。
表13 无组织废气排放限值
	污染物
	无组织排放监控浓度限值（mg/m3）
	执行标准

	VOCs
	2.0
	DB12/524-2014

	苯乙烯
	1.0
	DB12/059-2018

	氨
	0.2
	DB12/059-2018

	臭气浓度
	20（无量纲）
	DB12/059-2018

	非甲烷总烃
	4.0
	GB31572-2015

	甲苯
	0.8
	GB31572-2015

	乙苯
	1.0
	DB12/059-2018


2、质量保证及质量控制
排污单位建立并实施质量保证与控制措施方案，以自证自行监测数据的质量。
（1）检测项目、检测方法

表14监测分析方法一览表

	项目
	检测内容
	检测因子
	分析方法
	方法来源

	废气
	有组织废气
	VOCs
	质谱法
	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定固相 吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ734-2014）
《固定污染源排气中丙烯腈的测定   气相色谱法》（HJ/T 37）

	
	
	苯乙烯
	
	

	
	
	乙苯
	
	

	
	
	甲苯
	
	

	
	
	非甲烷总烃
	
	《固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法》（HJ/T 38）

	
	
	氨
	
	《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》（HJ /32）

	
	
	臭气浓度
	三点比较式
臭袋法
	《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》（GB/T 14675）

	
	无组织废气
	VOCs
	质谱法
	《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）
《环境空气 挥发性有机物的测定吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ644-2013）


	
	
	苯乙烯
	
	

	
	
	甲苯
	
	

	
	
	非甲烷总烃
	
	

	
	
	臭气浓度
	
	

	
	
	乙苯
	
	

	
	
	氨
	
	

	噪声
	噪声
	连续等效A 声级
	-
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）


（2）人员资质
参加验收监测人员均有相关资质。
（3）气体监测分析过程中的质量保证和质量控制
监测实行全过程的质量保证，固定源技术要求执行《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB16157-1996）和《固定污染源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）与《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T373-2007）进行。采样仪器逐台进行气密性检查、流量校准，保证被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围。
（4）噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制
噪声监测严格按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中有关规定进行：测量仪器和声校准器均在检定规定的有效期内使用；测量前后在测量的环境中用声校准器校准测量仪器，示值偏差不大于0.5dB；测量时传声器加防风罩。

（5）实验室内质量控制
实验室内的计量仪器定期进行检定（包括自校准）和期间核查，需要控制温度、湿度条件的实验室配备了相应的设备和设施且监控手段有效。样品的流转、保存、复测要求实施。个别项目对实验室条件有特殊要求的依据相应标准的质量控制要求实施。
对报送的分析数据，实验室应根据情况采取空白值、精密度、准确度、校准曲线、加标回收等质控手段对数据进行质量控制，所有原始记录和报告经过采样负责人，分析负责人和报告负责人三级审核，经过校对、校核，最后由技术总负责人审定。
七、验收监测结果

（1）噪声监测结果
表15噪声监测结果
	检测点位
	检测日期及检测结果[dB（A）]
	执行标准及限值
	达标

情况

	
	2020年3月22日
	2020年3月23日
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准
	

	
	第一次
	第二次
	第一次
	第二次
	
	

	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	
	

	厂界东1#
	58
	45
	56
	46
	59
	43
	56
	45
	昼间≤65dB（A）

夜间≤55dB（A）
	达标

	厂界南2#
	57
	46
	53
	43
	56
	45
	55
	43
	
	达标

	厂界西3#
	55
	43
	54
	44
	56
	44
	54
	44
	
	达标

	厂界北4#
	52
	44
	56
	42
	53
	43
	55
	45
	
	达标


噪声监测结论：

验收监测期间，本项目厂界噪声昼间监测结果最大值为59 dB（A），夜间检测结果最大值为46 dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 表1中的3类标准限值要求。

（2）废气监测结果
表16 废气监测结果（有组织）
	检测日期
	检测
点位
	检测项目
	单位
	检测结果
	执行标准及标准值
	达标情况

	
	
	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	平均值
	
	

	2020.

3.22
	注塑工序光氧催化+活性炭吸附设施进口
	标干风量
	m3/h
	2607
	2682
	2759
	2683
	—
	—

	
	
	挥发性有机物进口浓度
	mg/m3
	6.78
	6.97
	7.37
	7.04
	—
	—

	
	
	挥发性有机物进口速率
	kg/h
	0.0177
	0.0187
	0.0203
	0.0189
	—
	—

	
	
	非甲烷总烃进口浓度
	mg/m3
	11.4
	11.1
	11.0
	11.2
	—
	—

	
	
	非甲烷总烃进口速率
	kg/h
	0.030
	0.030
	0.030
	0.030
	—
	—

	
	
	氨进口浓度
	mg/m3
	5.30
	5.61
	5.75
	5.55
	—
	—

	
	
	氨进口速率
	kg/h
	0.014
	0.015
	0.016
	0.015
	—
	—

	
	
	甲苯进口浓度
	mg/m3
	1.82
	1.76
	1.39
	1.66
	—
	—

	
	
	甲苯进口速率
	kg/h
	0.005
	0.005
	0.004
	0.005
	—
	—

	
	
	乙苯进口浓度
	mg/m3
	ND
	ND
	ND
	ND
	—
	—

	
	
	乙苯进口速率
	kg/h
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	
	
	苯乙烯进口浓度
	mg/m3
	0.719
	0.600
	0.641
	0.653
	—
	—

	
	
	苯乙烯进口速率
	kg/h
	0.002
	0.002
	0.002
	0.002
	—
	—

	
	
	臭气浓度
	无量纲
	977
	724
	977
	893
	—
	—

	注：ND为未检出


	检测日期
	检测
点位
	检测项目
	单位
	检测结果
	执行标准及标准值
	达标情况

	
	
	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	平均值
	
	

	2020.

3.22
	注塑工序P1排气筒出口（排气筒内径0.6m，高15m）
	标干风量
	m3/h
	2984
	3015
	3124
	3041
	—
	—

	
	
	挥发性有机物排放浓度
	mg/m3
	1.59
	1.68
	1.48
	1.58
	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014)表2塑料制品制造标准≤50
	达标

	
	
	挥发性有机物排放速率
	kg/h
	4.74

×10-3
	5.07

×10-3
	4.62

×10-3
	4.81

×10-3
	≤1.5
	达标

	
	
	非甲烷总烃排放浓度
	mg/m3
	4.84
	4.68
	4.61
	4.71
	《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5标准≤60
	达标

	
	
	非甲烷总烃排放速率
	kg/h
	0.014
	0.014
	0.014
	0.014
	—
	—

	
	
	氨排放浓度
	mg/m3
	1.11
	1.24
	1.15
	1.17
	≤20
	达标

	
	
	氨排放速率
	kg/h
	0.003
	0.004
	0.004
	0.004
	—
	—

	
	
	甲苯排放浓度
	mg/m3
	0.448
	0.422
	0.492
	0.454
	≤8
	达标

	
	
	甲苯排放速率
	kg/h
	0.001
	0.001
	0.002
	0.001
	—
	—

	
	
	乙苯排放浓度
	mg/m3
	ND
	ND
	ND
	ND
	≤50
	达标

	
	
	乙苯排放速率
	kg/h
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	
	
	苯乙烯排放浓度
	mg/m3
	0.171
	0.225
	0.172
	0.189
	≤20
	达标

	
	
	苯乙烯排放速率
	kg/h
	5.10

×10-4
	6.78

×10-4
	5.37

×10-4
	5.75

×10-4
	《恶臭污染物排放标准》 (DB12/059-2018)表1标准≤1.5
	达标

	
	
	臭气浓度
	无量纲
	131
	131
	97
	120
	≤1000
	达标

	挥发性有机物去除效率
	%
	73.2
	72.9
	77.3
	74.5
	—
	—

	非甲烷总烃去除效率
	%
	51.4
	52.6
	52.5
	52.2
	—
	—

	氨去除效率
	%
	76.0
	75.2
	77.4
	76.2
	—
	—

	注：ND为未检出


	检测日期
	检测

点位
	检测项目
	单位
	检测结果
	执行标准及标准值
	达标情况

	
	
	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	平均值
	
	

	2020.
3.23
	注塑工序光氧催化+活性炭吸附设施进口
	标干风量
	m3/h
	2693
	2631
	2734
	2686
	—
	—

	
	
	挥发性有机物进口浓度
	mg/m3
	6.86
	6.83
	7.07
	6.92
	—
	—

	
	
	挥发性有机物进口速率
	kg/h
	0.0185
	0.0180
	0.0193
	0.0186
	—
	—

	
	
	非甲烷总烃进口浓度
	mg/m3
	10.6
	10.7
	10.2
	10.5
	—
	—

	
	
	非甲烷总烃进口速率
	kg/h
	0.029
	0.028
	0.028
	0.028
	—
	—

	
	
	氨进口浓度
	mg/m3
	5.81
	5.80
	5.55
	5.72
	—
	—

	
	
	氨进口速率
	kg/h
	0.016
	0.015
	0.015
	0.015
	—
	—

	
	
	甲苯进口浓度
	mg/m3
	1.90
	1.89
	1.82
	1.87
	—
	—

	
	
	甲苯进口速率
	kg/h
	0.005
	0.005
	0.005
	0.005
	—
	—

	
	
	乙苯进口浓度
	mg/m3
	ND
	ND
	ND
	ND
	—
	—

	
	
	乙苯进口速率
	kg/h
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	
	
	苯乙烯进口浓度
	mg/m3
	0.750
	0.615
	0.746
	0.704
	—
	—

	
	
	苯乙烯进口速率
	kg/h
	0.002
	0.002
	0.002
	0.002
	—
	—

	
	
	臭气浓度
	无量纲
	724
	977
	724
	808
	—
	—

	注：ND为未检出


	检测日期
	检测

点位
	检测项目
	单位
	检测结果
	执行标准及标准值
	达标情况

	
	
	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	平均值
	
	

	2020.
3.23
	注塑工序P1排气筒出口（排气筒内径0.6m，高15m）
	标干风量
	m3/h
	3018
	2991
	3112
	3040
	—
	—

	
	
	挥发性有机物排放浓度
	mg/m3
	1.40
	1.47
	1.64
	1.50
	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014)表2塑料制品制造标准≤50
	达标

	
	
	挥发性有机物排放速率
	kg/h
	4.23
×10-3
	4.40
×10-3
	5.10
×10-3
	4.58
×10-3
	≤1.5
	达标

	
	
	非甲烷总烃排放浓度
	mg/m3
	4.36
	4.39
	4.10
	4.28
	《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5标准≤60
	达标

	
	
	非甲烷总烃排放速率
	kg/h
	0.013
	0.013
	0.013
	0.013
	—
	—

	
	
	氨排放浓度
	mg/m3
	1.35
	1.05
	1.07
	1.16
	≤20
	达标

	
	
	氨排放速率
	kg/h
	0.004
	0.003
	0.003
	0.003
	—
	—

	
	
	甲苯排放浓度
	mg/m3
	0.462
	0.469
	0.584
	0.505
	≤8
	达标

	
	
	甲苯排放速率
	kg/h
	0.001
	0.001
	0.002
	0.001
	—
	—

	
	
	乙苯排放浓度
	mg/m3
	ND
	ND
	ND
	ND
	≤50
	达标

	
	
	乙苯排放速率
	kg/h
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	
	
	苯乙烯排放浓度
	mg/m3
	0.182
	0.157
	0.187
	0.175
	≤20
	达标

	
	
	苯乙烯排放速率
	kg/h
	5.49

×10-4
	4.70

×10-4
	5.82

×10-4
	5.34

×10-4
	《恶臭污染物排放标准》 (DB12/059-2018)表1标准≤1.5
	达标

	
	
	臭气浓度
	无量纲
	97
	97
	131
	108
	≤1000
	达标

	挥发性有机物去除效率
	%
	77.1
	75.5
	73.6
	75.4
	—
	—

	非甲烷总烃去除效率
	%
	53.9
	53.4
	54.2
	53.8
	—
	—

	氨去除效率
	%
	74.0
	79.4
	78.1
	77.2
	—
	—

	注：ND为未检出


表17 废气监测结果（无组织）
	检测
项目
	检测
日期
	检测点位
	检测结果（mg/m3）
	执行标准及限值
	达标情况

	
	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	最大值
	
	

	挥发性有机物
	2020.

3.22
	上风向4#
	0.464
	0.445
	0.439
	0.577
	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5其他行业标准≤2.0mg/m3
	达标

	
	
	下风向1#
	0.515
	0.485
	0.577
	
	
	

	
	
	下风向2#
	0.515
	0.521
	0.514
	
	
	

	
	
	下风向3#
	0.484
	0.480
	0.491
	
	
	

	
	2020.

3.23
	上风向4#
	0.406
	0.415
	0.417
	0.609
	
	达标

	
	
	下风向1#
	0.565
	0.609
	0.474
	
	
	

	
	
	下风向2#
	0.456
	0.548
	0.461
	
	
	

	
	
	下风向3#
	0.450
	0.441
	0.502
	
	
	

	甲苯
	2020.

3.22
	上风向4#
	ND
	ND
	ND
	ND
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9要求
≤0.8mg/m3
	达标

	
	
	下风向1#
	ND
	ND
	ND
	
	
	

	
	
	下风向2#
	ND
	ND
	ND
	
	
	

	
	
	下风向3#
	ND
	ND
	ND
	
	
	

	
	2020.

3.23
	上风向4#
	ND
	ND
	ND
	ND
	
	达标

	
	
	下风向1#
	ND
	ND
	ND
	
	
	

	
	
	下风向2#
	ND
	ND
	ND
	
	
	

	
	
	下风向3#
	ND
	ND
	ND
	
	
	

	非甲烷总烃
	2020.

3.22
	上风向4#
	0.81
	0.78
	0.75
	1.07
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9要求
≤4.0mg/m3
	达标

	
	
	下风向1#
	0.85
	1.03
	1.07
	
	
	

	
	
	下风向2#
	0.83
	0.81
	0.95
	
	
	

	
	
	下风向3#
	0.93
	1.06
	1.02
	
	
	

	
	2020.

3.23
	上风向4#
	0.72
	0.72
	0.76
	1.02
	
	达标

	
	
	下风向1#
	0.86
	0.90
	0.94
	
	
	

	
	
	下风向2#
	0.91
	0.98
	1.02
	
	
	

	
	
	下风向3#
	0.98
	0.94
	0.98
	
	
	

	注：ND为未检出


	检测
项目
	检测
日期
	检测点位
	检测结果
	执行标准及限值
	达标情况

	
	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	最大值
	
	

	苯乙烯（mg/m3）
	2020.

3.22
	上风向4#
	ND
	ND
	ND
	ND
	《恶臭污染物排放标准》 （DB12/059-2018）表2恶臭污染物、臭气浓度周界环境空气浓度限值≤1.0mg/m3
	达标

	
	
	下风向1#
	ND
	ND
	ND
	
	
	

	
	
	下风向2#
	ND
	ND
	ND
	
	
	

	
	
	下风向3#
	ND
	ND
	ND
	
	
	

	
	2020.

3.23
	上风向4#
	ND
	ND
	ND
	ND
	
	达标

	
	
	下风向1#
	ND
	ND
	ND
	
	
	

	
	
	下风向2#
	ND
	ND
	ND
	
	
	

	
	
	下风向3#
	ND
	ND
	ND
	
	
	

	臭气浓度（无量纲）
	2020.

3.22
	上风向4#
	＜10
	11
	＜10
	13
	《恶臭污染物排放标准》 （DB12/059-2018）表2恶臭污染物、臭气浓度周界环境空气浓度限值
≤20（无量纲）
	达标

	
	
	下风向1#
	11
	12
	11
	
	
	

	
	
	下风向2#
	13
	12
	13
	
	
	

	
	
	下风向3#
	12
	12
	＜10
	
	
	

	
	2020.

3.23
	上风向4#
	＜10
	＜10
	＜10
	13
	
	达标

	
	
	下风向1#
	＜10
	12
	13
	
	
	

	
	
	下风向2#
	12
	12
	11
	
	
	

	
	
	下风向3#
	12
	12
	11
	
	
	

	氨（mg/m3）
	2020.

3.22
	上风向4#
	0.09
	0.09
	0.08
	0.13
	《恶臭污染物排放标准》（DB12/059-2018）

限值≤0.2mg/m3
	达标

	
	
	下风向1#
	0.12
	0.11
	0.13
	
	
	

	
	
	下风向2#
	0.12
	0.13
	0.13
	
	
	

	
	
	下风向3#
	0.11
	0.12
	0.12
	
	
	

	
	2020.

3.23
	上风向4#
	0.09
	0.09
	0.09
	0.13
	
	达标

	
	
	下风向1#
	0.11
	0.12
	0.12
	
	
	

	
	
	下风向2#
	0.13
	0.12
	0.12
	
	
	

	
	
	下风向3#
	0.12
	0.11
	0.12
	
	
	

	乙苯（mg/m3）
	2020.

3.22
	上风向4#
	ND
	ND
	ND
	ND
	《恶臭污染物排放标准》（DB12/059-2018）

限值≤1.0mg/m3
	达标

	
	
	下风向1#
	ND
	ND
	ND
	
	
	

	
	
	下风向2#
	ND
	ND
	ND
	
	
	

	
	
	下风向3#
	ND
	ND
	ND
	
	
	

	
	2020.

3.23
	上风向4#
	ND
	ND
	ND
	ND
	
	达标

	
	
	下风向1#
	ND
	ND
	ND
	
	
	

	
	
	下风向2#
	ND
	ND
	ND
	
	
	

	
	
	下风向3#
	ND
	ND
	ND
	
	
	

	注：ND为未检出；2020年3月22日气象条件：晴，西风，风速：2.6m/s，气温9.3℃~16.7℃，气压：102.1kPa~102.2kPa，湿度40.6%RH；2020年3月23日气象条件：晴，西风，风速：2.5m/s，气温8.4℃~15.7℃，气压：102.1kPa~102.4kPa，湿度35.9%RH。


废气监测结论：
由表中监测数据可以看出，本项目废气有组织和无组织均可达标排放。
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图5 监测点位示意图
（4）污染物排放总量核算
    本项目职工定员10人，一班工作制生产，每班工作8小时，年工作300 天。则全年生产2400小时。其中注塑工序2400 h/a。

    废气：
本次以最大排放速率为基础核算废气排放总量。
废气排放量计算公式：G= Q×N×10-3
式中：G：污染物排放总量（t/a） Q：污染物排放速率（kg/h） N：全年计划生产时间（h/a）
VOCS排放总量G =2400×0.00510×10-3=0.01224t/a；
本项目污染物总量与环评批复总量对比见下表：
表18污染物核算排放总量与环评批复总量对比一览表
	污染物名称
	环评及批复（t/a）
	现场监测（t/a）
	执行情况

	COD排放量
	0.048
	-
	-

	氨氮排放量
	0.004
	-
	-

	VOCs排放量
	0.01275
	0.01224
	达标


根据上表对比结果，本项目VOCs排放总量满足审批部门审批的总量控制指标，本项目产生的生活废水经化粪池处理后由个体清掏，故不再核准COD和氨氮总量，待污水管网接入后再进行监测核准。
八、工程建设对环境的影响
由检测结果看出营运期间本项目在注塑工序中产生有机废气VOCs、苯乙烯、非甲烷总烃、甲苯、乙苯、氨、与臭气浓度，VOCs、苯乙烯等经吸风集气罩收集后采用光氧催化设备+活性炭吸附装置进行处理，处理后废气通过15m高的排气筒P1排放，均能做到达标排放。
噪声源合理布局，选择低噪声设备，并由距离衰减和厂房隔声，从监测数据可知噪声排放达标。
本项目产生固体废物包括一般工业固体废物和生活垃圾。主要为边角料与不合格品和生活垃圾，其中边角料与不合格品外售或回用于生产，生活垃圾由城管委定期清运。本项目产生的危险废物包括废UV灯管和废活性炭，危险废物暂存于危废暂存间内，定期交天津合佳威立雅公司处理。本项目各类固体废物及危险废物均得到了合理处置，不会对周围环境产生明显不利影响。

九、自行监测计划
本项目行业类别属于“塑料零件及其他塑料制品制造”行业，根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》中对需要申报排污许可行业的规范，本行业应申报排污登记表，本项目已完成排污登记表的备案并取得登记回执。

根据国务院关于修改《建设项目环境保护管理条例》的决定(2017年10月1日期施行)，要求建设单位按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中要求自行监测，项目建设完成后扩监测计划见下表：
	监测点位
	监测指标
	监测频次
	执行标准

	排气筒P1
	VOCS
非甲烷总烃
苯乙烯
甲苯
乙苯
氨
臭气浓度
	每半年一次
	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）塑料制品制造行业；《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中特别排放限值；《恶臭污染物排放标准》（DB12/059-2018）

	厂界上风向1个点位、下风向3个点位
	VOCS
非甲烷总烃
苯乙烯
甲苯
乙苯
氨
颗粒物
臭气浓度
	每半年一次
	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）塑料制品制造行业；《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中特别排放限值；《恶臭污染物排放标准》（DB12/059-2018）

	厂界外1m
	LeqdB（A）
	1次/季度
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准

	厂区内固废种类、产生量、去向
	日常记录
	《一般固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单
《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单
《天津市生活垃圾废弃物管理规定》（2008.5.1）


注：生活污水待污水管网接入后进行监测。
十、验收监测结论
1、环境保设施调试效果
（1）本项目验收监测期间，项目生产能力达到设计生产能力的75%以上，企业正常生产，各项环保设施正常运行，符合验收相关工况检测要求。检测结果具有代表性。
（2）本项目在注塑成型工序中产生有机废气VOCs、苯乙烯、非甲烷总烃、甲苯、乙苯、氨、与臭气浓度。有机废气VOCs、苯乙烯等经吸风集气罩收集后采用光氧催化设备+活性炭吸附装置进行处理，处理后通过15m高的排气筒P1排放, 监测数据表明各项污染物均满足标准限值要求，不会对周围大气环境质量产生明显不利影响。
（3）本项目生活污水经过化粪池处理后，由个体清掏处理，去向合理。
（4）本项目产生固体废物包括一般工业固体废物，生活垃圾和危险废物。一般工业固体废物主要为边角料与不合格品，其中边角料与不合格品外售或回用于生产。本公司拥有职工10人，生活垃圾产生量为1.5t/a，均由城管委及时清运。符合《天津市城镇生活垃圾袋装管理办法》及《天津市生活废弃物管理规定》中的有关规定。危险废物包括废UV灯管、废活性炭暂存于危废暂存间内，定期交天津合佳威立雅环境服务有限公司处理。
综上，本项目各类固体废物及危险废物均得到了合理处置，不会对周围环境产生明显不利影响。
（5）本项目主要噪声源为生产车间内注塑机、冷却机等, 厂区内光氧催化设备风机噪声。本项目通过采取隔声、减振和距离衰减进行隔声降噪，厂界噪声监测值满足（GB12348—2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（3类区）限值要求, 不会对周围环境产生不利影响。
（6）本项目污染物排放总量满足审批部门审批的总量控制指标。
2、结论
根据本项目竣工环保验收监测报告和现场调查，项目环保手续完备, 技术资料齐全，执行了环境影响评价和“三同时”制度，基本落实了环评报告及环评批复中的各项环境污染防治措施，污染物达标排放，污染物排放总量满足审批部门审批的总量控制指标。建议通过竣工环境保护验收。

十一、后续安排
1、做好厂区车间门窗等的密闭封闭措施，减少无组织排放。
2、定期进行环保设备维护，保证设备正常运行。
3、例行常规监测，确保污染物达标排放。
4、加强危废的暂存、移交等管理工程，确保全部危废交由天津合佳威立雅环境服务有限公司处理。
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附图1 建设项目地理位置图
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附图2 建设项目周边环境图

[image: image10.png]E2S

)

r s g E— —— 1
EFEIEIEIFEIEFEIEIE

EEie)

(e |

A

*i

hex

7]

]

mBAFE

w5





附图3 厂区平面布置图
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附图4 卫生防护距离图
附件1 环评批复
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附件2 厂房租赁合同
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附件3工况证明
生产工况证明
我公司委托河北弘盛源科技有限公司进行有组织废气、无组织废气、噪声检测，检测时间（2020年3月22日〜3月23日）, 监测日内生产负荷达到75%以上，生产正常。

                              天津市松瑞电子有限公司

                                 2020年4月7日
附件4营业执照
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