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一、验收项目概况
	建设项目名称
	恒安（天津）纸业有限公司二期工程项目（二阶段验收）

	建设单位名称
	恒安（天津）纸业有限公司

	建设项目性质
	改扩建

	建设地点
	天津市西青经济开发区赛达二大道6号

	主要产品名称
	湿巾

	设计验收能力
	年产湿巾35万箱

	实际生产能力
	年产湿巾35万箱

	建设项目环评时间
	2017.8
	开工建设时间
	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                2020.4

	调试时间
	2020.5
	验收现场监测时间
	2020.5.14-2020.5.15

	环评报告表
审批部门
	天津市西青区

行政审批局
	环评报告表
编制单位
	中材地质工程斟查研究院
有限公司

	环保设施设计单位
	恒安（天津）纸业有限公司
	环保设施施工单位
	恒安（天津）纸业有限公司

	实际总投资投资
	5000万
	环保实际总投资
	80万
	比例
	1.6%

	二阶段实际总投资
	2500万
	二阶段实际环保投资
	-
	比例
	-

	验收监测依据
	（一）相关法律法规
1、
《中华人民共和国环境保护法》2015年1月1日执行；
2、
《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日起执行）；
3、
《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日起执行）；
4、  《中华人民共和国水污染防治法》（2018年6月1日起执行）；
5、
《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年修订）；
6、
 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日施行；

7、  《国家危险废物名录》（新版），2018年3月23日施行；

（二）建设项目竣工环境保护验收技术规范
（1）环境保护部国环规环评［2017］4号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》；
（2）生态环境部公告［2018］年第9号《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》；
（3）天津市人民政府令［2015］第20号《天津市建设项目环境保护管理办法》；
（4）津环保监测［2002］234号《关于下发〈天津市建设项目竣工环境保护验收监测技术要求〉的通知》 ；
（5）津环保监测［2003］61号《关于印发〈天津市建设项目竣工环境保护验收监测管理办法〉的通知》；
（6）中华人民共和国国务院令第682号《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》；
（三）建设项目环境影响报告表及审批部门审批决定
（1）天津市环境影响评价中心编制的《恒安（天津）纸业有限公司二期工程项目环境影响报告表》。
（2）西青区行政审批局“关于对恒安（天津）纸业有限公司二期工程项目环境影响报告表的批复”（ 西青环保许可表［2010］89号）。
（3）中材地质工程斟查研究院有限公司编制的《恒安（天津）纸业有限公司二期工程项目环境影响报告表补充报告》；
（4）西青区行政审批局“关于对恒安（天津）纸业有限公司二期工程项目环境影响报告表补充报告的批复”（津西审环许可表［2017］123号）。
    （5）恒安（天津）纸业有限公司进行的《恒安（天津）纸业有限公司
二期工程项目（一阶段）竣工环境保护验收监测报告》自主验收。



二、工程建设情况

1、项目背景
本项目位于天津市西青经济开发区赛达二大道6号（东经 117°15'05.10°，北纬38°59’18.06”）。新增1座生产车间（共3层）用于纸尿裤（1层）、湿巾（3层）、卫品（2层）的生产；1台2.8MW燃气热水锅炉；4套多笼式除尘设备等辅助工程。本项目为扩建项目，本次验收为第二阶段验收，验收内容为3条湿巾生产线（车间3层）。生产车间2层的卫品生产线、1台2.8MW燃气热水锅炉、4套多笼式除尘设备、材料库、成品库、废料库等已于2019年3月一阶段验收完毕。3条纸尿裤生产线（车间1层）未投入使用，不在此次验收范围内，待投入使用后再进行验收。建成后可以达到年产湿巾35万箱的生产能力。本次验收湿巾生产线生产设备全部投入生产，环保设备全部投入使用，项目符合建设项目环境保护“三同时”竣工验收条件。

2010年7月30日恒安（天津）纸业有限公司取得了天津市西青区行政审批局出具的“关于对恒安（天津）纸业有限公司二期工程项目环境影响报告表的批复”（西青环保许可表［2010］89号）
2017年10月23日恒安（天津）纸业有限公司取得了天津市西青区行政审批局出具的“关于对恒安（天津）纸业有限公司二期工程项目环境影响报告表补充报告的批复”（津西审环［2017］123号）。
2019年3月恒安（天津）纸业有限公司编制了《恒安（天津）纸业有限公司
二期工程项目（一阶段）竣工环境保护验收监测报告》 ，并进行自主验收。
2020年5月本次验收生产设备调试完成，2020年5月开始筹备本项目二阶段环保验收工作，并依据环评报告及批复内容制定验收监测方案。
2020年5月14-15日河北弘盛源科技有限公司受托，依据监测方案对本项目的废气、噪声等实施检测。本次验收对恒安（天津）纸业有限公司二期工程项目（二阶段湿巾生产线）进行验收。验收监测期间，企业日产1049箱湿巾，湿巾生产线生产设备全部投入生产运行，环保设备全部正常运行，生产产能达到80%以上，满足监测条件。
2020年5月22日河北弘盛源科技有限公司出具了《恒安（天津）纸业有限公司二期工程项目（二阶段）竣工环境保护验收》检测报告。依据公司实际生产情况及验收监测结果，恒安（天津）纸业有限公司编制完成了《恒安（天津）纸业有限公司二期工程项目（二阶段）竣工环境保护验收监测报告》。

2、地理位置及平面布置
恒安（天津）纸业有限公司位于天津市西青经济开发区赛达二大道6号，地理坐标：东经117°15′05.10″，北纬38°59′18.06″。东侧隔赛达二大道约40m为普洛斯西青物流园；北侧隔赛达一支路约20m为普洛斯西青物流园；南侧隔赛达二支路约20m为天津三电汽车空调公司、奥瑞工业技术公司、井上（天津）汽车部件公司；西侧紧邻赛达一大道。厂区平面布置：包括生产区、生活区。其中，生产区位于厂区内中部、西侧，生活区位于厂区内东侧。厂区东侧设有1个出入口，南侧设有2个出入口。
    本项目卫生防护距离为湿巾生产车间（位于3层）边界外扩50m范围区域。根据现场调查，卫生防护距离范围内主要为恒安纸业公司厂院、开发区内路等，无居民住宅、学校、医院等敏感目标，符合卫生防护距离相关要求。
3、建设内容
恒安（天津）纸业有限公司二期工程项目总投资5000万元，占地面积21094m2，建筑面积57416m2主要建设情况见下表：
表 1本项目主要工程内容及规模一览表

	项目组成
	项目
	环评及补充报告建设内容
	一阶段验收
实际建设内容
	二阶段验收
实际建设内容

	主体工程
	生产车间
	新建生产车间1座，建筑面积17060m2；3 条纸尿裤生产线，年产纸尿裤84万箱（位于1层）；新增3条湿巾生产线，年产湿巾35万箱(位于3层)；一期工程的5条卫品生产线搬至二期生产车间2层，卫品年产135万箱。生产工艺不变。.
	新建生产车间1座，建筑面积17060m2；
新建生产车间1座，建筑面积17060m2；3条纸尿裤生产线与3条湿巾生产线（未投入使用）；一期工程的5条卫品生产线搬至二期生产车间2层，卫品年产130万箱。生产工艺不变。
	生产车间依托现有，3条纸尿裤生产线（未投入使用）；3条湿巾生产线投入生产，年产湿巾35万箱(位于3层)；卫品生产线保持不变。生产工艺不变。

	辅助工程
	配套设备间
	新建1处空压机及配电室、1处维修室
	与环评一致
	依托现有

	公用工程
	供电
	西青经济开发区区域电网提供
	与环评一致，一阶段验收中湿巾生产线未投入使用，无浓盐水产生
	依托现有，与环评一致，相比于一阶段新增浓盐水排放

	
	供水
	供水水源为西青经济开发区市政自来水管网
	
	

	
	排水
	雨、污分流，雨水利用雨水管网外排：污水主要为食堂餐饮废水、盥洗污水、冲厕污水以及湿巾生产制纯水过程中产生的浓盐水，其中餐饮废水先经隔油池处理后进入化粪池与其他生活污水混合后排入市政污水管网，最终进入大寺污水处理厂集中处理
	
	

	
	供热
	一期原有两台1.4MW燃气热水锅炉保留。新增了1台2.8MW燃气热水锅炉。冬季供暖使用1台2.8MW 燃气热水锅炉+1台原有的1.4MW 燃气热水锅炉，另一台1.4MW 燃气热锅护备用，即2用1备非供暖期使用1台1.4MW燃气热水锅炉。
	
	

	
	供气
	燃气来自于市政燃气管道，由西青经济开发区燃气公司提供
	
	

	环保工程
	废气
	锅炉废气：选用清洁能源天然气作为燃料，锅炉废气经3根15m高排气筒有组织外排
粉尘：经管道先进入多笼式集尘系统，然后再经封闭集尘箱收集后沿12根18m高排气筒有组织排放。
	与环评一致
	依托现有，本次验收内容仅为湿巾生产线，无粉尘产生

	
	废水
	雨、污分流，雨水利用雨水管网外排：污水主要为食堂餐饮废水、盥洗污水、冲厕污水以及湿巾生产制纯水过程中产生的浓盐水，其中餐饮废水先经隔油池处理后进入化粪池与其他生活污水混合后排入市政污水管网，最终进入大寺污水处理厂集中处理
	与环评一致，一阶段验收中湿巾生产线未投入使用，无浓盐水产生
	依托现有，与环评一致，相比于一阶段新增浓盐水排放，新增职工人数，故新增生活污水排放

	
	噪声
	设备置于厂房内，基础减震、厂房隔声、合理布局
	与环评一致
	与环评一致

	
	固体废物
	一般固废：边角料全部回用于生产；集尘器收集下来的粉尘经压实后由回收部门进行回收；废桶退还给供应商，回收再利用；废包装材料全部收集外售。
	与环评一致，由于湿巾生产线和纸尿裤生产线未投入使用，故无废桶产生，粉尘产生量较少
	依托现有，与环评一致，相比于一阶段验收新增废桶，还给供应商，回收再利用。

	
	
	危险废物：空压机房内定时排出少量含油废水作为危险废物收集后暂存与危废间，定期交由有资质单位统一处置
	与环评一致
	依托现有，本次验收不涉及

	
	
	生活垃圾交由市容环卫部门清运
	与环评一致
	依托现有，新增职工人数，故新增生活垃圾



主要生产设备情况见下表：
表2主要生产设备对比
	序号
	设备名称
	环评数量
	实际数量

	1
	全自动婴儿纸尿裤生产线
	3条
	未投入使用

	2
	全自动湿巾生产线
	3条（每条包括4台单片机，共12台）
	3条（每条包括4台单片机、2台中包机，共18台设备，总产能不变）

	3
	多笼式除尘器
	8套
	4套（由于纸尿裤生产线未投入使用，目前仅有4套除尘器，且已于一阶段通过验收）

	4
	全自动卫品生产线
	5条
	5条（已于一阶段通过验收）

	5
	2.8MW燃气热水锅炉
	1台
	1台（已于一阶段通过验收）

	6
	1.4MW 燃气热水锅炉
	2台
	2台（已于一期工程通过验收）


4、主要原辅材料及能源

由于本项目为二阶段验收，故本表仅为二阶段湿巾生产线主要原辅材料，一阶段用料不再赘述。
表3主要原辅材料

	序号
	原辅料名称
	单位
	用量
	形态
	与环评对比

	1
	无纺布
	t/a
	555
	固态
	无变化

	2
	药液
(主要成分为十二烷基二甲基苄基氯化铵、乙二胺四乙酸二钠、保湿剂、柠檬提取液等)
	t/a
	63.5
	液态
	无变化


5、公用工程
（1）供水

供水水源为西青经济开发区市政自来水管网，本次二阶段验收用水主要为湿巾生产过程使用的纯水，与药液混合进入产品中，不外排，根据企业提供的资料，纯水使用量为3024t/a，配备1台制纯水设备，制纯水效率为62.5%，经计算，湿巾生产过程所用自来水量为4838t/a；新增职工人数30人，新增完全厂职工人数230人，根据企业提供的数据，一位员工生活用水量约为0.08 t/d，则本项目新增生活用水量为748.8 t/a。
（2）排水
本项目厂区内排水采取雨污分流制，雨水利用雨水管网外排：污水主要为新增职工食堂餐饮废水、盥洗污水、冲厕污水以及湿巾生产制纯水过程中产生的浓盐水，新增生活污水排放量约为636.48 t/a，纯盐水排放量为1814 t/a，其中餐饮废水先经隔油池处理后进入化粪池与其他生活污水混合后排入市政污水管网，最终进入大寺污水处理厂集中处理。
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图2二阶段水平衡图单位:t/a

（3）供电

    依托现有，由西青经济开发区区域电网提供。

（4）供热

    依托现有，一期原有两台1.4MW燃气热水锅炉保留。二期一阶段新增了1台2.8MW燃气热水锅炉。冬季供暖使用1台2.8MW燃气热水锅炉+1台原有的1.4MW燃气热水锅炉，另一台1.4MW燃气热锅护备用，即2用1备非供暖期使用1台1.4MW燃气热水锅炉。
（5）工作制度及劳动定员
    工作制度：年工作312天，每天3班，每班8小时。.

    劳动定员：项目新增员工30人。
7、生产工艺

本项目生产工艺流程及污染流程见图3：
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图3 项目生产工艺流程图

生产工艺流程：

  工艺简述：
（1）药液、纯水混合：首先，将药液与纯水按照要求进行混合，混合后待用，该过程会挥发出极少量的有机废气（VOCs）；
（2）无纺布折叠：将无纺布按照产品要求进行纵向折叠；
（3）施加药液：按照要求，将混合好的药液施加到无纺布上，该过程会挥发出极少量的有机废气（VOCs）；
（4）分切、折叠：接下来进行横向分切、折叠，该过程会产生噪声，另外在分切过程中会产生边角料。
（5）定型、封口：按照要求进行定型、封口。封口后进行分切，该过程会产生边角料；
（6）检验、包装入库：抽样人工进行检验，合格后包装入库，该过程会产生不合格产品。
8、项目变动情况

企业在现阶段建设过程中，生产设备全部投入生产，相对配套的环保设备全部正常运行，满足环境保护“三同时”竣工验收条件。按照《恒安（天津）纸业有限公司二期工程项目环境影响报告表》环评及其补充报告中建设内容与实际建设情况，具体见下表。

表4 环评中建设情况与实际建设情况对比表
	项目组成
	项目
	环评及补充报告建设内容
	一阶段验收
实际建设内容
	二阶段验收
实际建设内容
	是否为
重大变化

	主体工程
	生产车间
	新建生产车间1座，建筑面积17060m2；3 条纸尿裤生产线，年产纸尿裤84万箱（位于1层）；新增3条湿巾生产线，年产湿巾35万箱(位于3层)；一期工程的5条卫品生产线搬至二期生产车间2层，卫品年产135万箱。生产工艺不变。.
	新建生产车间1座，建筑面积17060m2；
新建生产车间1座，建筑面积17060m2；3 条纸尿裤生产线与3条湿巾生产线（未投入使用）；一期工程的5条卫品生产线搬至二期生产车间2层，卫品年产130万箱。生产工艺不变。
	生产车间依托现有，3条纸尿裤生产线（未投入使用）；3条湿巾生产线投入生产，年产湿巾35万箱(位于3层)；卫品生产线保持不变。生产工艺不变。
	无变化

	辅助工程
	配套设备间
	新建1处空压机及配电室、1处维修室
	与环评一致
	依托现有
	无变化

	公用工程
	供电
	西青经济开发区区域电网提供
	与环评一致，一阶段验收中湿巾生产线未投入使用，无浓盐水产生
	依托现有，与环评一致，相比于一阶段新增浓盐水排放
	无变化

	
	供水
	供水水源为西青经济开发区市政自来水管网
	
	
	无变化

	
	排水
	雨、污分流，雨水利用雨水管网外排：污水主要为食堂餐饮废水、盥洗污水、冲厕污水以及湿巾生产制纯水过程中产生的浓盐水，其中餐饮废水先经隔油池处理后进入化粪池与其他生活污水混合后排入市政污水管网，最终进入大寺污水处理厂集中处理
	
	
	无变化

	
	供热
	一期原有两台1.4MW燃气热水锅炉保留。新增了1台2.8MW燃气热水锅炉。冬季供暖使用1台2.8MW 燃气热水锅炉+1台原有的1.4MW 燃气热水锅炉，另一台1.4MW 燃气热锅护备用，即2用1备非供暖期使用1台1.4MW燃气热水锅炉。
	
	
	无变化

	
	供气
	燃气来自于市政燃气管道，由西青经济开发区燃气公司提供
	
	
	无变化

	环保工程
	废气
	锅炉废气：选用清洁能源天然气作为燃料，锅炉废气经15m高排气筒有组织外排
粉尘：经管道先进入多笼式集尘系统，然后再经封闭集尘箱收集后沿18m高排气筒有组织排放。
	与环评一致
	依托现有，本次验收内容仅为湿巾生产线，无粉尘产生
	无变化

	
	废水
	雨、污分流，雨水利用雨水管网外排：污水主要为食堂餐饮废水、盥洗污水、冲厕污水以及湿巾生产制纯水过程中产生的浓盐水，其中餐饮废水先经隔油池处理后进入化粪池与其他生活污水混合后排入市政污水管网，最终进入大寺污水处理厂集中处理
	与环评一致，一阶段验收中湿巾生产线未投入使用，无浓盐水产生
	依托现有，与环评一致，相比于一阶段新增浓盐水排放，新增职工人数，故新增生活污水排放
	无变化

	
	噪声
	设备置于厂房内，基础减震、厂房隔声、合理布局
	与环评一致
	与环评一致
	无变化

	
	固体废物
	一般固废：边角料全部回用于生产；集尘器收集下来的粉尘经压实后由回收部门进行回收；废桶退还给供应商，回收再利用；废包装材料全部收集外售。
	与环评一致，由于湿巾生产线和纸尿裤生产线未投入使用，故无废桶产生，粉尘产生量较少
	依托现有，与环评一致，相比于一阶段验收新增废桶，还给供应商，回收再利用。
	无变化

	
	
	危险废物：空压机房内定时排出少量含油废水作为危险废物收集后暂存与危废间，定期交由有资质单位统一处置
	与环评一致
	依托现有，本次验收不涉及
	无变化

	
	
	生活垃圾交由市容环卫部门清运
	与环评一致
	依托现有，新增职工人数，故新增生活垃圾
	无变化


对比环评及补充报告中的建设情况，本项目实际建设并未发生重大变化。
三、环境保护设施

1、污染物治理/处置设施
（1）废水

    本次二阶段验收用水主要为湿巾生产过程使用的纯水，与药液混合进入产品中，不外排，根据企业提供的资料，纯水使用量为2822t/a，配备1台制纯水设备，制纯水效率为30%，经计算，湿巾生产过程所用自来水量为9407t/a；新增职工人数30人，根据企业提供的数据，本项目新增生活用水量为748.8 t/a。新增生活污水排放量约为636.48 t/a，纯盐水排放量为6585 t/a。
（2）废气
本项目产生的大气污染物主要为湿巾生产过程中药液与纯水混合过程、无纺布施加药液过程挥发的极少量的有机废气（VOCs），通过车间（湿巾车间密闭）通风换风以无组织形式排放。卫品生产线产生的颗粒物和锅炉已于一阶段通过验收，纸尿裤生产线暂未投入使用，不在本次验收范围内，故不加讨论。
（3）噪声

    本项目主要噪声源为全自动湿巾生产设备运行产生的噪声，全厂噪声源主要为多笼式集尘器、风机、锅炉、卫品、湿巾生产设备运行时产生的噪声。噪声级为75~85dB（A），均位于室内。
（4）固体废物

本项目产生固体废物包括一般工业固体废物和生活垃圾。

    其中一般固体废物包括生产过程中剪切下来的边角料和不合格品、湿巾生产过程产生的废桶（盛装药液废桶）、废包装材料。其中边角料和不合格品回用于生产，废桶产生量约0.5t/a，全部退还给供应商，回收再利用；废包装材料产生量约0.5t/a，全部收集外售。新增生活垃圾量为4.83 t/a，由环卫部门定期清运。
四、环保设施投资及“三同时”落实情况

由于本次验收为二阶段湿巾生产线的验收，环保设备依托现有，无新增环保投资。故在此列出二期工程的整体环保投资，二期工程实际总投资为5000万元，环境保护措施投资80万元，约占总投资的1.6%。具体明细见下表。
表5环保投资表
	时段
	项目
	治理对象
	环保措施

	
	
	
	环评报告中
	实际情况
	二期工程项目+补充报告
总环保投资

	施工期
	废气、噪声
	施工期扬尘、噪声
	施工场地设围挡，洒水抑尘，采取苫盖措施；指定专人清扫路面；运输车辆覆盖等；

选用低噪声施工设备，合理安排施工时间等。
	2

	运行期
	废气
	生产粉尘
	布袋除尘器配备15m高排气筒
	多笼式除尘系统+封闭集尘箱+18m高排气筒
	62

	
	噪声
	生产设备、锅炉房、风机等噪声
	选购低噪声设备、设置减震基础等
	8

	
	固废
	一般固废，危险废物和生活垃圾
	固废暂存点、危险废物暂存点、生活垃圾收集点规范化设置
	1

	
	排污口规范化
	/
	2

	
	绿化
	/
	5

	合计
	/
	80


五、审批部门审批决定

1、建设项目环评批复
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2、环评补充报告批复
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六、验收监测内容

1、环境保护设施调试效果
通过对各类污染物达标排放及各类污染治理设施去除效率的监测，来说明环境保护设施调试效果，具体监测内容如下：

1.1 噪声监测
（1）监测点位：在本项目厂区四周各布设1个监测点，总计4个。
（2）监测项目：等效连续A声级。
（3）监测时间与频率：昼间（6:00～22:00）监测两次，夜间（22:00～次日6:00）监测两次，每次监测20分钟；共监测2天。监测点位见下表：

（恒安（天津）纸业有限公司位于天津市西青经济开发区赛达二大道6号，东经 117°15'05.10°，北纬38°59’18.06”，项目所在地周围无范围内居民、学校和医院等环境保护目标，无敏感点。)

表6 噪声监测内容及监测点位一览表
	序号
	采样位置
	监测污染因子
	监测频次

	1#
	东厂界1m
	工业企业厂界环境噪声
	每天昼间2次、夜间2次
连续监测2天

	2#
	南厂界1m
	
	

	3#
	西厂界1m
	
	

	4#
	北厂界1m
	
	


厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，具体标准值见下表：
表7 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
	时段
类别
	昼间
	夜间
	单位

	3类标准
	65
	55
	dB（A）


1.2 生活废水监测
（1）监测点：厂区总排水口
（2）监测因子：pH、BOD5、COD、氨氮、总氮、总磷、动植物油、SS。
（3）监测频次：连续监测2天，每天4次，每次连续1小时监测取均值。
    （4）监测工况要求：装置正常运行，负荷80%以上，监测报告中记录监测取样时实际运行工况。
废水排放标准执行《污水综合排放标准》（DB12/356-2018）中三级标准，相应标准值见下表：
表8  《污水综合排放标准》（GB12/356-2018）三级标准
	污染物名称
	pH
	COD
	SS
	BOD5
	氨氮
	总磷
	总氮
	动植物油

	标准限值
	6~9
	500
	400
	300
	45
	8
	70
	100


1.3 废气无组织监测

（1）监测点：厂界上风向1个，下风向3个
（2）监测因子：VOCs
（3）监测频次：连续监测2天，每天3次，每次连续1小时监测取均值，监测无组织排放废气厂界浓度。监测时同时记录：天气状况，风向、风速、气温、湿度、大气压等气象资料。
（4）监测工况要求：装置正常运行，生产负荷80%以上，监测报告中记录监测取样时实际运行工况。
排放标准见下表无组织排放标准：
    VOCs执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）。
表9无组织废气排放限值
	污染物
	排气筒高度（m）
	无组织排放监控浓度限值（mg/m3）
	执行标准

	VOCs
	15
	2.0
	DB12/524-2014


2、质量保证及质量控制
排污单位建立并实施质量保证与控制措施方案，以自证自行监测数据的质量。
（1）检测项目、检测方法

表10监测分析方法一览表

	项目
	检测内容
	检测因子
	分析方法
	方法来源

	
	无组织废气
	VOCs
	质谱法
	《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）
《环境空气 挥发性有机物的测定吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ644-2013）

	废水
	废水
	pH
	玻璃电极法
	《水质 pH 值的测定 玻璃电极法》
（GB/T6920-1986）

	
	
	SS
	重量法
	《水质 悬浮物的测定 重量法》（GB /T11901-1989）

	
	
	COD
	重铬酸盐法
	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 （HJ 828-2017）

	
	
	BOD
	纳氏试剂分光光度法
	《水质 生化需氧量（BOD） 的测定微生物传感器快速测定法》 HJ/T 86-2002

	
	
	氨氮
	纳氏试剂分光光度法
	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 （HJ 535-2009）

	
	
	总磷
	钼酸铵分光光度法
	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》（GB/T 11893-1989）

	
	
	总氮
	碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法
	《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》 （HJ636-2012）

	
	
	动植物油
	红外分光光度法
	《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》(HJ 637-2018)

	噪声
	噪声
	连续等效A 声级
	-
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）


（2）人员资质
参加验收监测人员均有相关资质。
（3）气体监测分析过程中的质量保证和质量控制
监测实行全过程的质量保证，固定源技术要求执行《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB16157-1996）和《固定污染源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）与《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T373-2007）进行。采样仪器逐台进行气密性检查、流量校准，保证被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围。
（4）噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制
噪声监测严格按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中有关规定进行：测量仪器和声校准器均在检定规定的有效期内使用；测量前后在测量的环境中用声校准器校准测量仪器，示值偏差不大于0.5dB；测量时传声器加防风罩。

（5）实验室内质量控制
实验室内的计量仪器定期进行检定（包括自校准）和期间核查，需要控制温度、湿度条件的实验室配备了相应的设备和设施且监控手段有效。样品的流转、保存、复测要求实施。个别项目对实验室条件有特殊要求的依据相应标准的质量控制要求实施。
对报送的分析数据，实验室应根据情况采取空白值、精密度、准确度、校准曲线、加标回收等质控手段对数据进行质量控制，所有原始记录和报告经过采样负责人，分析负责人和报告负责人三级审核，经过校对、校核，最后由技术总负责人审定。
七、验收监测结果

（1）噪声监测结果
表11 噪声监测结果
	检测点位
	检测日期及检测结果[dB（A）]
	执行标准及限值
	达标

情况

	
	2020年5月14日
	2020年5月15日
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

3类标准
	

	
	昼间
	昼间
	夜间
	夜间
	昼间
	昼间
	夜间
	夜间
	
	

	厂界东1#
	57
	56
	46
	49
	56
	55
	44
	46
	昼间≤65dB（A）

夜间≤55dB（A）
	达标

	厂界南2#
	54
	55
	45
	47
	55
	54
	43
	44
	
	达标

	厂界西3#
	56
	58
	48
	46
	57
	54
	46
	42
	
	达标

	厂界北4#
	55
	55
	46
	44
	54
	57
	45
	43
	
	达标


噪声监测结论：

验收监测期间，本项目厂界噪声昼间监测结果最大值为57 dB（A），夜间检测结果最大值为49 dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 表1中的3类标准限值要求。

（2）废气监测结果
表12废气监测结果（无组织）
	检测

项目
	检测

日期
	检测点位
	检测结果（mg/m3）
	执行标准及限值
	达标情况

	
	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	最大值
	
	

	挥发性有机物
	2020.
5.14
	上风向4#
	0.490
	0.500
	0.447
	0.574
	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014)表5标准
≤2.0mg/m3
	达标

	
	
	下风向1#
	0.574
	0.570
	0.567
	
	
	

	
	
	下风向2#
	0.571
	0.529
	0.512
	
	
	

	
	
	下风向3#
	0.533
	0.526
	0.552
	
	
	

	
	2020.
5.15
	上风向4#
	0.450
	0.485
	0.442
	0.584
	
	达标

	
	
	下风向1#
	0.491
	0.583
	0.521
	
	
	

	
	
	下风向2#
	0.546
	0.536
	0.516
	
	
	

	
	
	下风向3#
	0.579
	0.584
	0.495
	
	
	

	注：2020年5月14日，气象条件：晴，南风，风速：1.3m/s~1.7m/s，气温：10.3℃~21.4℃，气压：100.3kPa~100.6kPa；2020年5月15日，气象条件：晴，南风，风速：1.4m/s~1.9m/s，气温：11.6℃~19.7℃，气压：100.2kPa~100.5kPa。


废气监测结论：
由表中监测数据可以看出，本项目废气可达标排放。
（3）废水监测结果
表13 废水监测结果
	检测

点位
	检测

日期
	检测项目
	单位
	检测结果
	执行标准及限值
	达标情况

	
	
	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	第四次
	平均值或范围
	《污水综合排放标准》(DB12/356-2018)表2三级标准
	

	厂区总排水口
	2020.5.14
	pH值
	无量纲
	7.21
	7.19
	7.23
	7.30
	7.19-
7.30
	6-9
	达标

	
	
	化学需氧量
	mg/L
	170
	165
	169
	167
	168
	≤500
	达标

	
	
	五日生化需氧量
	mg/L
	55.8
	54.8
	53.2
	52.2
	54.0
	≤300
	达标

	
	
	悬浮物
	mg/L
	105
	110
	107
	110
	108
	≤400
	达标

	
	
	氨氮
	mg/L
	21.3
	21.1
	20.8
	20.6
	21.0
	≤45
	达标

	
	
	总氮
	mg/L
	33.0
	32.2
	33.7
	33.0
	33.0
	≤70
	达标

	
	
	总磷
	mg/L
	1.04
	0.98
	1.00
	0.97
	1.00
	≤8
	达标

	
	
	动植物油类
	mg/L
	2.13
	2.09
	2.10
	2.11
	2.11
	≤100
	达标


	检测

点位
	检测

日期
	检测项目
	单位
	检测结果
	执行标准及限值
	达标情况

	
	
	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	第四次
	平均值

或范围
	《污水综合排放标准》(DB12/356-2018)表2三级标准
	

	厂区总排水口
	2020.5.15
	pH值
	无量纲
	7.34
	7.29
	7.35
	7.33
	7.29-
7.35
	6-9
	达标

	
	
	化学需氧量
	mg/L
	163
	165
	168
	174
	168
	≤500
	达标

	
	
	五日生化需氧量
	mg/L
	52.8
	54.2
	52.4
	52.2
	52.9
	≤300
	达标

	
	
	悬浮物
	mg/L
	105
	109
	104
	107
	106
	≤400
	达标

	
	
	氨氮
	mg/L
	21.2
	20.8
	21.7
	20.9
	21.2
	≤45
	达标

	
	
	总氮
	mg/L
	34.1
	34.0
	32.7
	33.6
	33.6
	≤70
	达标

	
	
	总磷
	mg/L
	1.07
	1.02
	1.06
	1.00
	1.04
	≤8
	达标

	
	
	动植物油类
	mg/L
	2.14
	2.10
	2.11
	2.12
	2.12
	≤100
	达标


废水监测结论：
由表中监测数据可以看出，本项目废水可达标排放。
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图5 监测点位示意图
（4）污染物排放总量核算
    本项目新增职工30人，三班工作制生产，每班工作8小时，年工作312 天。则全年生产7488小时。
    废气：本项目只产生极少量VOCs，采取车间通风换风以无组织形式排放，无总量要求。其余废气已在一阶段通过验收，不在本次讨论范围。
    废水：本项目废水年排放量为2450.48 t/a，一阶段验收中废水年排放量为1768 t/a，故当前全厂废水排放量为4218.48 t/a。.
废水污染物排放总量计算公式为Gi=Ci×Q×10-6，式中：Gi：污染物排放总量（t/a）；Ci：污染物排放浓度（mg/L）；Q：废水年排放量（t/a）。

根据废水总排口的监测数据，总量核算如下：

COD排放总量Q=4218.48×174×10-6=0.734t/a；

氨氮排放总量Q=4218.48×21.7×10-6=0.0915t/a。

   本项目污染物总量与环评批复总量对比见下表：
表14污染物核算排放总量与环评批复总量对比一览表
	污染物名称
	环评及批复（t/a）
	现场监测（t/a）
	执行情况

	废水量
	0.53万吨/年
	0.42万吨/年
	满足

	COD排放量
	1.59
	0.734
	满足

	氨氮排放量
	0.16
	0.0915
	满足


根据上表对比结果，本项目排放总量满足审批部门审批的总量控制指标。 

八、工程建设对环境的影响
由检测结果看出营运期间本项目湿巾生产过程中药液与纯水混合过程、无纺布施加药液过程挥发的极少量的有机废气（VOCs），通过车间通风换风以无组织形式排放，能做到达标排放。
    污水主要为新增职工生活污水以及湿巾生产制纯水过程中产生的浓盐水，均可达标排放。
噪声源合理布局，选择低噪声设备，并由距离衰减和厂房隔声，从监测数据可知噪声排放达标。
    本项目产生固体废物包括一般工业固体废物和生活垃圾。其中一般固体废物包括生产过程中剪切下来的边角料和不合格品、湿巾生产过程产生的废桶（盛装药液废桶）、废包装材料。其中边角料和不合格品回用于生产，废桶产生量约0.5t/a，全部退还给供应商，回收再利用；废包装材料产生量约0.5t/a，全部收集外售。新增生活垃圾量为4.83 t/a，由环卫部门定期清运。不会对环境产生明显影响。
九、验收监测结论
1、环境保设施调试效果
（1）本项目验收监测期间，项目生产能力达到设计生产能力的80%以上，企业正常生产，各项环保设施正常运行，符合验收相关工况检测要求。检测结果具有代表性。
（2）本项目在湿巾生产过程中药液与纯水混合过程、无纺布施加药液过程挥发的极少量的有机废气（VOCs），通过密闭车间通风换风以无组织形式排放，监测数据表明各项污染物均满足标准限值要求，不会对周围大气环境质量产生明显不利影响。
（3）本项目湿巾生产制纯水和新增生活污水经过化粪池处理后，排入市政污水管网，最终进入大寺污水处理厂集中处理，去向合理。
（4）本项目产生固体废物包括一般工业固体废物，生活垃圾。一般工业固体废物包括生产过程中剪切下来的边角料和不合格品、湿巾生产过程产生的废桶（盛装药液废桶）、废包装材料。其中边角料和不合格品回用于生产，废桶产生量约0.5t/a，全部退还给供应商，回收再利用；废包装材料产生量约0.5t/a，全部收集外售。新增生活垃圾量为4.83 t/a，由环卫部门定期清运。符合《天津市城镇生活垃圾袋装管理办法》及《天津市生活废弃物管理规定》中的有关规定。不会对环境产生明显影响。
（5）本项目主要噪声源为全自动湿巾生产设备运行产生的噪声，全厂噪声源主要为多笼式集尘器、风机、锅炉、卫品、湿巾生产设备运行时产生的噪声。噪声级为75~85dB（A），均位于室内。通过采取隔声、减振和距离衰减进行隔声降噪，厂界噪声监测值满足（GB12348—2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（3类区）限值要求，不会对周围环境产生不利影响。
（6）本项目污染物排放总量满足审批部门审批的总量控制指标。
2、结论
根据本项目竣工环保验收监测报告和现场调查，项目环保手续完备, 技术资料齐全，执行了环境影响评价和“三同时”制度，基本落实了环评报告及环评批复中的各项环境污染防治措施，污染物达标排放，污染物排放总量满足审批部门审批的总量控制指标。建议通过竣工环境保护验收。

十、后续安排
1、做好厂区车间门窗等的密闭封闭措施，减少无组织排放。
2、定期进行环保设备维护，保证设备正常运行。
3、例行常规监测，确保污染物达标排放。
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生产工况证明
我公司委托河北弘盛源科技有限公司进行有组织废气、无组织废气、噪声检测，检测时间（2020年5月14日〜5月15日）, 监测日内生产负荷达到80%以上，生产正常。

                              恒安（天津）纸业有限公司

                                 2020年5月24日
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