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表一

	建设项目名称
	天津昊昌晟塑胶科技有限公司年产30万个塑料零配件项目二阶段验收

	建设单位名称
	天津昊昌晟塑胶科技有限公司

	建设项目性质
	新建

	建设地点
	天津市津南区海河科技园福鑫路3号增1号

	主要产品名称
	汽车门把手配件、天窗配件

	设计生产能力
	30万个/年

	实际生产能力
	30万个/年

	建设项目环评时间
	2019年1月
	二阶段开工建设时间
	2020年5月

	调试时间
	2020年5月
	验收现场监测时间
	2020年6月10日-2020年6月11日

	环评报告表审批部门
	天津市津南区

行政审批局
	环评报告表编制单位
	沧州圣力安全与环境科技

咨询有限公司

	环保设施设计单位
	天津昊昌晟塑胶

科技有限公司
	环保设施施工单位
	天津昊昌晟塑胶

科技有限公司

	投资总概算
	500
	环保投资总概算
	28
	比例
	5.6%

	一阶段实际总投资
	450
	一阶段环保投资
	25
	比例
	5.5%

	二阶段时间总投资
	50
	二阶段环保投资
	3
	比例
	6%

	验收监测依据
	（一）相关法律法规
1、
《中华人民共和国环境保护法》2015年1月1日执行；

2、
《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日起执行）；

3、
《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日起执行）；

4、  《中华人民共和国水污染防治法》（2018年6月1日起执行）；

5、
《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年修订）；

6、
 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日施行；

7、  《国家危险废物名录》（新版），2018年3月23日施行；

（二）建设项目竣工环境保护验收技术规范

（1）环境保护部国环规环评［2017］4号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》；

（2）生态环境部公告［2018］年第9号《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》；

（3）天津市人民政府令［2015］第20号《天津市建设项目环境保护管理办法》；

（4）津环保监测［2002］234号《关于下发〈天津市建设项目竣工环境保护验收监测技术要求〉的通知》 ；
（5）津环保监测［2003］61号《关于印发〈天津市建设项目竣工环境保护验收监测管理办法〉的通知》；

（6）中华人民共和国国务院令第682号《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》；

（7）《排污单位自行监测技术指南 总则》HJ 819-2017；

（8）环境保护部令第48号《排污许可管理办法(试行)》
（三）建设项目环境影响报告表及审批部门审批决定

1. 沧州圣力安全与环境科技咨询有限公司编制了《天津昊昌晟塑胶科技有限公司年产30万个塑料零配件项目环境影响报告表》（2018年11月）

2. 天津市津南区行政审批局《天津昊昌晟塑胶科技有限公司年产30万个塑料零配件项目环境影响报告表》审批意见（津南投审[2018]584号，2018年12月19日）

3. 天津昊昌晟塑胶科技有限公司进行的《天津昊昌晟塑胶科技有限公司年产30万个塑料零配件项目（第一阶段）竣工环境保护验收监测报告》自主验收。（2019年3月）


	验收监测评价标准、标号、级别、限值
	1、废气排放标准

有组织排放标准：VOCs排放标准执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 (DB12/524-2014)表2中塑料制品制造的排放限值；颗粒物、非甲烷总烃、氯苯类、酚类排放标准执行《合成树脂工业污染物排放标准》 (GB31572-2015)表5中特别排放限值；氯化氢执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准；臭气浓度排放标准执行《恶臭污染物排放标准》（DB12/-059-2018）。

无组织排放标准：颗粒物、非甲烷总烃、酚类无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表9中特别排放限值；VOCs排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014) 表5中排放限值；氯苯类排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放限值；臭气浓度排放标准执行《恶臭污染物排放标准》（DB12/-059-2018）。

表1.1《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)

污染物

最高允许排放浓度（mg/m3）
无组织排放监控浓度限值（mg/m3）
颗粒物

20

1.0

非甲烷总烃

60

4.0

酚类

15

/

氯苯类

20

/

表1.2《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014)

污染物

最高允许排放浓度（mg/m3）
最高允许排放速率（kg/h）

无组织排放监控浓度限值（mg/m3）
VOCS
50

5.95

2.0

表1.3《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

污染物

最高允许排放浓度（mg/m3）
最高允许排放速率（kg/h）

无组织排放监控浓度限值（mg/m3）
VOCS
50

5.95

2.0

氯化氢

100

0.72

0.2

氯苯类

-

-

0.4

表1.4《恶臭污染物排放标准》（DB12/-059-2018）

污染物

排气筒高度（m）
排放限值（无量纲）

臭气浓度

23

1000

2、废水排放标准

项目无生产废水产生，只有生活污水，排放执行《污水综合排放标准》（DB12/356-2018）三级标准，详见下表。
表1.6废水排放标准
污染物类别

标准值

标准来源

废水

SS

400 mg/L
《污水综合排放标准》（DB12/356-2018）三级标准

BOD5
300 mg/L
COD

500 mg/L
氨氮（以N计）

45 mg/L
总磷

8 mg/L
总氮

70 mg/L
pH（无量纲）

6-9

石油类

15 mg/L
3、噪声排放标准

项目排放噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，详见下表。

表1.7工业企业环境噪声排放限值
厂界外声环境功能区类别

昼间

夜间

单位

3类标准

65

55

dB（A）

4、固体废物

一般工业固体废物在厂暂存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单相关规定；

危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）中有关规定；

生活垃圾执行《天津市生活废弃物管理规定》。


表二

	天津昊昌晟塑胶科技有限公司于2018年11月委托沧州圣力安全与环境科技咨询有限公司编制了《天津昊昌晟塑胶科技有限公司年产30万个塑料零配件项目环境影响报告表》，并于2018年12月19日取得了天津市津南区行政审批局《天津昊昌晟塑胶科技有限公司年产30万个塑料零配件项目环境影响报告表》审批意见（津南投审[2018]584号），环评建设内容主要为16台注塑机，1套UV光氧+活性炭处理设施，1套布袋除尘器处理设施以及废水噪声固废等环保工程。

本公司于2019年3月进行了《天津昊昌晟塑胶科技有限公司年产30万个塑料零配件项目（第一阶段）竣工环境保护验收监测报告》自主验收。一阶段验收主要包括

13台注塑机及粉碎机、空压机等生产设备，1套UV光氧+活性炭处理设施，1套布袋除尘器处理设施和环评中设计的公用工程与环保工程。

本次验收为第二阶段验收，验收内容为在一阶段基础上新增6台注塑机，淘汰2台，建成后全厂共17台注塑机设备。
工程建设情况：

（一）地理位置与平面布置

天津昊昌晟塑胶科技有限公司位于天津市津南区海河科技园福鑫路3号增1号，厂址中心位置地理坐标为北纬38°58′30.56″，东经117°24′1.45″，本项目北侧为天津市南洋机电设备安装工程公司、西侧为天津市振东远大畜禽食品加工有限公司、南侧为天津豪鑫精密模具有限公司、东侧为福鑫路隔路为天津瑞日电子有限公司和天津三共包装制品有限公司。项目地理位置见附图1，周边关系见附图2。

（二）建设内容

1、项目名称：天津昊昌晟塑胶科技有限公司年产30万个塑料零配件项目

2、项目性质：新建

3、项目投资：二阶段总投资50万元，其中环保投资3万元，占总投资的6%。

4、劳动定员：职工人数39人，每天两班，每班12小时，年工作251天。
5、建设内容：

（1）主要建筑及平面布局

项目建设内容按功能分为“主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程”五部分，具体见下表。

表2.1  主要工程建设内容列表

类别

名称

环评设计阶段

一阶段实际建设

二阶段实际建设
变化情况

主体工程

生产厂房及生产线

租赁1座生产厂房的一半区域，2层，建筑面积3072m2，钢混结构（1层含生产区2个，每个区域建筑面积均为256m2；模具置场2个，检查区域1个，材料仓库1个，出货准备区1个；含出组装区1个，成品仓库1个。

与环评一致

依托现有
无变化
危废间

1座，位于厂房1层东南角，建筑面积4m2
与环评一致
依托现有

无变化
辅助工程

办公区

租赁1座3层办公楼的1层和2层，高度10.5m（单层高度3.5m），租赁区域建筑面积1536m2，钢混结构，用于全厂职工办公。

与环评一致

依托现有
无变化
公用工程

供电

市政供电线路，厂区设200KVA变压器1座

与环评一致
依托现有

无变化
供水

市政供水管网

与环评一致
依托现有

无变化
供热、制冷

本项目办公区冬季供热、夏季制冷均采用分体空调；生产车间和仓库不需采暖、制冷。

与环评一致
依托现有

无变化
排水

厂区排水采用雨、污分流制，雨水由路面雨水井直接排入市政雨水管网，生活污水排入防渗化粪池静置沉淀处理后经市政污水管网进入天津市咸水沽污水处理厂。

与环评一致
依托现有

无变化
环保工程

废水

雨污分流，生活污水经化粪池处理后排入厂区污水管网，最终进入咸水沽污水处理厂；冷却水循环使用不外排

与环评一致
依托现有

无变化
废气治理设施

①注塑工序废气：集气罩收集后经UV光氧催化+活性炭吸附处理后通过一根23m高的排气筒P1排放；

②粉碎工序粉尘：集气罩收集后经布袋除尘处理后通过一根23m高的排气筒P1排放（与注塑废气共用排气筒）；

与环评一致

依托现有
无变化
噪声

合理平面布置，隔声、减震、距离衰减

与环评一致
依托现有

无变化
固废治理

一般固废：边角料和不合格产品经粉碎后回用于生产，废包装收集后外售进行综合利用；危险废物：利用带有标志的专用容器收集后贮存于危废库房，危废库分区设置，分类存放，委托天津合佳威立雅环境服务有限公司定期处理；

生活垃圾：收集后由环卫人员清运处理。

与环评一致

依托现有
无变化
主要设备

本项目主要设备见下表。

表2.2主要设备一览表
序号

名称

型号

环评数量（台）

一阶段
建设数量

二阶段
建设数量
全厂实际数量
与环评对比

变化情况

1

注塑机
55T

2

2

淘汰1台
1
少1台
2

注塑机
100T

5

5
淘汰1台
4
少1台
3

注塑机
98T

1

1

-
1
无变化

4

注塑机
180T

2

0

新增2台

2
无变化

5

注塑机
160T

1

0

新增1台

1
无变化

6

注塑机

200T

2

2

-
2
无变化

7

注塑机

250T

2

2

-
2
无变化

8

注塑机

380T

1

1

新增1台

2
多1台
9
注塑机
120T
0
0
新增1台

1
多1台
10
注塑机
400T
0
0
新增1台

1
多1台
9

粉碎机

-

2
5

-
5
多3台（已于一阶段验收完毕）
10

空压机

-
1
1

-
1
无变化

11

布袋除尘器

-
1

1

-
1
无变化

12

UV光氧+活性炭吸附

-

1
1

-
1
无变化

本项目设备与环评对比，项目二阶段建设内容与环评内容基本一致（环评注塑机总台数为16台，二阶段验收完成后全厂共计17台），建成后总产能不变，原辅材料用量不变，因此不属于重大变更范畴。且粉碎机、空压机和废气处理设施已于一阶段验收完成，不在本次验收范围内。

	原辅材料消耗及水平衡：

表2.3  主要原辅料一览表

序号

名称

单位

环评设计用量
本次验收完成后实际年用量

备注

1

PVC

吨/年

90

90

无变化
2

PC

吨/年

90

90

无变化
3

周转箱

个/年

300

300

无变化
4

润滑油

吨/年

0.005

0.005

无变化
5

液压油

吨/年

0.05

0.05

无变化
6

水

吨/年

2198.76

2198.76

无变化
7

电

千瓦时/年
3.9万

3.9万

无变化
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图2.1  项目给排水平衡图  单位：m3/d

	主要工艺流程及产物环节：
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图2.2 工艺流程及产污节点图

工艺流程说明

上料：原材料按一定配比自吸上料至注塑机上，原材料聚氯乙烯（PVC，粒径范围3-5mm）和聚碳酸酯（PC，粒径范围3-5mm）为颗粒，并且上料过程在密闭状态下完成，无粉尘产生。此工序产生废包装物（S1）。

热熔：聚氯乙烯（PVC）和聚碳酸酯（PC）受热熔融软化，热熔工作温度约200℃左右。

射胶：熔融的物料在螺杆的作用下，沿着落槽向前输送并压实。当螺杆旋转时，物料在螺槽摩擦力和剪切力的作用下，把已熔融的物料推到螺杆的头部，与此同时，螺杆在物料的反作用下后退，使螺杆头部形成储料空间，完成塑化过程。然后，螺杆在注射油缸的活塞推力作用下，以高速、高压，将储料室内的熔融料通过喷嘴注射到模具的型腔内。

成型：型腔中的熔料经过保压后固化成型。

产品冷却：成型的产品，经注塑机内循环冷却水间接冷却以及后续的自然冷却冷却下来。

以上热熔、射胶、成型、产品冷却均在注塑机完成，该过程会产生废气（G1），废气中含有HCL、酚类、氯苯类等有机物，以VOCs、非甲烷总烃计，废气经集气罩收集，通过管道进UV光氧催化+活性炭吸附处理后经23m高排气筒（P1）排放。以上过程注塑机在运行过程中还会产生噪声（N1）。

检验：对产品进行人工检验，检查产品外观、尺寸、重量等是否符合要求。该工序有不合格品产生。

粉碎：生产过程产生的下角料和不合格品经粉碎机粉碎成小块物料，作为原料回用于生产，此过程会产生废气G2，所含污染物为颗粒物，经集气罩收集，通过管道进布袋除尘器处理后经23m高排气筒（P1）排放，粉碎机运行过程中还会产生噪声（N2）。

包装入库：成品包装入库。

（五）项目变动情况

根据相关规定，对照已经备案的《天津昊昌晟塑胶科技有限公司年产30万个塑料零配件项目环境影响报告表》内容和一阶段验收报告，本项目二阶段新增6台，淘汰2台注塑机，不新增污染物排放种类，企业的产能、原辅材料用量和职工人数、工时均未发生变化，未存在重大变更。


表三

	主要污染源、污染物处理和排放

1、废气

本项目产生的废气主要为注塑工序产生的废气以及粉碎工序产生的颗粒物，本项目热熔、射胶、成型、产品冷却工序产生注塑废气，包括VOCS、非甲烷总烃、氯苯类、HCL和酚类等，产生的废气通过注塑机上方设置的集气罩收集后由UV光氧催化+活性炭吸附处理后通过1根23m高排气筒（P1，内径0.8m）排放；本项目粉碎工序产生的颗粒物，为防止颗粒物对环境产生影响，通过在粉碎机上方设置的集气罩（侧吸，半包住产尘点，尺寸（50×45cm）收集后由布袋除尘器处理后通过1根23m高排气筒（P1）排放。

表3.1 废气治理措施一览表

序号

排放源

污染物名称

防治措施

1

注塑工序

VOCS
UV光氧催化+活性炭吸附处理+23m高排气筒（一阶段已完成验收）
2

非甲烷总烃

4

氯苯类

5

氯化氢

6
酚类
7
臭气浓度
8
粉碎工序

颗粒物

布袋除尘器处理后通过1根23m高排气筒排放（一阶段已完成验收）
2、废水

本项目冷却水循环使用不外排。生活污水主要来源于办公区，排放量为1.33m3/d，生活污水经化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（DB12/356-2018）三级标准，由厂区废水总排口经市政污水管网排入咸水沽污水处理厂进一步处理。相比于一阶段不新增人员，故无新增废水。
噪声

本项目新增6台注塑机，全厂噪声源为注塑机、冷却塔、空压机、粉碎机等设备运行时产生噪声，通过选用低噪设备，并采取基础减振、基础减震，能有效降低项目噪声的排放，达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类的要求。

4、固体废物

本项目固体废物主要为一般固废、危险废物以及生活垃圾等。

一般固废主要为注塑过程产生边角料、检验环节产生不合格产品、上料环节产生废包装和布袋除尘器产生除尘灰。其中边角料和不合格品经粉碎后回用于生产，产生的除尘灰、废包装由物资回收部门回收再利用。

危险废物主要有由设备维修过程中产生废液压油、废润滑油，废气处理环节产生的废活性炭、废UV灯管、废油桶、废油抹布手套。危险废物利用带有标志的专用容器收集后贮存于危废间内，危废间分区设置，分类存放，委托天津合佳威立雅环境服务有限公司定期处理。

本项目生活垃圾的产生量约为4.89t/a，由市容环卫部门统一清运。

表3.2 固体废物产生情况与处置情况

序号

固废名称

产生量t/a

废物类别

处理方式

1

边角料

21.6

一般固废

回收再利用

2

不合格品

14.4

3

废包装

0.02

物资回收部门回收再利用

4

除尘灰

0.0536

5

生活垃圾

4.89

城管委部门统一清运

6

废液压油

0.005

危险废物

暂存在危险废物暂存间，委托天津合佳威立雅环境服务有限公司定期处理。

7

废润滑油

0.001

8

废活性炭

0.4

9

废UV灯管

6根/a

10

废油桶

0.2

11

废油抹布手套

0.04

5、排污口规范化要求

根据现场勘察，建设单位已按津环保监理[2002]71号《关于加强我市排放口规范化整治工作的通知》以及津环保监测[2007]57号《关于发布天津市污染源排放口规范化技术要求的通知》进行排污口规范化整治。
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本项目卫生防护距离为100m，根据现场调查，项目距最近的敏感点为西北侧755m处的丰达园小区，卫生防护距离范围无居民住宅、学校、医院等敏感目标，符合卫生防护距离相关要求。
环保投资

一阶段项目实际总投资450万元，环保实际投资约25万元，占项目总投资的5.5%，二阶段项目实际总投资50万元，环保实际投资约3万元，占项目总投资的6%，具体项目环保投资情况见表3.3。

表3.3 项目环保投资估算表

序号

用途

投资额（万元）

环评设计

一阶段实际建设

二阶段实际建设

1

设备减振、隔振

4

3
1
2

生活垃圾

1

1

-
3

一般固体废物

1

1

-
4

规范化设置

3

3

-
5

危险废物

3

3

-
6

废气处理设施

12

12

-
7

废水处理设施

1

1

-
8

竣工验收

3

3

2
合计

28

25
3



表四

	建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定：

（一）建设项目环评报告表的主要结论

1、施工期

本项目租赁已经建成的闲置厂房，施工期仅涉及到设备安装，不涉及土建工程，仅在安装设备时产生噪声。施工期经采取厂房隔声，距离衰减等措施后，其影响程度将大大降低，影响范围将局限在一定空间，并将随着施工的结束而消失。

2、营运期
2.1废气

（1）废气污染源
本项目产生的废气主要为注塑废气、颗粒物以及恶臭，本项目注塑废气主要来自于热熔、射胶、成型、产品冷却工序产生，含有HCL、酚类、氯苯类、臭气浓度等有机物，参考《空气污染物排放和控制手册工业污染源调查与研究第二辑》（美国环境保护局编），由推荐数据计算，本项目聚氯乙烯、聚碳酸酯用量均为90t/a，则VOCs产生量为0.063 t/a，非甲烷总烃产生量为0.063t/a，酚类产生量为0.032 t/a，氯苯类产生量为0.032 t/a，HCl产生量为0.009t/a，类比同类型项目，恶臭产生浓度约为2000，注塑废气通过注塑机上方设置的集气罩收集后由UV光氧催化+活性炭吸附处理后通过1根23m高排气筒（P1）排放，集气罩的收集效率为80%，对氯化氢的净化效率为30%，对VOCs、非甲烷总烃、酚类、氯苯类的净化效率为60%，处理风量20000m3/h（与粉碎环节废气共用1根排气筒排放，其布袋除尘器处理风量5000m3/h），年运行时间6024h，则HCl有组织排放量为0.005t/a，排放速率0.0008kg/h，排放浓度0.04mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的要求（100 mg/m3，0.72 kg/h）；VOCs有组织排放量为0.0202t/a，排放速率0.0034kg/h，排放浓度0.17mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014)表2中塑料制品制造的排放限值（50mg/m3，5.95 kg/h）；非甲烷总烃有组织排放量为0.0202t/a，排放速率0.0034kg/h，排放浓度0.17mg/m3，单位产品非甲烷总烃排放量0.112t，酚类有组织排放量为0.0102t/a，排放速率0.0017kg/h，排放浓度0.085mg/m3，氯苯类有组织排放量为0.0102t/a，排放速率0.0017kg/h，排放浓度0.085mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5中特别排放限值（非甲烷总烃60mg/m3，酚类15mg/m3，氯苯类20mg/m3）。

注塑废气异味以臭气浓度表征，主要来源为项目所排放的VOCs本身所带有的刺激性气味，类比同类企业，注塑外排废气在采取相同治理措施的情况下，臭气浓度有组织排放量小于1000（无量纲），无组织排放量小于20（无量纲），臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（DB12/059-95）表1、表2标准限值。

本项目粉碎工序产生废气，本项目粉碎环节主要把边角料和不合格产品切碎，主要污染物为颗粒物（G2），根据建设单位类比同类企业估算，颗粒物产生量按破碎物料量的0.15%计，下角料产生量为21.6t/a，不合格产品产生量为14.4 t/a，则颗粒物年产生量约为0.054t/a，则颗粒物年产生量约为0.054t/a，废气通过粉碎机上方设置的集气罩收集后由布袋除尘器处理后与注塑废气一起通过1根23m高排气筒（P1）排放，集气罩的收集效率为80%，对颗粒物的净化效率为99%，年运行时间753h，颗粒物有组织排放量为0.0004t/a，排放速率0.0005kg/h，排放浓度0.02mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5中排放限值要求（20mg/m3），无组织排放量为0.0108t/a，经预测厂界浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表9中排放限值。

综上，项目投产后对周边环境空气质量影响较小。

2.2废水

本项目冷却水循环使用不外排。厂区职工生活产生生活废水，主要污染物为COD、氨氮、SS。生活污水排放系数取 0.85计算，则废水排放量为333.83m3/a经化粪池截留沉淀后由厂区废水总排放口进市政污水管网，最终进入天津市咸水沽污水处理厂集中处理。处理后主要污染物排放浓度及排放量分别为pH：6~9；SS：22mg/L、0.007t/a；COD：80mg/L、0.027t/a；BOD5：30mg/L、0.01t/a；氨氮：11mg/L、0.004t/a；总磷：0.6mg/L、0.0002t/a；总氮：15mg/L、0.005t/a，石油类8 mg/L、0.003t/a，各污染物浓度均满足天津市《污水综合排放标准》（DB12/356-2018）三级标准，排至天津市咸水沽污水处理厂，去向合理。

本项目新增废水排放量占天津市咸水沽污水处理厂处理能力的比例很小，并且本项目产生的废水为达标后排放，不会对该污水处理厂的工作负荷产生较大影响。

2.3噪声

本项目噪声源为注塑机、冷却塔、空压机、粉碎机等，噪声声级范围75-85dB(A)，根据项目预测，本项目厂界各预测点的昼夜间噪声预测叠加值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类的要求。

2.4固体废物

①一般工业固废：本项目注塑工序边角料；检验工序不合格产品；上料工序产生的废包装，布袋除尘器收集的粉尘。本项目设一般固废间1座，位于车间材料仓库，建筑面积4m2，产生的边角料和不合格产品经粉碎后回用于生产，废包装、布袋除尘器收集的粉尘经收集后外售进行综合利用，贮存符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单的要求。

②危险废物：本项目设备维修过程产生废液压油、废润滑油，废气治理装置产生的废活性炭、废UV灯管等均被列入《国家危险废物名录》中。本项目设危废间1座，位于厂房1层东南侧，建筑面积4m2，产生的危废废物利用带有标志的专用容器收集后贮存于危废间内，危废间分区设置，分类存放，委托天津合佳威立雅环境服务有限公司定期处理，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单标准中有关要求。
③生活垃圾：厂区职工产生生活垃圾收集后由环卫人员清运处理，符合《天津市城镇生活垃圾袋装管理办法》及《天津市生活废弃物管理规定》中的有关规定。

本项目固体废物均有合理处置途径，不会对周围环境产生不利影响。

3、排污口规范化

根据现场勘察，建设单位已按津环保监理[2002]71号《关于加强我市排放口规范化整治工作的通知》以及津环保监测[2007]57号《关于发布天津市污染源排放口规范化技术要求的通知》进行排污口规范化整治。


（二）建设项目环评报告表的主要建议

1、建设单位应该确保环保投资到位，认真落实本报告中提出的各项环保治理措施，并对各项环保治理设施加强维护和管理，确保各项污染物稳定达标排放。

2、本项目应配备专职或兼职环保人员，负责企业日常环境管理工作，环保工作需接受环保行政主管部门的监督与管理。

（三）审批部门审批决定
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环评批复与实际建成对比情况：
环评批复与实际建成对比情况一览表
	序号
	审批决定
	落实情况

	1
	本项目生活污水进入厂区化粪池处理，通过市政污水管网最终排入咸水沽污水处理厂。
	与批复一致

	2
	注塑工序产生的VOCS、颗粒物、丙烯腈、苯乙烯、丁二烯、苯、甲苯、乙苯、甲醛、臭气集气罩收集后，汇入光催化氧化+活性炭净化器及布袋除尘器处理后，经室外1根23m高排气筒（P1）排放；粉碎机粉尘经上方设置的集气罩收集后，由布袋除尘器处理后，经室外同1根23m高排气筒（P1）排放；未收集的VOCS、颗粒物、丙烯腈、苯乙烯、丁二烯、苯、甲苯、乙苯、甲醛、臭气经厂房换气，厂界无组织达标排放。
	对照环评及批复内容，确定本项目所用原料只涉及环评中提到的PVC、PC，本项目注塑产生的废气因子确定如下：VOCs、非甲烷总烃、氯化氢、氯苯类、酚类、臭气浓度和颗粒物。其中VOCs排放标准满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 (DB12/524-2014)表2中塑料制品制造的排放限值；颗粒物、非甲烷总烃、氯苯类、酚类满足《合成树脂工业污染物排放标准》 (GB31572-2015)表5中特别排放限值；氯化氢满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准；臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（DB12/-059-2018）经UV光氧+活性炭吸附设备净化后经23m排气筒P1排放。粉碎机产生的颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），经布袋除尘器净化后经23m排气筒P1排放。



	3
	依环评报告结论，本项目设置卫生防护距离为100m
	卫生防护距离范围无居民住宅、学校、医院等敏感目标，符合卫生防护距离相关要求。

	4
	营运期选低噪声设备、经厂房隔声处理和距离衰减后厂界达标排放。
	本项目噪声源进行合理分区布置，选用低噪声设备、采取了隔声、减振措施。验收监测结果表明，本项目的厂界噪声声级满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值要求。

	5
	营运期产生的废包装材料交由物资回收部门处理；生活垃圾由环卫部门分类收集后定期清运。
	按要求执行

	6
	依环评报告结论，本项目产生的润滑油、废液压油、废油桶、废UV灯管、废活性炭属于危险废物，厂内需设置符合《危险废物贮存污染控制标准》的贮存场所，并定期委托有资质的单位进行处理。
	建设危废间，并定期交由天津市合佳威立雅环境服务有限公司处理处置。

	7
	根据天津市环保局津环保监理[2002]71号《关于加强我市排放口规范化整治工作的通知》、津环保监测[2007]57号“关于发布《天津市污染源排放口规范化技术要求》的通知”要求，落实排污口规范化工作。
	本项目排污口规范化已落实。

	8
	本项目主要污染物控制总量为：COD 0.617t/a；NH3-N 0.015t/a
	本项目总量为：COD 0.113t/a；NH3-N 0.0065t/a，满足总量要求。


表五

	验收监测质量保证及质量控制：
监测分析方法

表5.1 污染物监测方法

类别

检测项目

检测方法及依据

废气

颗粒物

《环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法》GB/T15432-1995

《固定污染源排气中颗粒物的测定与气态污染物采样方法》GB/T16157

臭气浓度

《空气质量恶臭的测定三点比较式臭袋法》GB/T 14675-1993

非甲烷总烃

《固定污染源排气中非甲烷总烃的测定》气相色谱法 HJ/T38

氯苯类

《固定污染源排气中氯苯类的测定气相色谱法》HJ/T39

《大气固定污染源氯苯类化合物的测定气相色谱法》HJ/T66

酚类
《固定污染源排气中酚类化合物的测定 4-氨基安替比林分光光度法》HJ/T32-1999

氯化氢

《固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法》

 HJ/T 29-1999
VOCs
《环境空气挥发性有机物的测定吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013
噪声

工业企业厂界环境噪声

《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008
《环境噪声监测技术规范噪声测量值修正》HJ 706-2014

废水

pH

《水质 pH值的测定玻璃电极法》  GB 6920-1986

悬浮物

《水质悬浮物的测定重量法》  GB 11901-1989

化学需氧量

《水质化学需氧量的测定重铬酸盐法》GB 11914-89
五日生化需氧量

《水质五日生化需氧量（BOD5）的测定稀释与接种法》HJ 505-2009
氨氮

《水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009
总磷

《水质总磷的测定钼酸铵分光光度法》GB 11893-1989
总氮

《碱性过硫酸钾消解紫外分光度法》
石油类

《红外分光光度法》HJ637
（二）人员资质

验收检测人员由采样组、实验室、报告编制、项目负责人员等组成，均有相应资质。 

（三）质量保证和质量控制

工况要求

验收监测现场采样和测试时生产工况稳定，环保设施运行正常、稳定情况下进行，验收监测现场采样和测试时设备运行达到涉及产量的80%以上。

废气监测

废气监测实行全过程的质量保证，监测技术要求按照《空气和废气监测质量保证手册》和《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/373-2007）进行。实施全过程质量保证，采样设施采样前均进行流量校验及声级校验。

噪声监测

噪声监测质量保证与质量控制按国家环保总局《环境监测技术规范》噪声部分和《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中有关规定进行。监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计，声级计在测时前后用标准发生源进行校准。

废水监测

样品分析严格执行实验室内质量程序文件要求，样品检测做工作曲线，平行双样分析，加标回收或质控样。

噪声监测

噪声监测，测试前后对声级计进行校准，测量前后灵敏度相差不大于0.5dB。

实验室内质量控制

实验室的计量仪定期进行检定（包括自校准）和期间核查，需要控制温度、湿度条件的实验室配备了相应的设备和设施且监控手段有效。个别项目对实验室条件有特殊要求的依据相应标准的质量控制要求实施。

对报送的数据分析，实验室应根据情况采取空白值、精密度、准确度、校准曲线、加标回收等质控手段对数据进行质量控制，所有原始记录和报告经过采样负责人、分析负责人和报告负责人三级审核，经过校对、校核，最后由技术总负责人审定。




表六

	验收监测内容：

验收监测期间工况

在验收监测期间，生产负荷达到80%以上，满足验收监测条件，现场采样与调试，以保证监测数据的有效性。

监测内容

根据环评意见和环评批复，确定了本项目废气和噪声及废水验收监测的监测因子和频次。
表6.1 污染物监测点位、因子和频率

类别

监测点位

监测因子

监测频次

噪声

监测4个点位▲

东厂界、南厂界、西厂界、北厂界

工业企业厂界环境噪声

昼间2次，夜间2次，

监测2天

废气

有组织
颗粒物
3次/天，

监测2天

非甲烷总烃

VOCs
氯苯类
氯化氢
臭气浓度
酚类化合物
无组织/厂界：

上风向4#，下风向1#、2#、3#
颗粒物
3次/天，

监测2天

VOCs
非甲烷总烃

氯苯类
氯化氢
臭气浓度
酚类化合物
废水

污水总排口

pH值

4次/天，

监测2天

CODCr
BOD5
氨氮

SS

总磷

总氮

石油类




表七

	验收监测期间生产工况记录：

受天津昊昌晟塑胶科技有限公司委托，河北弘盛源科技有限公司工作人员于2020年6月10-11日进行现场监测，验收监测期间该企业生产正常，产能达到最大产能的80% 以上，具备竣工验收条件。

	验收监测结果：

（一）环境保护措施调试结果

1、污染物达标排放监测结果

（1）废气监测结果

有组织监测结果：
检测

日期
检测点位
检测项目

单位

检测结果

执行标准及标准值

达标情况

第一次

第二次

第三次

平均值

2020.6.10

破碎机、注塑机布袋除尘器+光氧催化氧化+活性炭净化器进口（排气筒管道内径0.45m）
标干风量
m3/h
8517

8593

8624

8578
—

—
挥发性有机物进口浓度
mg/m3
6.84

7.41

6.94

7.06
—
—
挥发性有机物进口速率
kg/h
0.0583
0.0637
0.0599
0.0606
—
—
非甲烷总烃进口浓度
mg/m3
11.8

10.7

10.8

11.1
—
—
非甲烷总烃进口速率
kg/h
0.101
0.092
0.093
0.095
—
—
酚类化合物进口浓度
mg/m3
3.2

3.9

3.4

3.5
—
—
酚类化合物进口速率
kg/h
0.027
0.034
0.029
0.030
—
—
氯苯类进口浓度
mg/m3
ND

ND

ND

ND

—
—
氯苯类进口速率
kg/h
—

—

—

—

—
—
颗粒物进口浓度
mg/m3
126

132

130

129
—
—
颗粒物进口速率
kg/h
1.07
1.13
1.12
1.11
—
—
注：ND为未检出
检测

日期
检测点位
检测项目

单位

检测结果

执行标准及标准值

达标情况

第一次

第二次

第三次

平均值

2020.6.10

破碎机、注塑机布袋除尘器+光氧催化氧化+活性炭净化器进口（排气筒管道内径0.45m）
氯化氢进口浓度
mg/m3
4.3

4.5

4.8

4.5
—

—
氯化氢进口速率
kg/h
0.037
0.039
0.041
0.039
—

—
臭气浓度进口浓度

无量纲

309

416

549

425
—

—
破碎机、注塑机布袋除尘器+光氧催化氧化+活性炭净化器排气筒出口（排气筒管道内径0.5m，高15m）
标干风量
m3/h
9682

9541

9607

9610
—

—
挥发性有机物排放浓度
mg/m3
2.86

2.38

2.39

2.54
《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中塑料制品制造的排放限值≤50
达标

挥发性有机物排放速率
kg/h
0.0277
0.0227
0.0230
0.0245
≤1.5
达标
非甲烷总烃排放浓度
mg/m3
3.56

3.59

3.59

3.58
《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5中特别排放限值≤60

达标
非甲烷总烃排放速率
kg/h
0.034
0.034
0.034
0.034
—

—
酚类化合物排放浓度
mg/m3
1.0

1.2

1.2

1.1
≤15

达标
酚类化合物排放速率
kg/h
0.010
0.011
0.012
0.011
—

—
氯苯类排放浓度
mg/m3
ND

ND

ND

ND

≤20

达标
氯苯类排放速率
kg/h
—
—
—
—
—

—
颗粒物排放浓度
mg/m3
8.8
9.0
8.9
8.9
≤20
达标
颗粒物排放速率
kg/h

0.085
0.086
0.086
0.086
—

—

氯化氢排放浓度
mg/m3
1.7
1.2
1.2
1.4
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准≤100
达标
氯化氢排放速率
kg/h
0.016
0.011
0.012
0.013
≤0.26
达标

注：ND为未检出
检测

日期
检测点位
检测项目

单位

检测结果

执行标准及标准值

达标情况

第一次

第二次

第三次

平均值

2020.6.10
破碎机、注塑机布袋除尘器+光氧催化氧化+活性炭净化器排气筒出口（排气筒管道内径0.5m，高15m）
臭气浓度排放浓度
无量纲
54
97
72
74
《恶臭污染物排放标准》（DB12/059-2018）表1标准≤1000
达标
挥发性有机物去除效率
％

52.5
64.3
61.6
59.5
—
—
非甲烷总烃去除效率
％

65.7
62.7
63.0
63.8
—
—
酚类化合物去除效率
％

64.5
65.8
60.7
63.7
—
—
颗粒物去除效率
％

92.1
92.4
92.4
92.3
—
—
氯化氢去除效率

％

55.1

70.4

72.2

65.9
—

—

2020.6.11

破碎机、注塑机布袋除尘器+光氧催化氧化+活性炭净化器进口（排气筒管道内径0.45m）
标干风量
m3/h
8644

8602

8671

8639
—

—
挥发性有机物进口浓度
mg/m3
7.44

7.78

7.56

7.59
—
—
挥发性有机物进口速率
kg/h
0.0643
0.0669
0.0656
0.0656
—
—
非甲烷总烃进口浓度
mg/m3
9.92

11.5

9.33

10.2
—
—
非甲烷总烃进口速率
kg/h
0.086
0.099
0.081
0.089
—
—
酚类化合物进口浓度
mg/m3
3.9

4.3

3.2

3.8
—
—
酚类化合物进口速率
kg/h
0.034
0.037
0.028
0.033
—
—
氯苯类进口浓度
mg/m3
ND

ND

ND

ND

—
—
氯苯类进口速率
kg/h
—
—
—
—
—
—
颗粒物进口浓度
mg/m3
126

130

126

127
—
—
颗粒物进口速率
kg/h
1.09
1.12
1.09
1.10
—
—
氯化氢进口浓度
mg/m3
4.1

5.0

4.3

4.5
—

—

氯化氢进口速率
kg/h

0.035
0.043
0.037
0.038
—

—

臭气浓度进口浓度
无量纲
416

549

549

505
—

—

注：ND为未检出
检测

日期
检测点位
检测项目

单位

检测结果

执行标准及标准值

达标情况

第一次

第二次

第三次

平均值

2020.6.11

破碎机、注塑机布袋除尘器+光氧催化氧化+活性炭净化器排气筒出口（排气筒管道内径0.5m，高15m）
标干风量
m3/h
9583

9671

9642

9632
—

—
挥发性有机物排放浓度
mg/m3
2.70

3.02

2.96

2.89
《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中塑料制品制造的排放限值≤50
达标

挥发性有机物排放速率
kg/h
0.0259
0.0292
0.0285
0.0279
≤1.5
达标
非甲烷总烃排放浓度
mg/m3
3.48

3.56

3.47

3.50
《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5中特别排放限值≤60

达标
非甲烷总烃排放速率
kg/h
0.033
0.034
0.033
0.033
—

—
酚类化合物排放浓度
mg/m3
1.0

1.2

1.4

1.2
≤15

达标
酚类化合物排放速率
kg/h
0.010
0.012
0.013
0.012
—

—
氯苯类排放浓度
mg/m3
ND

ND

ND

ND

≤20

达标
氯苯类排放速率
kg/h
—

—

—

—

—

—
颗粒物排放浓度
mg/m3
8.9

9.0

8.9

8.9
≤20
达标
颗粒物排放速率
kg/h

0.085
0.087
0.086
0.086
—

—

氯化氢排放浓度
mg/m3
1.4

1.3

1.5

1.4
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准≤100

达标
氯化氢排放速率
kg/h
0.013
0.013
0.014
0.013
≤0.26
达标
臭气浓度排放浓度
无量纲
97

54

72

74
《恶臭污染物排放标准》（DB12/059-2018）表1标准≤1000
达标
挥发性有机物去除效率
％

59.8
56.4
56.5
57.6
—
—
非甲烷总烃去除效率
％

61.1
65.2
58.6
61.6
—
—
酚类化合物去除效率
％

71.6
68.6
51.4
63.9
—
—
颗粒物去除效率
％

92.2
92.2
92.1
92.2
—
—
氯化氢去除效率

％

62.1

70.8

61.2

64.7
—

—

注：ND为未检出
在本项目进行的验收监测中，颗粒物、非甲烷总烃、氯苯类、酚类化合物排放浓度最大值均满足GB31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》中的标准要求；VOCs监测结果最大值满足DB12/524-2014《工业企业挥发性有机物排放控制标准》中标准限值；臭气浓度满足DB12/059-2018 《恶臭污染物排放标准》 中标准要求；氯化氢排放浓度满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中标准要求。

无组织监测结果：

检测

项目

检测

日期

检测点位

检测结果

执行标准及限值

达标情况

第一次

第二次

第三次
最大值
挥发性有机物（mg/m3）
2020.

6.10

上风向4#

0.428

0.427

0.363

0.541

《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5中其他行业限值≤2.0mg/m3
达标

下风向1#

0.489

0.499

0.525

下风向2#

0.491

0.541

0.440

下风向3#

0.513

0.479

0.451

2020.

6.11
上风向4#

0.411

0.419

0.417

0.538

达标

下风向1#

0.503

0.517

0.522

下风向2#

0.520

0.502

0.505

下风向3#

0.433

0.517

0.538

非甲烷总烃（mg/m3）
2020.

6.10
上风向4#

0.63

0.71

0.76

0.94

《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表 9中排放限值≤4.0mg/m3
达标

下风向1#

0.85

0.83

0.77

下风向2#

0.86

0.94

0.93

下风向3#

0.89

0.89

0.92

2020.

6.11
上风向4#

0.70

0.62

0.63

0.92

达标

下风向1#

0.90

0.91

0.87

下风向2#

0.88

0.85

0.88

下风向3#

0.90

0.89

0.92

颗粒物（mg/m3）
2020.

6.10
上风向4#

0.363

0.346

0.348

0.435

《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表 9中排放限值≤1.0mg/m3
达标

下风向1#

0.417

0.419

0.403

下风向2#

0.417

0.400

0.421

下风向3#

0.435

0.419

0.403

2020.

6.11
上风向4#

0.344

0.364

0.347

0.435

达标

下风向1#

0.416

0.419

0.401

下风向2#

0.435

0.419

0.419

下风向3#

0.398

0.419

0.401

检测

项目

检测

日期

检测点位

检测结果

执行标准及限值

达标情况

第一次

第二次

第三次
最大值
氯化氢（mg/m3）
2020.

6.10

上风向4#

0.04

0.03

0.03

0.09

《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）表2中无组织排放监控浓度限值≤0.2mg/m3
达标

下风向1#

0.09

0.08

0.08

下风向2#

0.08

0.06

0.05

下风向3#

0.07

0.06

0.05

2020.

6.11
上风向4#

0.04

0.04

0.05

0.10

达标

下风向1#

0.09

0.10

0.08

下风向2#

0.08

0.07

0.07

下风向3#

0.08

0.07

0.06

酚类化合物（mg/m3）
2020.

6.10
上风向4#

ND
ND
ND
ND
《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）表2中无组织排放监控浓度限值≤0.08mg/m3
达标

下风向1#

ND
ND
ND
下风向2#

ND
ND
ND
下风向3#

ND
ND
ND
2020.

6.11
上风向4#

ND
ND
ND
ND
达标

下风向1#

ND
ND
ND
下风向2#

ND
ND
ND
下风向3#

ND
ND
ND
氯苯类（mg/m3）
2020.

6.10
上风向4#

ND
ND
ND
ND
《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）表2中无组织排放监控浓度限值≤0.4mg/m3
达标

下风向1#

ND
ND
ND
下风向2#

ND
ND
ND
下风向3#

ND
ND
ND
2020.

6.11
上风向4#

ND
ND
ND
ND
达标

下风向1#

ND
ND
ND
下风向2#

ND
ND
ND
下风向3#

ND
ND
ND
臭气浓度（无量纲）

2020.

6.10
上风向4#

＜10

＜10

＜10

14

《恶臭污染物排放标准》（DB12/059-2018）表2标准

≤20（无量纲）
达标

下风向1#

13

14

12

下风向2#

12

11

13

下风向3#

13

14

11

2020.

6.11
上风向4#

＜10

＜10

＜10

14

达标

下风向1#

12

11

12

下风向2#

13

13

14

下风向3#

13

12

11

注：ND为未检出，2020年6月10日，气象条件：晴，东风，风速：2.1m/s，气温：25.7℃，气压：101.1kPa，湿度：41.2%RH；2020年6月11日，气象条件：晴，东风，风速：2.3m/s，气温：24.3℃，气压：101.1kPa，湿度:41.5%RH。
验收监测期间，本项目厂界颗粒物、非甲烷总烃浓度均满足GB31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》中的标准要求；氯苯类、氯化氢排放浓度均满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中标准限值；VOCs监测结果最大值满足DB12/524-2014《工业企业挥发性有机物排放控制标准》中标准限值；臭气浓度监测结果满足DB12/059-95《恶臭污染物排放标准》中标准要求同时也满足DB12/059-2018《恶臭污染物排放标准》。
综上所述，本项目有组织及无组织废气均满足相关标准限值要求。

（2）废水监测结果

生活污水的监测结果如下：

检测

点位

检测

日期

检测

项目

单位

检测结果

执行标准及限值

达标情况

第一次

第二次

第三次

第四次

平均值

或范围

《污水综合排放标准》（DB12/356-2018）表2三级标准
厂区污水总排口
2020.

6.10
pH值
无量纲
7.64

7.46

7.62

7.53

7.46-

7.64

6-9
达标
悬浮物
mg/L
159

152

158

162

158

≤400
达标
化学需氧量
mg/L
331

355

322

328

334

≤500
达标
五日生化需氧量
mg/L
112

123

110

109

114

≤300
达标
氨氮
mg/L
19.4

19.1

19.3

18.5

19.1

≤45
达标
总氮
mg/L
32.4

32.4

32.5

31.3

32.2

≤70
达标
总磷
mg/L
2.41

2.33

2.44

2.29

2.37

≤8
达标
石油类
mg/L
0.89

0.88

0.74

0.78

0.82

≤15
达标
2020.

6.11
pH值
无量纲
7.46

7.51

7.32

7.53

7.32-

7.53

6-9
达标
悬浮物
mg/L
166

155

167

158

162

≤400
达标
化学需氧量
mg/L
315

334

318

315

320

≤500
达标
五日生化需氧量
mg/L
113

118

110

106

112

≤300
达标
氨氮
mg/L
18.8

18.6

18.8

18.3

18.6

≤45
达标
总氮
mg/L
31.9

30.9

32.4

31.5

31.7

≤70
达标
总磷
mg/L
2.27

2.53

2.23

2.52

2.39

≤8
达标
石油类
mg/L
0.77

0.79

0.80

0.77

0.78

≤15
达标
从上表可以看出，本项目排放的生活污水各污染因子的最高值均满足《污水综合排放标准》（DB12/356-2018）表2中的三级标准的要求。

(3)噪声监测结果

检测点位

检测日期及检测结果[dB（A）]
执行标准及限值
达标

情况
2020年6月10日

2020年6月11日

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准
昼间

昼间

夜间

夜间

昼间

昼间

夜间

夜间

厂界东1#

56
57
44
45
57
56
45
44
昼间≤65dB（A）

夜间≤55dB（A）
达标

厂界南2#
55
56
43
44
56
55
44
43
达标

厂界西3#
55
55
42
43
55
54
44
42
达标

厂界北4#
54
55
43
43
55
55
43
43
达标

噪声监测结论：验收监测期间，本项目厂界噪声昼间监测结果最大值为57dB（A），夜间检测结果最大值为45dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 表1中的3类标准限值要求。
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图7.1  监测点位图

污染物总量核算：

废气：

本报告对颗粒物及VOCs进行总量核算，排放速率及浓度取平均值。

VOCs：0.0279kg/h×6024h=0.168t/a

颗粒物：0.086kg/h×753h=0.064t/a

表7.9本项目废气总量一览表

污染物名称

工程排放量

环评批复总量

是否满足审批部门总量控制要求

VOCs

0.168
未进行批复

无总量控制要求

颗粒物

0.064
未进行批复

无总量控制要求

废水：

废水污染物排放总量

废水污染物排放总量计算公式：废水：Gi=Ci×Q×10-2
式中：Gi-污染物排放总量（t/a）；

Ci-污染物排放浓度（mg/L）；

Q-废水年排放量（万t/a），按照项目运行后的实际使用量统计，本项目废水年排放量为333.8t。

表7.10本项目废水总量一览表

污染物名称

工程排放量

环评批复总量

是否满足审批部门总量控制要求

废水排放量

333.8
--

--

化学需氧量

0.113
0.617

满足

氨氮

0.0065
0.015

满足




表八环境监测管理
	1、三同时落实情况

本项目各种批复文件齐全，执行了国家有关建设项目环保手续及“三同时”制度。环评及批复手续齐全，环保设施与主体工程三同时设计、同时施工、同时投产使用，再运行过程中由专人负责管理。

（1）本项目自立项到试生产阶段严格执行相关法律法规，2018年11月委托沧州圣力安全与环境科技咨询有限公司编制《天津昊昌晟塑胶科技有限公司年产30万个塑料零配件项目环境影响报告表》，并于2018年12月19日取得了天津市津南区行政审批局的批复，批复文号：津南投审[2018]584号。
（2）该项目各种批复文件齐全，执行了国家有关建设项目环保审批手续及“三同时”制度。环评手续齐全，环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，在运行过程中由专人负责管理。

（3）制定了年度监测计划

（4）项目立项至今，未发生相关公众投诉情况。

（5）根据现场勘察核实并对照环评批复，实际建成后严格落实了环评批复。
2、例行监测计划

本项目行业类别属于“塑料零件及其他塑料制品制造”行业，根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》中对需要申报排污许可行业的规范，本行业应申报排污登记表，本项目已完成排污登记表的备案并取得登记回执。

根据国务院关于修改《建设项目环境保护管理条例》的决定(2017年10月1日期施行)，要求建设单位按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中要求自行监测，项目建设完成后扩监测计划见下表：
表36    本项目环境监测计划一览表

类别

监测位置

监测项目

监测频次

污染源监测

废气

排气筒出口

HCL、VOCS、非甲烷总烃、酚类、氯苯类、颗粒物、臭气浓度
每年一次

厂界上风向4#，下风向1#、2#、3#
HCL、VOCS、非甲烷总烃、酚类、氯苯类、颗粒物、臭气浓度

每年一次

废水

厂区总排口

pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮、石油类
每季度一次

噪声

东、西、南、北厂界外1m处

昼间、夜间等效A声级

每季度一次




表九

	验收监测结论：

1 项目概况

天津昊昌晟塑胶科技有限公司始建于2000年，厂址位于天津市津南区海河科技园福鑫路3号增1号，项目占地面积8673.6m2，租赁天津鑫正天电力投资发展有限公司厂房及办公区进行生产塑料零配件项目，二阶段总投资50万元，其中环保投资3万元，占总投资的6%。本项目劳动定员39人，2班工作制，每班12小时，年工作251天。

2 环保措施落实情况

废气治理措施

本项目注塑产生的废气（VOCs、非甲烷总烃、氯化氢、氯苯、酚类、臭气浓度等）及粉碎机产生的颗粒物统一经布袋除尘+UV光氧活性炭一体设备净化后经23m排气筒排放。

（2）废水治理设施

项目主要产生员工生活污水，经化粪池沉淀后排入园区管网，最终进入咸水沽污水处理厂。

（3）噪声治理措施
本项目注塑机、粉碎机均位于生产车间内、已进行合理分区布置；空气压缩机、净化风机位于室外，选用低噪声设备、采取了隔声、减振措施。

（4）固体废物治理措施
一般固废主要为注塑过程产生边角料、检验环节产生不合格产品、上料环节产生废包装和布袋除尘器产生除尘灰。其中边角料和不合格品经粉碎后回用于生产，产生的除尘灰、废包装由物资回收部门回收再利用；危险废物包括废液压油、废润滑油、废油桶、废油抹布手套以及废气处理环节产生的废活性炭、废UV灯管等，利用专用容器收集后贮存于危废间内，危废间分区设置，分类存放，定期委托天津合佳威立雅环境服务有限公司定期处理；生活垃圾由市容部门定期清运处置。

3 监测结果

（1）废气监测结果

本项目废气包括注塑产生的废气（VOCs、非甲烷总烃、氯化氢、氯苯、酚类、臭气浓度）及粉碎机产生的颗粒物，有组织中VOCs排放标准满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 (DB12/524-2014)表2中塑料制品制造的排放限值；颗粒物、非甲烷总烃、氯苯类、酚类满足《合成树脂工业污染物排放标准》 (GB31572-2015)表5中特别排放限值；氯化氢满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准；臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（DB12/-059-2018）。

无组织中颗粒物、非甲烷总烃、酚类满足合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表9中特别排放限值；VOCs满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014) 表5中排放限值；氯苯类满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放限值；臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（DB12/-059-2018），对周围环境及环保目标的影响较小。

（2）废水监测结果

验收监测期间，厂区总排口中悬浮物、COD、pH、BOD、氨氮、总氮、总磷、石油类的日均排放浓度以及pH值均满足《污水综合排放标准》（DB12/356-2018）三级标准。

（3）噪声监测结果

验收监测结果表明，本项目的厂界噪声声级满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值要求。

（4）固废调查结果

本项目产生的边角料和不合格产品经粉碎后回用于生产，废包装、布袋除尘器收集的粉尘经收集后外售进行综合利用，贮存符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单的要求；设备维修过程产生废液压油、废润滑油，废气治理装置产生的废活性炭、废UV灯管等，利用带有标志的专用容器收集后贮存于危废间内，分类存放，委托有资质的单位定期处理，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单标准中有关要求；生活垃圾收集后由环卫人员定期清运处理，符合《天津市城镇生活垃圾袋装管理办法》及《天津市生活废弃物管理规定》中的有关规定。

4 验收结论
综上所述，天津昊昌晟塑胶科技有限公司项目环保措施到位，较好地落实了环评及批复文件提出的环保要求。工程建设期间，未发生重大污染和环保投诉事件。运营期污染物排放及处置符合要求，满足竣工环保验收条件，建议通过工程竣工环境保护验收。

5 验收建议

1、加强各项环保设施的日常管理，保证环保设施正常运行，确保各项污染物长期稳定达标排放。

2、做好厂区车间门窗等的密闭封闭措施，减少无组织排放。
3、定期进行环保设备维护，保证设备正常运行。
4、例行常规监测，确保污染物达标排放。
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生产工况证明
我公司委托河北弘盛源科技有限公司进行有组织废气、无组织废气、噪声、废水检测，检测时间（2020年6月10日〜6月11日）, 监测日内生产负荷达到80%以上，生产正常。

                             天津昊昌晟塑胶科技有限公司
                                 2020年6月18日






危废暂存间





危废暂存间内部





噪声标识









